НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *УСЛУГА***:** Уградња нових вентила током ремонта блокова А1-А6 - ТЕНТ-А

- У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1847/2017 (127/2017)

(број 105-E.03.01-195914/7-2017 од 18.05.2017. године)

 *Обреновац, 18.05.2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку

1.

Мења се Конкурсна документација у делу 10 Техничка спецификација и Техничка документација,тако што се брише постојећа табела и додаје нова.

Важећа Техничка спецификација се налази у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

|  |
| --- |
| **А: Техничка спецификација****- Радови подразумевају ослањање – подупирање цевовода где је потребно, сечење старог вентила, припрему за заваривање, постављање и заваривање новог вентила и потребних цевних међукомада, припрема за испитивања у складу са технологијама заваривања које ће бити сукцесивно достављане у складу са темпом радова****- Дати јединичне цене по завареном споју за све заварене спојеве приказане у спецификацији, дате димензије заварених спојева су само начелног карактера, постоји могућност измена** **- Извођач се обавезује да ће све додатне заварене спојеве истих димензија које су дате у спецификацији, а које наручилац буде захтевао урадити према понуђеним јединичним ценама****- Све поправке за које се покаже да је потребно извршити након испитивања заварених спојева падају на терет извођача****- Извођач је дужан да води евиденцију заваривача који су вршили заваривање и достави по завршетку радова спецификацију заваривача за сваки заварени спој ( име и атест)****- - Максимални радни параметри су: 230бар, 240ºС и 140бар, 550ºС****- Могући материјали вентила су : 11416, 15128.5, С22.8, 15Мо3, 13СrМо44, 10СrМо910****- Подлога за коначни обрачун ће бити записници о извршеним радовима који ће се оверавати једном недељно од стране и извођача и наручиоца****Б: Остале обавезе испоручиоца****- Транспорт нових вентила из магацина ТЕНТ-а до места уградње, као и старих одсечених вентила до места где наручилац одреди обавеза је извођача радова место је у кругу ТЕНТ-а )****- Извођач је дужан да место извођења радова одржава чисто и дневно уклања непотребни отпад****- Извођач је дужан да се придржава свих мера безбедности и заштите на раду и презузима пуну одговорност на себе за спровођење свих ових мера****Ц: Обавезе наручиоца****- Обезбеђење додатног материјала за заваривање и технологије заваривања је обавеза наручиоца****- Обезбеђење термичке обраде и испитивања заварених спојева је обавеза наручиоца** |

|  |
| --- |
| **TABELA-CENOVNIK** |
|
| **Redni broj** | **Dimenzije zavarenog spoja** | **Materijal cevovoda** | **Broj zavarenihspojeva** | **Cenadin/kom** | **Ukupno** |
|
| **1.** | **Ф230x4** | **C22( po DIN-u )** | **6** |  |  |
|
| **2.** | **Ф124x12** | **C22( po DIN-u )** | **8** |  |  |
|
| **3.** | **Ф76x12** | **12022.1(ČSN)** | **30** |  |  |
|
| **4.** | **Ф57x10** | **15128(ČSN)** | **25** |  |  |
| **5.** | **Ф44,5x7** | **15128(ČSN)** | **40** |  |  |
|
| **6.** | **Ф32x6,3** | **15128(ČSN)** | **36** |  |  |
|
| **7.** | **Ф22x5** | **15128(ČSN)** | **16** |  |  |
|
|  |  |  |  | **UKUPNO** |  |
| **Napomena: dati bazični proračun jediničnih cena u kojem se vidi veza između prečnika zavarenog spoja, debljine i cene - dati opštu formulu - d x s x 0,04 x K- gde je d precnik , s debljina zida a K je faktor cene koji mora biti konstantan** |  |
|
|
|