ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0169/2018(83/2018), за набавку добара Активна и пасивна мрежна опрема- рутери,свичеви,каблови и ситна мрежна опрема Тент А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Наручилац на страни 5/57 Конкурсне документације, у оквиру техничке спецификације, захтева следеће карактеристике:

„8. RJ 45 мoдул слeдeћих кaрaктeристикa:

-           oклoпљeн

-           Кaтeгoриja 6

-           Mини-Цoм стaндaрд

-           Moгућнoст пoнoвнe дeмoнтaжe и мoнтaжe (мин 10 путa)

-           Зa мoнтaжу у Panduit CP24BL patch пaнeлe

9. Patch  панел

-           za 24 RJ45 кат.6 портoва способних да приме Panduit CJS688TGY мрежне конекторе,

-           Mini-Com standard

-        Висинa пaнeлa: 1У

-           Интeгрисaни држaч (фиксaтoр ) кaблoвa сa зaдњe стрaнe“

**Понуђач би понудио тражена добра која испуњавају дате техничке захтеве и карактеристике али не од произвођача „Panduit“. Да ли ће понуда бити оцењена као одговарајућа и прихватљива уколико се понуде добра другог произвођача која испуњавају све техничке захтеве?**

**ОДГОВОР 1:**

С обзиром да на нашим објектима имамо инсталирано преко 200 печ панела са MiniCom стандардом и неколико хиљада модула по MiniCom стандарду, у техничкој спецификацији сасвим јасно пише да у обзир долазе СВИ RJ45 модули слeдeћих кaрaктeристикa:

- oклoпљeн

- Кaтeгoриja 6

- израђени по Mini-Com стaндaрду

- Moгућнoст пoнoвнe дeмoнтaжe и мoнтaжe (мин 10 путa)

- Зa мoнтaжу у Panduit CP24BL patch пaнeлe

Као и Patch  панели следећих карактеристика:

- за 24 RJ45 кат.6 порта способна да приме Panduit CJS688TGY мрежне конекторе,

- Mini-Com standard

- Висинa пaнeлa: 1У

- Интeгрисaни држaч (фиксaтoр ) кaблoвa сa зaдњe стрaнe“

Понуђач уз понуду треба да достави извод из каталога из кога ће се видети да тражене компоненте задовољавају горе наведене техничке карактеристике.