НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***Прва* ИЗМЕНА / ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

 бр. 214/2018 (3000/0598/2018; 3000/0599/2018)

**Предмет јавне набавке :** Филтерски улошци

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

(број 5364-Е.03.02-376733/23-2018 од 24.10. 2018. године)

*Обреновац, 2018. Године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВА* ИЗМЕНА/ДОПУНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр. **214/2018 (3000/0598/2018, 3000/0599/2018): филтерски улошци**

1.

У техничкој спецификацији (тачка 3. Конкурсне документације) додаје се:

**3.7. Посета објекта**:

Могуће је извршити посету наручиоцу ради детаљног техничког сагледавања новог филтера, а тада је могуће извршити и преузимање узорка (стари, искоришћени филтер), ради фабричког „снимања”. Преузети филтер мора бити враћен на ТЕНТ Б у року од 30 дана. Посету је потребно најавити представницима наручиоца један радни дан унапред. Лица за контакт су Војислав Арсовски (vojislav.arsovski@eps.rs) и Лазар Радовановић (lazar.radovanovic@eps.rs).

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# Врста и количина добара

 **Партија I:** Филтерски улошци за уље за подмазивање HYDAC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.мере | Кол. |
| 01 | Филтерски уложак за подмазивање HYDAC Тип улошка: 1300R010BN4HC/-V-KB или одговарајуће | ком. | 20 |

Филтерски улошци се користе за филтрирање уља у систему за подмазивање турбоагрегата. Ознака је према коду произвођача HYDAC.

**Партија II:** Филтерски улошци FRAD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед.мере | Кол. |
| 01 | Уложак филтера крпени FRAD 122.135.03/50, или одговарајуће | ком. | 40 |

# 3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

3.2.1.Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

-- **Каталог/извод из каталога** произвођача понуђених добара у штампаном или електронском облику, на ком се виде димензије и техничке карактеристике за понуђене уложке филтера.

# Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **60** (шездесет) дана од дана закључења Уговора.

# Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

# Гарантни рок,

Гарантни рок за предмет набавке је минимум **12** месеци од дана испоруке добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

* 1. **Посета објекта:**

Могуће је извршити посету наручиоцу ради детаљног техничког сагледавања новог филтера, а тада је могуће извршити и преузимање узорка (стари, искоришћени филтер), ради фабричког „снимања”. Преузети филтер мора бити враћен на ТЕНТ Б у року од 30 дана. Посету је потребно најавити представницима наручиоца један радни дан унапред. Лица за контакт су Војислав Арсовски (vojislav.arsovski@eps.rs) и Лазар Радовановић (lazar.radovanovic@eps.rs).

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви