НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*  Заштитне гуме за сита на црпној

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ –

ЈАВНА НАБАВКА 2291/2018(JН/3000/0662/2018)

(број 5364-E.03.02.-538/7-2019 од 29.01.2019.године)

*Обреновац, 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Заштитне гуме за сита на црпној

**Мења се**  **тачка 3.2. Техничке спецификације:**

* **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 Врста, количина, спецификација и квалитет добара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова |  Ном. број | Јед.мере | Кол. |
| 01 | Гумена трака | B57123009 | kom | 300 |
| 02 | Заптивна гума - десна | B57123010 | kom | 310 |
| 03 | Заптивна гума - лева | B57123011 | kom | 310 |

**Техничке карактеристикe:**

**Важи за све ставке:**

- Израда заптивне гуме према одговарајућем цртежу датом у прилогу

- Тврдоћа гуме за ставку 1 (Гумена трака) мора бити од 60-65 Sh

- Тврдоћа гуме за ставку 2 (Гумена трака) мора бити од 60-70 Sh

- Тврдоћа гуме за ставку 3 (Гумена трака) мора бити од 60-70 Sh

**3.2 Документација коју понуђач мора доставити уз понуду:**

**-Потврду о квалитету материјала од којег се израђују гумени делови**

**-Предлог плана контроле квалитета са зауставним тачкама**

**3.3 Документација коју изабрани понуђач мора доставити приликом испоруке:**

-Атест материјала о механичким и хемијским својствима материјала коришћеним за израду гума

**3.4 Документација коју изабрани понуђач мора доставити приликом потписивања уговора:**

Коначан план контроле квалитета са зауставним тачкама

**3.5. Посета објекту:**

Пожељно је да понуђач изврши обилазак објекта ради потпунијег сагледавања предмета и обима набавке.Особа за контакт ради заказивања посете је инжењер Војислав Арсовски, e mail: vojoislav.arsovski@tent.rs

 **3.5. Рок испоруке добара**

 Најдуже 60 дана од дана закључивања уговора

 **3.6. Гарантни период**

Не краће од 12 месеци од дана испоруке добара

**3.7. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.8. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем записника о извршеној испоруци и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра без видљивог оштећења

* да ли су достављени атести материјала

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**и сада гласи :**

* **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 Врста, количина, спецификација и квалитет добара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Ном. број | Јед.мере | Кол. |
| 01 | Гумена трака | B57123009 | kom | 300 |
| 02 | Заптивна гума - десна | B57123010 | kom | 310 |
| 03 | Заптивна гума - лева | B57123011 | kom | 310 |

**Техничке карактеристикe:**

**Важи за све ставке:**

- Израда заптивне гуме према одговарајућем цртежу датом у прилогу

- Тврдоћа гуме за ставку 1 (Гумена трака) мора бити од 60-65 Sh

- Тврдоћа гуме за ставку 2 (Гумена трака) мора бити од 60-70 Sh

- Тврдоћа гуме за ставку 3 (Гумена трака) мора бити од 60-70 Sh

**3.2 Документација коју понуђач мора доставити уз понуду:**

**-Потврду о квалитету материјала од којег се израђују гумени делови**

**- Предлог плана контроле квалитета са зауставним тачкама (потребно je дефинисати план контроле квалитета(технолошки редослед израде добара) и зауставну тачку, када ће представници наручиоца моћи да се увере у димензионе и техничке карактеристике готових добара а пре испоруке добара Наручиоца.)**

**3.3 Документација коју изабрани понуђач мора доставити приликом испоруке:**

-Атест материјала о механичким и хемијским својствима материјала коришћеним за израду гума

**3.4 Документација коју изабрани понуђач мора доставити приликом потписивања уговора:**

Коначан план контроле квалитета са зауставним тачкама

**3.5. Посета објекту:**

Пожељно је да понуђач изврши обилазак објекта ради потпунијег сагледавања предмета и обима набавке.Особа за контакт ради заказивања посете је инжењер Војислав Арсовски, e mail: vojoislav.arsovski@tent.rs

 **3.5. Рок испоруке добара**

 **Најдуже 60 дана од дана закључивања уговора**

 **3.6. Гарантни период**

 **Не краће од 12 месеци од дана испоруке добара**

**3.7. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.8. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем записника о извршеној испоруци и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра без видљивог оштећења

* да ли су достављени атести материјала

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви