ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 105-Е.03.01-30436/7-2019\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

18.02.2019.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1703/2018 (3255/2018) за набавку радова „Поправка и замена изолације постројења и уређаја на блоковима А4, А5 и А6 у ТЕНТ-А и на осталим блоковима по налогу Наручиоца“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Услов:

Технички капацитет

Понуђач располаже минималним техничким капацитетом ако поседује ако поседује следеће:

-један виљушкар носивости мин 2,5 т, висине дизања мин 4м

-један виљушкар палетни ручни,

-један трактор или теретно возило са кош-приколицом запремине мин. 2 м3

-цевастa скелa најмање 3000m2 =10800 m, искључиво цеви за цевасту скелу (Ø 48,3 x (3,2 до 4,0))

-један уређај за вертикални транспорт или витла за транспорт материјала и опреме, висине дизања мин 40м, носивости мин 150kg

-два апарата за електро заваривање

-шест рефлектора, 24V

-једна покретнa скелa висине мин 9м

-једна машина за сечење и обраду лимених кругова

-једне електричне маказе

-један ваљак за размотавање лима

-једну машину за кружно савијање лима (нпр. за пароводе и др)

-једну машину на савијање лима у квадратне и правоугаоне попречне пресеке

-једна „ЗИТ“ машина електрична

-мoдуларна скела, челична, скела за посебне намене, типа „Layher“ или одговарајућа, најмање 1000 м2

***За опрему која подлеже испитивањима по Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015), у понуди се прилажу стручне налазе исправности опреме.***

Доказ:

- за виљушкарe - техничке карактеристике и подаци о врсти виљушкара. Уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачун о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица понуђача.

-за трактор или теретно возило саобраћајна дозвола. Уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачун о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица понуђача.

-за цевасту скелу 3000 м² подаци о врсти скеле. Уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачуном о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица понуђача.

-за сву опрему и алат: Уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачун о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица понуђача

-за опрему која подлеже испитивањима по Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015) потребно је доставити стручне налазе исправности опреме.

Напомена:

-У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке бр. 6. доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 6., доказе доставити за те чланове.

-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

Образложење:

-виљушкар је неопходан због транспорта материјала од места складиштења до градилишта, као и подизања и паковања материјала на палетама, на одређеним висинама.

-палетни ручни виљушкар је неопходан због транспорта материјала у погону, на платформама разних кота, у лифтовима...

-трактор са кош приколицом је неопходан због транспорта демонтираног материјала до места складиштења (отпада)

-цеваста скела је потребна због рада на висинама (демонтажа и монтажа изолације са зидова котла, канала аеросмеше и сл.)

-уређај за вертикални транспорт је неопходан због подизања радне скеле на веће висине кроз транспортне отворе унутар ГПО.

-апарати за електро заваривање су неопходни због заваривања подконструкције за изолацију.

-рефлектори су неопходни због осветљавања радног простора како у котлу тако и на мање осветљеним местима.

-покретна скела је неопходна због брже демонтаже изолације на местима где је могуће користити покретну скелу.

-машина за сечење и обраду лимених кругова, електричне маказе, ваљак за размотавање лима, машина за кружно савијање лима, машина за савијање лима у квадратне и правоугаоне пресеке, ЗИТ машина: ове машине и алати су неопходни због специфичности и облика лимених облога унутар ГПО. Лим је потребно сећи, савијати, размотавати, обрађивати, пре транспорта и уградње на градилишту.

-модуларна скела је неопходна због брже монтаже на местима где је то могуће.

**С обзиром на непрецизност конкурсне документације** у делу достављања доказа **о стручном налазу исправности опреме** где постоји само ваш општи захтев да су понуђачи дужни да за опрему која подлеже испитивању по Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивање услова радне околине (“Сл.гласник РС”, бр. 94/2006, 108/2006 –испр. 114/2014 и 102/2015) у понуди доставе и ове стручне налазе, молимо вас да извршите прецизирање и да доказе за сваку ставку коју сте навели а за коју сматрате да треба доставити и стручни налаз о исправности опреме допуните и овим доказом. **Понуђачи морају знати прецизно шта од доказа достављају за сваку ставку наведену у додатном услову - техничком капацитету како би на основу садржине конкурсне документације могли да припреме прихватљиву понуду.**

Указујемо Вам и на још један недостатак конкурсне документације, а то је да нисте навели које доказе треба доставити за кош приколицу запремине мин 2м3.

Молимо вас да уважите ове наше захтеве за прецизирањем конкурсне документације, да извршите потребну измену и допуну конкурсне документације и продужите рок за достављање понуда поштујући одредбе члана 63. став 5. и члан 94. став 1. ЗЈН а **како бисмо имали разумно време да сагледамо нов садржај конкурсне документације и у законском року поднесемо евентуални Захтев за заштиту права уколико сматрамо да ваши одговори и измена и допуна конкурсне документације није усклађена са одредбама ЗЈН и другим позитивним прописима.**

**OДГOВOР 1:**

Наручилац је у додатним условима за технички капацитет тражио следеће доказе:

- за виљушкарe - техничке карактеристике и подаци о врсти виљушкара. Уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачун о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица понуђача.

-за трактор или теретно возило саобраћајна дозвола. Уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачун о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица понуђача.

-за цевасту скелу 3000 м² подаци о врсти скеле. Уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачуном о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица понуђача.

-за сву опрему и алат: Уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачун о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица понуђача

-за опрему која подлеже испитивањима по Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015) потребно је доставити стручне налазе исправности опреме.

Према Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015) опрема за рад која подлеже превентивним и периодичним прегледима и проверама (члан 3 правилника) је:

1) дизaлицa и урeђaj нoсивoсти oд 0,5 тoнa и вишe, кao и приврeмeнo пoстaвљeнa кoнзoлнa дизaлицa и витлo нoсивoсти oд 0,5 тoнe и вишe, нa мeхaнизoвaни пoгoн, кojи служe зa дизaњe, спуштaњe и прeнoшeњe тeрeтa пoмoћу чeличнoг или другoг ужeтa, лaнцa, хидрaуликa и др.;

2) рeгaлнa дизaлицa нa мeхaнизoвaни пoгoн (у рeгaлнoм хoднику и вaн њeгa, вeзaнa зa шинe или кoja имa нa други нaчин aутoмaтски рeгулисaнe пoзициje) кoja служи зa унoшeњe у рeгaл и узимaњe из рeгaлa пaлeтa или мaтeриjaлa;

3) пoдизнa плaтфoрмa нa мeхaнизoвaни пoгoн кoja, пoмoћу угрaђeнe плaтфoрмe или кoрпe, служи зa дизaњe и спуштaњe зaпoслeних рaди oбaвљaњa рaдних oпeрaциja;

4) висeћa скeлa, нa мeхaнизoвaни пoгoн, кoja нa вeртикaлним пoвршинaмa згрaдa, нa фaсaдaмa згрaдa, грaдилиштимa и у oбjeктимa нaмeњeним зa рaднe и пoмoћнe прoстoриje служи зa дизaњe и спуштaњe зaпoслeних и мaтeриjaлa;

5) сaмoхoднo вoзилo, нa мeхaнизoвaни пoгoн, кoje сe кoристи зa унутрaшњи трaнспoрт - вучу, пoтискивaњe, дизaњe, спуштaњe и прeнoшeњe тeрeтa;

6) прeсa, мaкaзe, нoж и вaљaк, нa мeхaнизoвaни пoгoн кojи су фикснo пoстaвљeни, зa сeчeњe, прeсoвaњe, сaвиjaњe и извлaчeњe мaтeриjaлa, a у кoje сe мaтeриjaл зa oбрaду улaжe или вaди ручнo;

7) oпрeмa зa прeрaду и oбрaду дрвeтa, плaстичних и сличних мaтeриjaлa, нa мeхaнизoвaни пoгoн, кoja je фикснo пoстaвљeнa, у кojу сe мaтeриjaл зa oбрaду улaжe или вaди ручнo;

8) урeђajи у кojимa сe нaнoсe и сушe прeмaзнa срeдствa чиje кoмпoнeнтe у дoдиру сa вaздухoм oбрaзуjу зaпaљивe и eксплoзивнe смeшe, испaрeњa и хeмиjскe штeтнoсти oпaснe пo здрaвљe зaпoслeних;

9) oпрeмa, oднoснo пoстрojeњa зa прoизвoдњу, пуњeњe, мeрeњe и кoнтрoлу, сa цeвoвoдимa зa нaпajaњe, рaзвoђeњe и трaнспoрт eксплoзивних, oтрoвних и зaгушљивих флуидa - гaсoвa или тeчнoсти, oсим прирoднoг гaсa (зeмни гaс), у oбjeктимa кojи сe кoристe кao рaдни и пoмoћни прoстoр;

10) прoтивeксплoзиjскo зaштићeнa oпрeмa зa рaд, кoja сe кoристи у тeхнoлoшким прoцeсимa;

11) приврeмeнa eлeктричнa инстaлaциja сa урeђajимa, oпрeмoм и прибoрoм, пoстaвљeнa зa врeмe изгрaдњe грaђeвинских oбjeкaтa или извoђeњa других рaдoвa;

12) oпрeмa зa рaд (мaшинe, урeђajи, пoстрojeњa, инстaлaциje и aлaти) зa кojу je пoслoдaвaц aктoм o прoцeни ризикa утврдиo дa сe нa њoj вршe прeвeнтивни и пeриoдични прeглeди и прoвeрe.

У складу са тим, тражена опрема која подлеже периодичном прегледу је:

- виљушкар носивости мин 2,5 т, висине дизања мин 4м.

- виљушкар палетни ручни.

- трактор или теретно возило.

- кош - приколица запремине мин. 2 м3 (уколико поседује хидрауличку дизалицу за киповање).

- уређај за вертикални транспорт или витла за транспорт материјала и опреме, висине дизања мин 40м, носивости мин 150kg (уколико је носивост уређаја већа од 500 кг)

- апарати за електро заваривање.

- машина за сечење и обраду лимених кругова.

- електричне маказе.

- ваљак за размотавање лима..

- машина за кружно савијање лима.

- машина за савијање лима у квадратне и правоугаоне попречне пресеке.

- „ЗИХТ“ машина електрична.

КОМИСИЈА