НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - **Ремонт постројења за СДГ Обреновца**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА – 668/2019 (3000/0851/2019)

(број 105-E.03.01-205767/8-2019 23.05.2019. )

Обреновац, 2019. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга: **Ремонт постројења за СДГ Обреновца**

**1.**

Додаје се тачка 3.6 у Техничку спецификсацију и гласи:

Потенцијални Понуђач има могућност да пре давања понуде обави посету објекту ТЕНТ-А, у циљу упознавања са објектом, сагледавања детаља неопходних за предметну јавну набавку. Обилазак објекта обавља се пре истека рока за подношење понуда. Заинтересована лица обилазак могу обавити на сопствени захтев, у термину који електронском поштом договоре директно са надлежним инжењером Славицом Радеч , е-mаil: slavica.radec@eps.rs.

**2.**

Техничка спецификација гласи као у прилогу.

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1 Врста и обим услуга

3.1 Врста и обим услуга

Ремонт постројења за СДГ Обреновца ТЕНТ-А обухвата:

1. Сервисирање главе постројења за омекшавање воде (главапостројења колоне 1.), замена делова који су похабани;

2. Сервисирање главе постројења за омекшавање воде (глава постројења колоне 2.), замена делова који су похабани;

3. Сервисирање и подешавање управљачког водомера;

4. Раклапање,преглед и прање посуде за со;

5. Преглед и сервисирање дозирне пумпе на коти 0m блока 6, замена делова који су похабани;

6. Преглед и сервисирање водомера на коти 0m блока 6, замена делова који су похабани;

7. Преглед и сервисирање дозирне пумпе на коти - 3m блока 7, замена делова који су похабани;

8. Преглед и сервисирање Ph контролера;

9. Замена и калибрација ph електроде на коти - 3m блока 7;

10. Сервисирање сва три филтера на коти - 3m блока 7, замена комплета заптивних прстенова и свих врећастих уложака;

11. Замена јонске масе у обе колоне

Произвођачи опреме предметне услуге су Hydro-X A/S Danska и EMEC Srl, Italija.

3.2 Рок извршења услуга

Рок извршења услуге је 20 (двадесет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца, с тим да ће се услуге извршити у периоду од 6 месеци од дана обостраног потписивања уговора.

3.3. Место извршења услуга

Место извршења је Огранак ТЕНТ/локације ТЕНТ А

3.4. Квалитативни и квантитативни пријем

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника Наручиоца.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави изабраном понуђачу у року од 8 (словима:осам) дана.

Изабрани понуђач се обавезује да недостатке установљене од стране Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 15 (словима: петнаест дана) од момента пријема рекламације о свом трошку.

3.5. Гарантни рок

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци од од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квалитативном пријему услуга (без примедби).

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

3.6. Обилазак објекта

Потенцијални Понуђач има могућност да пре давања понуде обави посету објекту ТЕНТ-А, у циљу упознавања са објектом, сагледавања детаља неопходних за предметну јавну набавку. Обилазак објекта обавља се пре истека рока за подношење понуда. Заинтересована лица обилазак могу обавити на сопствени захтев, у термину који електронском поштом договоре директно са надлежним инжењером Славицом Радеч , е-mаil: slavica.radec@eps.rs.