НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**TРЕЋА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА :

**Акумулаторске батерије и лампе ТЕНТ-А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА: 3000/0337/2017 (684/2017)

(број 105-E.03.01-253969/19 -2017 од 18.09.2017. године)

Обреновац, септембар, 2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **Акумулаторске батерије и лампе ТЕНТ-А**

1.

У Тачки 3 -Техничке спецификације конкурсне документације,позиција бр.1 додаје се део који гласи:

- Лампа треба да поседује диоде за бочно и чеоно осветљење

-напон мин 3.6 V и капацитет батерије мин.4000 mAh

-Лампа треба да поседује диоде за индикацију скоро празне батерије,

-Литијум-полимер батерија аутономије мин.4h

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Прилог:- Измењена Техничка спецификација

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

**3.1.Врста и количина добара**

**Технички опис набавке**

1. **ЛАМПА ЛЕД радионичка**

Радионичка пуњива ЛЕД лампа са мин.10 ЛЕД диода високе светлине мин. 320 лумена, Литијум полимер батерија,отпорна на воду IP65,уље и ударе,магнетно постоље,флексибилна кука,лако заменљиво предње стакло,са пуњачем 230 V или одговарајуће**.** Лампа треба да поседује диоде за бочно и чеоно осветљење, напон мин. 3.6 V и капацитет батерије мин.4000 mAh, Лампа треба да поседује диоде за индикацију скоро празне батерије и Литијум-полимер батерију аутономије мин.4h.

1. **ЛАМПА РУЧНА ЛЕД**

Лампа ручна ЛЕД са телом од анодираног алуминијума,јачина светла мин.450 лумена,L-220 до 240mm, две јачине светлосног снопа,пуњиве батерије,аутономија мин.4h,индикатор напуњености батерије,заштита IPX или одговарајуће.

1. **ЛАМПА АКУМУЛАТОРСКА 12V**

Лампа аку ЛЕД 12V,мин.750 лумена ,светлосни сноп до мин.600m,метално кућиште и сочиво отпорно на ударе,ергономски рукохват,тежине до 0,8kg,индикатор напуњености батерије,са батеријом LiION 2Ah и брзим пуњачем.

1. Лед рефлектор пуњиви,двостепена јачина светлости.Први/други степен мин.650/300лумена,аутономија рада први/други степен минимално 4/7 сати рада.Тип батерије литијум-полимер 7,4V 4Ah, степен заштите IP65.Могућност закретања рефлектора у односу на кућиште до 90º ради подешавања угла снопа светлости. На дну кућишта налази се магнет за фиксирање који се може скидати,такође на кућишту jе фиксирана и кука за качење која се може ротирати за 360º. Максималне димензије рефлектора износе 100x100x160mm,уз рефлектор се испоручује и пуњач 230V и 12V. Рефлектор поседује могућност(навој,брза копча,...) да се монтира на носач- постоље склопивог типа или одговарајуће.

**3.2 Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 60 дана од дана ступања Уговора на снагу.

**3.3. Место испоруке добара**

Место испоруке Место испоруке је локација ТЕНТ А, Улица Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац

Паритет испоруке: : FCO (магацин Наручиоца) – ТЕНТ А, Улица Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац.

**3.4Квалитативни и квантитативни пријем**

Према техничкој спецификацији.

* 1. **Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је 24 месеца од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.