НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

Ланац сита (ТЕНТ Б)

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0892/2017(1467/2017)

(број 5364-E.03.02.-4782/3-2018 од 09.01.2018. године)

*Обреновац, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***П Р В У*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: **Ланац сита (ТЕНТ Б)**

1.

У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ у тачки 3.2 КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), на страни 3 од 67 конкурсне документације, допуњује се и гласи:

Ланац тракастог сита од 66 чланака:

- Израда према цртежу

- Обавезна пријемна контрола производа

- Уз понуду oбавезно доставити план контроле квалитета са зауставним тачкама

- Уколико ланац буде испоручен из више делова понуђач је у обавези да на позив купца дође и исти доведе у стање за монтажу и употребу на постројењу

Чланак је део ланца између две осовинице (позиција 7 на цртежу), укупне дужина 500mm са толеранцијом датом на цртежима из конкурсне документације.

Сваки чланак, између осталог, садржи и један носач сита који се заварује за чланак ланца (укупно има 66 сита).

Напомена: Потребно је израдити ланац тако да се један спољашњи носач сита (позиција 5 на цртежу) не завари. Он ће бити заварен након финалне монтаже (обавеза Наручиоца). Испорука подразумева ланац и комплет спојнице за спајање ланаца приликом монтаже.

Укупна дужина ланца је приближно 33m, узимајући у обзир толеранцију сваког чланка понаособ.

Напомена: Цртежи остају непромењени.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**
   1. **.Врста и количина добара**

Ланац сита, 66 чланака – 2 ком.

* 1. **Квалитет и техничке карактеристике (спецификације**)

Ланац тракастог сита од 66 чланака:

- Израда према цртежу

- Обавезна пријемна контрола производа

- Уз понуду oбавезно доставити план контроле квалитета са зауставним тачкама

- Уколико ланац буде испоручен из више делова понуђач је у обавези да на позив купца дође и исти доведе у стање за монтажу и употребу на постројењу

Чланак је део ланца између две осовинице (позиција 7 на цртежу), укупне дужина 500mm са толеранцијом датом на цртежима из конкурсне документације.

Сваки чланак, између осталог, садржи и један носач сита који се заварује за чланак ланца (укупно има 66 сита).

Напомена: Потребно је израдити ланац тако да се један спољашњи носач сита (позиција 5 на цртежу) не завари. Он ће бити заварен након финалне монтаже (обавеза Наручиоца). Испорука подразумева ланац и комплет спојнице за спајање ланаца приликом монтаже.

Укупна дужина ланца је приближно 33m, узимајући у обзир толеранцију сваког чланка понаособ.

Напомена: Цртежи остају непромењени.

**3.3. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б, Ушће, Обреновац).

Паритет испоруке  је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б).

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.5. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра без видљивог оштећења
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.6. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке:

- од испоруке: не краћи од 18 месеци;

- од уградње: не краћи од 12 месеца

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.