НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *УСЛУГА*: Чишћење талога из сабирних јама и ободног канала допреме угља ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА: 3000/1024/2018(93/2018)

(број 105-Е.03.01-169973/7 - 2018 од 28.05.2018 године)

*Обреновац, 28.05.2018 године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку: Чишћење талога из сабирних јама и ободног канала допреме угља ТЕНТ-А

1.

Конкурсна документације мења се у делу 3. Tехничка спецификација и то у тачки 3.1 где је наведена скица таложних јама и ободног канала.

2.

Измењена Техничка спецификација у прилогу.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга,техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења услуга, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

**3.1 Врста и обим услуга**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА:**

Ангажовати багер за извршење услуга на чишћењу талога пепела и шљаке из ободног канала на депонији пепела и талога угља и угљене прашине из сабирних јама иза допреме угља.

**А) ЧИШЋЕЊЕ НАТАЛОЖЕНОГ УГЉА И УГЉЕНЕ ПРАШИНЕ ИЗ ТАЛОЖНИХ ЈАМА**

Две таложне јаме се налазе између ободног канала депоније пепела и шљаке са једне стране и депоније допрема угља 1 и 2 са друге стране.

Димензије јама су 30x20m и 40x12m. Просечне дубине јама су 3 m, а талога у њима 0,5m.

Депозит од чишћења треба однети до депоније угља, која је удаљена 100m.

**Б) ЧИШЋЕЊЕ НАТАЛОЖЕНОГ ПЕПЕЛА И ШЉАКЕ ИЗ ОБОДНОГ КАНАЛА ОКО ДЕПОНИЈЕ ПЕПЕЛА**

1. Потребно је очистити део ободног канала од решетке која се налази испред црпне станице 1 до пепеловода са дренажним вентилима у дужини од 150 m и део иза пепеловода у дужини од 20 m. Канал је широк 16m, дебљина талога је 1,0m.Извађени муљни део пепела и шљаке депоновати на депонију пепела (удаљена 5000m).

2. Очистити улаз ободног канала у реку Саву (ширине 6m и дужине од 15 m и дубине талога око 0,7m). Талог одложити поред канала.

На скици је приказан положај таложних јама и ободног канала депоније пепела са димензијама и процењеним депозитом који треба извадити.

При транспорту депозита на депонију угља и депонију пепела, не сме доћи до изливања муља, како не би дошло до угрожавања животне средине.

Прецизније информације о обиму послова и количинама муља који треба извадити, могуће је приближно сагледати обиласком локлације.



**3.2 Рок извршења услуга**

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у року који не може бити дужи од 30 дана од позива наручиоца у периоду од 6 месеци, од дана ступања уговора на снагу.

**3.3.Место извршења услуга**

Место извршења је локација ТЕНТ А (Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац), а паритет је франко Наручилац

**3.4. Квалитативни пријем**

Квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора, на паритету франко пословни објекти Корисника услуге у ЈП ЕПС Огранака ТЕНТ – ТЕНТ А, Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави изабраном Понуђачу у року од 5 (словима:пет) дана.

Изабрани Понуђач се обавезује да недостатке установљене од стране Наручиоца приликом квалитативног пријема отклони у року од 10 (словима: десетдана) од момента пријема рекламације о свом трошку.