НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ТРЕЋА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - **Трансмитери притиска,протока нивоа и температуре ТЕНТ-А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0122/2018 (459/2018)**

(број 105-Е.03.01-169629/15-2018 од 19.07.2018.године)

*Обреновац, јул, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за ЈН добара: **Трансмитери притиска,протока нивоа и температуре ТЕНТ-А**

1.

Мења се тачка 4 техничке спецификације и гласи:

4. КОМПЛЕТ ЗА УГРАДЊУ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ

* КОЛИЧИНА: 2 ком
  + СЕНЗОР :
    - ТИП : ВОЂЕНИ РАДАР ( TDR ) Coaxial antena
    - МОНТАЖА: СА ВРХА
    - МАТЕРИЈАЛ : SS316
    - ЗА ТЕМП ПРОЦЕСА : од -40ºC до 200ºC
    - ПРИКЉУЧАК НА ПРОЦЕС: ПРИРУБНИЦА DN80
    - МЕРНИ ОПСЕГ: 3m
  + НАПАЈАЊЕ : 13,5-36VDC НОМИНАЛНО 24VDC
  + ОПСЕГ : 0-3000mm
  + МЕРНИ СИГНАЛ: 4..20mA ХАРТ
  + ДИСПЛЕЈ : ЛЦД ГРАФИЧКИ
  + МЕРНИ ОПСЕГ ДИЕЛЕКТРИЧНЕ КОНСТАНТЕ :
    - ГОРЊЕГ ФЛУИДА 1.6-5 ; 15-80
  + ТАЧНОСТ :
    - ±3mm НИВОА
  + РЕЗОЛУЦИЈА: 1,6mm
  + ДАМПИНГ : 0,1 .. 36sec
  + ПОДЕШАВАЊЕ : локално и даљински ХАРТ протоколом
  + КУЋИШТЕ ТРАНСМИТЕРА :
    - SS316 са две коморе
    - Одвојено од сензора L=1,5m кабла
    - Електроника трансмитера херметички затворена
    - За услове амбијента : -40..66ºC, влажност 0-100% Р