НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА-* Набавка резервних електро делова за локомотиве ЖТ ТЕНТ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0610/2018 (122/2018)

(број 105-E.03.01-342515/4-2018 од 10.08.2018. године)

Обреновац, август 2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара - Набавка резервних електро делова за локомотиве ЖТ ТЕНТ

1.

Тачка 3.1 Врста и количина добара за партију 3 конкурсне документације се мења и гласи као у прилогу.

2.

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Партија 3:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Назив добра** | **Јед.****мере** | **количина** |
| 1 | Батерије акумулаторске NiCd 55KPL-45 za lok.441 serijeНиЦд аку-батерије КПЛ за лок.441 серије:Техничке карактеристике1. КПЛ батерије призматичног облика2. Капацитет 45 Ах3. Напон ћелеије 1.2В4. Број полова по ћелији 2; за навртку М85. Број ћелија у пакету 10 ком стандардних димензија6. Спољне димензије сандука са 10 ћелија маx. Д=640цм x Ш=142цм x В=245цм x (6ком. пакета)7. Димензије покретног постоља у локомотиви Ш=875 x Д=652 Направити 15 пакета по димензијама из тачке 6.Направити 3 пакета мањих димензија са 5 ћелија по пакету.Батерије морају бити произведене у складу са релевантним важећим међународним стандардима (ИЕЦ,ДИН, БС,КС итд.).Батерије морају бити тестиране по стандарду ИЕЦ SRPS EN 50342-1:2016. Отпорност на вибрације у складу са EN V4 стандардом. | ком | 165 |
| 2. | NiCd Батерија 20КРL 24V/120AhНиЦд аку-батерије КПЛ за лок. уског колосека ЈСС Техничке карактеристике1. КПЛ батерије призматичног облика2. Капацитет 120 Ах3. Напон ћелеије 1.2В4. Број полова по ћелији 2; за навртку М125. Број ћелија у пакету 10 ком стандардних димензија6. Спољне димензије сандука са 10 ћелија маx. Д=75.5цм x Ш=16.5цм x В=32цм Батерије морају бити произведене у складу са релевантним важећим међународним стандардима (ИЕЦ,ДИН, БС,КС итд.).Батерије морају бити тестиране по стандарду SRPS EN 50342-1:2016. Отпорност на вибрације у складу са EN V4 стандардом. | комплет | 12 |
| 3. | Бaтeриja aкумулaтoрскa стaртнa oлoвнa 12V 220-250AhОловни акумулатор за 12В Варта Промотив ЕФБ или одговарајуће. Перформансе са максималном отпорношћу на вибрације и дужи радни век на локомотивама ЦЕМ серије.240Ах Л+ 1200А Димензије сандука на локомотиви за смештај батерија : 520 x 280 x 340 (Д x Ш x В)Уз сваку батерију испоручити пар месинганих клема (укупно 24 ком.)Батерије морају бити произведене у складу са релевантним важећим међународним стандардима (ИЕЦ,ДИН, БС,КС итд.).Батерије морају бити тестиране по стандарду SRPS EN 50342-1:2016 Отпорност на вибрације у складу са EN V4 стандардом. | ком | 12 |