ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 101950/2015, за набавку Tермостати и претварачи температуре, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 300/0089 (101950/2015.)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

 У конкурсној документацији на страни 46 „Техничке спецификације и техничка документација“ у табели под редним бројем 1 је написано „**Термостат са капиларом**

Величина: DN100

Материјал: 1.4301

Монтажа: предњи панел за монтажу на прирубницу

Пречник сонде која се урања: 8mm

Дужина сонде која се урања: 160mm

Капилара: 1.4541, са заштитом 1.4301, Ø=6.0 mm (до 800 °C)

Дужина капиларе: 3m

Скала: °C

Опсег: 0...160°C

Грешка: 0,6%

Називни напон на контактима: 220VDC

Са механичким контактима (оба контакта NO)

Уверење о еталонирању у 3 тачке издато од акредитоване лабораторије (25%, 50%, 75% од опсега)

 BAUMER TSFE100-221.1B4.xxT.30.5011 или одговарајуће”.

Питања су:

1. **За ставку 1 тражена је класа тачности од 0,6%, будући да ту класу не могу испоштовати ни произвођачи који то имају у каталогу.Молимо да се изјасните да ли је неопходна класа тачности 0,6% или се може понудити класа 1.0%?**

**ОДГОВОР 1:**

**Narucilac ostaje u svemu iznetom izahtevanom u predmetnoj  tehnickoj cpecifikaciji naloga za nabavku.**