ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 03.01-57533/11-15

Обреновац, 22.12.2015.год.

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0107/2015 (101933/2015)**, за набавку Алат за потребе ЖТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stavka/ stavke** | **Pitanje** | **ODGOVORI** |
| **4** | U tehničkoj specifikacije navodi se težina i od 0,15 kg i od 0,2 kg. Molimo pojašnjenje. | **Odgovor za poziciju 4**: Potrebno je ponuditi čekić od 200 gr sa karakteristikama navedenim u tehničkoj dokumentaciji. |
| **10** | U tehničkoj specifikaciji navode se papagaj klešta sa čepom, ali se navodi ekvivalentna oznaka koja je u suprotnosti sa opisom. Molimo razjašnjenje. Ukoliko želite da se rukovodimo opisom - koliko znamo, ne postoje u dužini od 300 mm | **Odgovor za poziciju 4:** Potrebno je ponuditi klešta Unior 445/1BI ili odgovarajuća, dužine 300mm |
| **19 do 28** | U tehničkoj specifikaciji nalazi se oznaka odgovarajućeg ekvivalenta **125/2.** Međutim, navedena oznaka ne postoji, pa molimo dopunski tehnički podatak na osnovu kojeg bismo znali koji ključevi se zahtevaju. | **Odgovor za pozicije 19-28:** potrebni su ključevi sa karakteristikama navedenim u tehničkoj dokumentaciji, uz dodatak da vrhovi ključeva treba da budu polirani. |
| **37** | U tehničkoj specifikaciji spominje se i količina od 6 komada i količina od 8 komada. Takođe se pominje nekakva ručka, ali ne znamo na šta se misli pošto se taj tip ključeva radi u obliku ćiriličnog slova G. Šta da ponudimo? | **Odgovor za poziciju 37**: potrebni su imbus ključevi oblika **Г,** od hrom-vanadijuma, u veličinama TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40. |
| **50** | Navedeni ekvivalent se u jednoj od navedenih karakteristika razlikuje: naime, MY64 ima kod merenja KAPACITETA mernu granicu od 20 mikrofarada a ne 20 milifarada. Molimo pojašnjenje. | **Odgovor za poziciju 50**: Potreban je instrument sa karakteristikama kao MY64 ili odgovarajući njemu. |
| **51** | U tehničkoj specifikaciji su date karakteristike od najmanje dva različita multimetra, shodno tome nije moguće ponuditi takav uređaj. Molimo proverite podatke i dostavite pojašnjenje - izmenu tehničkih karakteristika. Takođe, oznaka MSA68 navedena u ostalim obrascima definitvno ne postoji | **Odgovor za poziciju 51**: potreban je digitalni multimetar sledećih karakteristika:  |
|  |  | za merenje jednosmernog, naizmeničnog napona i struje, otpora, frekvencije, temperature, kapaciteta, diode, prekida i ispitivanja tranzistora. Merena vrednost se može sačuvati na displeju. |
|  |  | Jednosmerni napon: 40 mV /400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V; ±0.5%+4dgt |
|  |  | Naizmenični napon: 40 mV / 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 750 V; ±0.8%+6dgt |
|  |  | Jednosmerna struja: 400 uA / 4 mA / 40 mA / 400 mA / 20 A; ±1%+10 dgt. Naizmenična struja: 400 uA/4 mA/40 mA/400 mA/20 A; ±1.5%+5 dgt |
|  |  | Otpor: 400 OHM / 4 K OHM / 40 K OHM / 400 K OHM / 4 M OHM / 40 M OHM; ±0.8% + 4 dgt |
|  |  | Kapacitet: 40 nF / 400 nF / 4 uF / 40 uF / 400 uF; ±2.5% + 8 dgt |
|  |  | Frekvencija: 100 Hz / 1000 Hz / 1 kHz / 10 KHz / 100 kHz / 1 MHz / 10 MHz; ±0.5% + 4 dgt |
|  |  | Temperatura: -20...+1000°C; ±1% + 4 dgt |
|  |  | Faktor ispune 0 - 100 % |
|  |  | Displej 4000 |
|  |  | Bargraf, Ispitivanje diode |
|  |  | Ispitivanje prekida Merenje tranzistora Relativna merenja |
|  |  | Auto. promena mernog opsega Ručna promena mernog opsega Fiksiranje merene vrednosti Automatsko isključivanje Pozadinsko osvetljenje Napajanje 9 V (6F22) |
|  |  | Kategorija merenja CAT III 1000 V |
| **54** | Navedenu garnituru nasadnih ključeva, imajući u vidu i ekvivalentnu oznaku, nije moguće postaviti na metalni stalak jer takav stalak ne postoji. Molimo za pojašnjenje. | **Odgovor za poziciju 54**: greška, potrebna je metalna kutija. |
| **65** | U tehničkoj specifikaciji navodi se 35 komada raznih vrhova za duvaljku, ali se o obrascu ponude i obrascu strukture cene navodi 25 komada. Molim pojašnjenje kojih tipova treba koliko komada i u skladu sa tim molim da izvršite eventualnu korekciju Vaših obrazaca. | **Odgovor za poziciju 65:** greška, potrebno je 35 vrhova. U varijanti 7x5 kao u tehničkoj specifikaciji. |
| **67** | U tehničkoj specifikaciji nije najjasnije koja dimenzija gedore se traži. Da li je u pitanju 27 mm? | **Odgovor za poziciju 67**: U pitanju je dimenzija 27 mm |
| **77** | U tehničkoj specifikaciji nije najjasnije koja dimenzija gedore se traži. Da li je u pitanju 24 mm? | **Odgovor za poziciju 77**: U pitanju je dimenzija 24 mm |
| **84** | U tehničkoj specifikacija nije jasno da li set treba da sadrži ukupno 14 delova (12 ključeva + 2 trna) ili 14 ključeva + 2 trna. Molimo pojašnjenje. | **Odgovor za poziciju 84:** Potrebno je ponuditi set od 12 ključeva i dve poluge-trna, prema navedenim karakteristikama. |
| **85** | U tehničkoj specifikacije navodi se sadržaj garniture odvijača i na kraju dimenzija 1,2x8,0x17. Pretpostavljamo da ovde nedostaje posledjni broj i da je u pitanju dužina 175 mm, ali molimo za potvrdu ili izmenu. | **Odgovor za poziciju 85**: Traženi odvijač ima dimenzije 1,2x8,0x175 mm |
| **94** | U tehničkoj specifikaciji navodi se nepostojeća (koliko znamo) dimenzija VDE odvijača, takođe i nepostojeća ekvivalentna oznaka. Molimo, definišite zahtev za ovu poziciju. | **Odgovor za poziciju 94**: Potreban je odvijač sa vrhom i stablom od hrom-vanadijum-molibdena, sa trokomponentnom ručkom. Dimenzije PH2 x radni deo 200mm x ukupna dužina min. 300 mm. |
| **96** | U tehničkoj specifikaciji nije navedena dužina klešta-sečica, a u ostalim obrascima se navodi l-160 mm. Da li je potrebno ponuditi tu dimenziju navedenu u obrascima, uz zahtevane karakteristike navedene u tehničkoj specifikaciji? | **Odgovor za poziciju 96**: Da. |
| **101** | U tehničkoj specifikaciji nije navedena dužina kombinovanih klešta, a u ostalim obrascima se navodi l-200 mm. Da li je potrebno ponuditi tu dimenziju navedenu u obrascima, uz zahtevane karakteristike navedene u tehničkoj specifikaciji? | **Odgovor za poziciju 101**: Da. |
| **107** | Prema opisu klešta u tehničkoj specifikaciji, ona ne mogu biti po standardu DIN 5256 oblik (forma) D, nego oblik B. Molimo pojašnjenje. | **Odgovor za poziciju 107:** Greška, u pitanju je oblik B. |
| **108** | Prema opisu klešta u tehničkoj specifikaciji, ona ne mogu biti po standardu DIN 5256 oblik (forma) D, nego oblik C. Molimo pojašnjenje. | **Odgovor za poziciju 108:** Greška, u pitanju je oblik C. |
| **109** | Prema opisu klešta u tehničkoj specifikaciji, ona ne mogu biti po standardu DIN 5256 oblik (forma) D, nego oblik A. Molimo pojašnjenje. | **Odgovor za poziciju 109:** Greška, u pitanju je oblik A. |
| **111** | Prema opisu klešta u tehničkoj specifikaciji, ona ne mogu biti po standardu DIN 5256 oblik (forma) D, nego oblik C. Molimo pojašnjenje. | **Odgovor za poziciju 111:** Greška, u pitanju je oblik C. |
| **112** | Prema opisu klešta u tehničkoj specifikaciji, ona ne mogu biti po standardu DIN 5256 oblik (forma) D, nego oblik A. Molimo pojašnjenje. | **Odgovor za poziciju 112:** Greška, u pitanju je oblik A. |
| **113** | U tehničkoj specifikaciji se navodi minimalna tvrdoća od 64 HR. Da li ste mislili na mernu jedinicu HRC? | **Odgovor za poziciju 113**: Da. |
| **115** | Opis za ram za testeru naveden u tehničkoj specifikaciji ne odgovara šifri ekvivalenta navedena u istoj specifikaciji. Molimo za pojašnjenje, da li da se nudi artikal prema odgovarajućem ekvivalentu ili prema navedenom opisu. | **Odgovor za poziciju 115**: Ponuditi prema tehničkom opisu. |
| **116** | Molimo za tehnički opis lista za testeru jer ga nema u tehničkoj specifikaciji, a ni navedeni ekvivalent nema nikakav opis. | **Odgovor za poziciju 116:** U pitanju je bimetalna ručna testera-platna, sa kobaltom. Dimenzije 300x13x0,65 mm. |
| **117.** | U tehničkoj specifikaciji je naveden nepostojeći ekvivalent to jest šifra. Molim opis onoga što je potrebno ponuditi. | **Odgovor za poziciju 117**: Odvijači elektroničarski Torx (TX), stablo od Cr-V, dvokomponentne ručke. Veličine: TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20.  |
| **125.** | U tehničkoj specifikaciji se kao zahtev navodi i neograničena garancija. Kako tako nešto ne postoji u mernoj tehnici, molim objašnjenje na šta ste mislili, imajući u vidu da je garantni rok već definisan u modelu ugovora i obrascu ponude. | **Odgovor za poziciju 125:** Ponuditi u svemu kao u tehničkoj specifikaciji.  |
| **144** | Kod stavke 144, u tehničkoj specifikaciji je navedena ekvivalentna oznaka zadovoljavajućeg katanca, sa naznakom da ključevi za njih moraju da odgovaraju i za cilindre zahtevane kod stavke 145. Međutim, ovi katanci nisu konstrukcijski kompatibilni sa niže zahtevanim cilindrima, pa prema tome i ne postoje ključevi koji mogu da se koriste i kod katanaca i kod cilindara. Pored toga, navodi se u opisu i da ključevi moraju da odgovaraju i cilindrima na poziciji 121. Međutim, cilindri se nalaze na poziciji 145, pa molimo za pojašnjenje za sve ovo i adekvatne izmene. | **Odgovor za poziciju 144**: a) katanac u potpunosti zaštićen od korozije, b) ušica katanca proizvedena je od specijalne čelične legure - kaljeni čelik, c) telo katanca od mesinga i prevučeno niklom, d) dimenzije 50x16x61 mm. Isporučiti i 100 ključeva u sistemu koji treba da otvaraju i cilindre na poziciji 145. |
| **145** | Navedeni cilindri konstrukcijski ne mogu da se, u smislu istog ključa, uklope sa katancima zahtevanim na poziciji 144. Molimo pojašnjenje, odnosno izmenu na taj način da katanci i cilindri mogu da se upare za korišćenje u sistemu. | **Odgovor za poziciju 145**: cilindri 30/30, sa 6 pinova, zaštićen od neovlašćenog otključavanja i bušenja, u sistemu sa katancima na poziciji 144. |
| **sve pozicije** | Veći deo naziva proizvoda u obrascu ponude i obrascu strukture cene je tako urađen da većinu naziva gotovo nije moguće prepoznati: neki simboli, pogrešni fontovi itd.... Molimo da nam pošaljete ove obrasce nove, ispravne i upotrebljive. | Izabrati fon Arial Cirilica |

 КОМИСИЈА