НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ЧЕТВРТА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА “Реконструкција надземног дела склоништа у техничку архиву и адаптација просторија у бараци инвестиција (бивша архива) у канцеларијски простор“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0839/2015 (102111/2015)

(број 03.01.18459/9-2016 од 17.02.2016 године)

Обреновац*, фебруар 2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ЧЕТВРТА ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку “Реконструкција надземног дела склоништа у техничку архиву и адаптација просторија у бараци инвестиција (бивша архива) у канцеларијски простор“

1.

Тачка 14. конкурсне документације „Техничке спецификације са предмером“, под редним бројем 9.2 и 14.2 мењају се и гласе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **9,2** | **Izrada i postavljanje dvokrilnih protivpožarnih vrata, dimenzija 1.5x2,10 m, vatrootpornih 60 minuta.** |  |  |  |  |
|  | Vrata izraditi od čeličnog profilisanog lima i krilo vrata obložiti dvostrukim čeličnim limom sa protivpožarnom ispunom. Okov, šarke, brava cilindar sa tri ključa i uređaj za automatsko zatvaranje po izboru projektanta. Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj vatrootporne boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put. Vrata izraditi po detaljima i uputstvu projektanta i atestirati. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu vrata. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije: |  |  |  |  |
|  | - 1.5x2,10m | *kom* | *1* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14,2** | **Pranje i zaštita fasadnih površina od fasadne opeke siloksanskim vodoodbojnim bezbojnim premazom, Izolit HIDROFOB,ili odgovarajuće.** |  |  |  |  |
|  | Na čistu i suvu površinu fasade naneti dva sloja Hidrofob, ili odgovarajućim, četkom ili valjkom. Vremenski razmak između nanošenja slojeva je 1-2 časa. |  |  |  |  |
|  |  Obračun po m2. | *m2* | *250,00* |  |  |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви