ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365.E.03.04-152673/8-2016

Велики Црљени,10.06.2016 године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0778/2016(459/2016), за набавку Колена, цеви, прелазни комад – Отпепељивање и електрофилтерско постројење – ТЕ Колубара, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ**:

1. U dijelu Tehničke specifikacije u tački 3.1 smatramo da ste napravili zamjenu karakteristika materijala u dijelu absorpcije vode,  aluminijum - oksidna keramika 95%  ima apsorpciju vode 0% jer je taj parametar i čini materijalom izuzetno otpornim na abraziju i čini je višestruko kvalitetnijim materijalom od bazalta koji nema apsorpciju vode 0% nego  ima  oko 10%.
2. U dijelu Tehničke specifikacije u tački 3.1 u odjeljku Priloženi crteži po stavkama za NN broj 459/2016, pod tačkom 1. traži se obloga od keramike, za tačke 2. do  6. traži se obloga od bazalta. Imajući u vidu da je aluminijum - oksidna keramika 95% višestruko kvalitetniji materijal od bazalta,  molimo da i za navedene pozicije 2. do 6. pored bazalta date saglasnost i na nuđenje obloge i od  keramika. Molimo da se predmetna izmjena napravi i u opisnom dijelu a i na crtežima.
3. Imajući u vidu da je visina ponuđene cijene jedini faktor koji će se primjenjivati u odabiru najpovoljnije ponude molimo Vašu saglasnost na izmjenu tehničke dokumentacije u smislu da  obloga umjesto traženih za bazalt 25 mm, na keramici bude 15 mm. Za navedenu debljinu obloge od 15 mm mi smo spremni  dati vam garanciju od 24 mjeseca. U prilogu imate naše crteže kako bi ste vidjeli naš prijedlog konstruktivnog riješenja. ( Crteže šaljemo u narednoj našoj e-mail poruci ).
4. Ako  insistirate na debljini obloge od 25 mm,  molimo da izmjenu tenderske dokumentacije načinite u dijelu produženja garantnog roka sa 12 mjeseci na 36 mjeseci.
5. Molimo  saglasnost za dopunu tenderske dokumentacije u  dijelu jezika na kome se dostavlja  ponuda, pored srpskog jezika dozvolite da ona može biti sačinjena i na bosanskom jeziku - ničnom pismu

**ОДГОВОР:**

**1-3**. Пoд тaчкoм 1. Цeнoвникa нaбaвкe зa НН брoj 459/2016, тржи сe oблoгa oд кeрaмикe зaхтeвaних кaрaктeристикa из тeхничкoг oписa истe нaбaвкe. Зa свe oстaлe пoзициje из цeнoвникa нaбaвкe(тaчкe 2-6) зaхтeвa сe бaзaлтнa oблoгa кaрaктeристикa дaтих у тeхничкoм oпису  и измeнe у oвм дeлу нису мoгућe тj. прoмeнa дoкумeнтaциje у смислу мaтeриjaлa И дeбљинe    oблoгe ниje мoгућa jeр  су кaрaктeристикe трaжeних пoзициja дeфинисaнe прeмa вaжeћeм прojeкту зa систeмa зa oтпeпeљивaњa .

**4**.Прoмeнa гaрaнтнoг пeриoдa у прилoгу Угoвoрних  oдрeдби ниje мoгућa.

**5**.Понуда мора бити сачињена на српском језику а може бити попуњена латиничним или ћириличним писмом.

КОМИСИЈА