НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ : Услуга ремонта редуктора ТЕНТ А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0417/2016(977/2016)

(број \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_. године)

*Обреновац,2016.године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку Услуга ремонта редуктора ТЕНТ А

1.

# Мења се поглавље 3 – Техничка спецификација у делу : 3.1 Врста и обим услуга и гласи као у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Напомена : у прилогу ове измене Наручилац доставља цртеж бр.521.35.012.

КОМИСИЈА :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви

 1. Под ремонтом редуктора подразумева се следеће:

-Провера зазора у кућишту редуктора на месту лежајева, а на основу измереног зазора извршити поправку површина на месту оштећења путем брушења половина кућишта редуктора, а после тога извшити обраду истих површина разбушивањем и брушењем са одговарајућим толеранцијама за тај тип лежаја.

-Урадити ново улазно вратило са зупчаником које је на склопном цртежу означено са 521.35.011; од материјала Č.5420, и њему спрегнути тањирасти зупчаник цртеж 521.35.012, а озубљење и термичке обраде урадити како пише на цртежу.

-Израдити озубљено вратило поз.2 (по узорку из редуктора – немамо његов технички радионички цртеж), а све термичке обраде важе као и за зупчаник који је означен на цртежу 521.35.014. и израдити њему спрегнути цилиндрични зупчаник који је обележен са ознаком 521.35.014 од материјала Č.4381.

-Наручилац услуга уз редуктор ће дати озубљено вратило поз.3 цртеж 521.35.015. како би се редуктор могао комплет ремонтовати.

-Извршити ремонт кочионог уређаја, са заменом нових лежајева, ваљчића и опруга које чине саставни део кочионог уређаја, а налази се на редуктору који се ремонтује.

-Извршити замену свих лежајева и припадајућих заптивних елемената у кућишту редуктора са лежајевима произвођача SKF или FAG.

-Када извршиоц услуга отвори редуктор, његова дефектажа ће се обавити уз присуство представника наручиоца услуга.

2. Остале обавезе извођача

-Извођач услуга је у обавези да редуктор транспортује са ТЕНТ „А“ до места извођења радова, а такође исти врати након завршених радова на место уградње редуктора.

-Уз испоручену услугу доставити технички радионички цртеж озубљеног вратила поз.2.

3. Обавезе наручиоца

-Праћење рада на ремонту редуктора и давање техничких образложења, које се односе на поправку истог.

4. Захтевана документација уз понуду

-Уз понуду потребно је доставити доказ да је понуђач вршио услуге ремонта редуктора истих или сличних код других наручиоца услуга, и ремонт кочиониг уређаја као саставног елемента редуктора.

Понуђач је обавезан најкасније два дана пре доставе своје понуде по овом ЗСУ најави посету наручиоцу и упозна се на месту уградње положај редуктора, његове саставне делове, техничке карактеристике, габарите.

