ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.,

105-E-03.01-251609/12-2016

20.07.2016.

Место:Обреновац

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0585/2016 (1288/2016)** за набавку Радови на адаптацији команде блока Б2 (кота +8,0 и +12,0м) , на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

1) U delu konkursne dokumentacije Predmer radova - deo A) građevinsko-zanatski radovi – I Demontaže i rušenja - pozicija 6 - Koje su dimenzije otvora koji se izbija zbog obračuna broja nadvratnika i otvora?

 **Odgovor**: Izbijaju se dva otvora dimenzija 100/220 cm i jedan otvor dimenzija 200/290cm. Izmeniti količinu na 10 m2 .

2) U delu konkursne dokumentacije Predmer radova - deo A) građevinsko-zanatski radovi – I Demontaže i rušenja - pozicija 7 - Koje su dimenzije kamenih ploča?

 **Odgovor**: Dimenzije ploča su 50/50cm, a površina je 6m2.

3) U delu konkursne dokumentacije Predmer radova - deo A) gradevinsko-zanatski radovi – II Zidarski i armirano-betonski radovi - pozicija 10 - Koji precnik armature je predviden u ploci?

 **Odgovor**: nejasno je okojoj se armirano Betonskoj ploci radi, u nasoj dokumentaciji ona ne postoji. Od ove stavke se odustaje.

4) U delu konkursne dokumentacije Predmer radova - deo A) gradevinsko-zanatski radovi – III Stolarski.bravarski i aluminijumski radovi- pozicija 14 - Koja je debljina rebrastog lima i koja je zahtevana požarna otpornost?

Debljina lima je 5/6mm .Vatrotpornost premaza je 30 minuta.

5) U delu konkursne dokumentacije Predmer radova - deo A) gradevinsko-zanatski radovi – III Stolarski.bravarski i aluminijumski radovi- pozicija 3 - Da li su dimenzije trazenih vrata 200/290 pošto u predmeru nije navedena oznaka u šemama kao ni same dimenzije vrata?

U predmeru su navedene i oznake i dimenzije vrata. Ako su u pitanju aluminijumska vrata, Pos 3, onda je dimenzija 200/290cm.

6) U delu konkursne dokumentacije Predmer radova - deo A) gradevinsko-zanatski radovi – VI Keramicarski radovi- pozicija 2 i pozicija - Da li u cenu pozicije ne uračunavamo ovde pomenuti lepak npr Sika Bond T-8 zato Sto je već uračunat u poziciji koja se odnosi na izolaterske radove, već u ovim pozicijama pored samih pločica i rada uračunati jos samo kiselootpornu fug masu?

Ne uračunava se u poziciji keramike, lepak koji je ujedno i izolacioni sloj je obračunat u poziciji izolaterskih radova.

7) U delu konkursne dokumentacije Predmer radova - deo A) gradevinsko-zanatski radovi – VI Keramicarski radovi- pozicija 8 - Da li se broj komada naveden u predmeru(4) odnosi na broj laboratorijskih ugradenih elemenata? Ukoliko je to broj laboratorijskih ugradenih elemenata, da li nam mozete odgovoriti koliko je to m2 pločica?

Za oblaganje ugradnih elemenata laboratorije uz Blok 2, potrebno je oko 15m2 keramike.

8) U delu konkursne dokumentacije Predmer radova - deo A) gradevinsko-zanatski radovi – IX Razni radovi- pozicija 9 - Koje su dimenzije plocica (visina.sirina, debljina) kao i od kog materijala je predviđeno da budu pločice? Da li same oznake podrazumevaju brojeve ili i neki tekst? Da li postoji mogućnost da nam dostavite slike kako bi trebalo da izgledaju same pločice?

Pločice su plastične (Gravoply ili sl.) debljine 5-8mm, standardnih dimenzija za oznake vrata (min. 200/50mm), gravirane tekstom sa nazivom prostorije, prema zahtevu investitora, pričvršćene dvostrukom samolepljivom trakom.

9) U delu konkursne dokumentacije Predmer radova - deo V) elektro radovi - I Distribucija električne energije- pozicija 2 - Pozicija nije jasno definsana a tekst je isti kao i za poziciju 3.

Ukoliko je potrebno ponuditi cenu za ovu poziciju, onda Vas molim da definisete sta treba da se radi tačno i sta treba da se ugrađuje. Neophodna je specifikacija rnaterijala.

Odgovor daje projektant elekto instalacija.Dato u prilogu.

10) U delu konkursne dokumentacije Predmer radova - deo B) instalacije vodovoda i kanatizacije - IV Santtarna oprema i galanterija- pozicija 8 - Koje su dimenztje trazenog podnog slivnika sa resetkom?

 Slivnik je DN 70 mm a resetka je prohromska dim. 150x150mm.

11) U delu konkursne dokumentacije Predmer radova - deo B) instalacije vodovoda i kanalizacije - IV Sanitarna oprema i galanterija- pozicija 17 - Koje su dimenztje pregrada izmedu pisoara?

 Pregrada izmedju pisoara je bele boje i dim. 44x74cm.

12) U delu konkursne dokumentacije Predmer radova - deo B) instalacije vodovoda i kanalizacije - I Demontaze i gradevinski radovi- pozicije 1,2 i 3 - Da li mozete da navedete kolicine Opreme koja se demontira za svaku od navedenih pozicija

1.1 Demontira se 5 slivnika i 1 sudopera

1.2 Demontira se Vodovodna mreza- DN 15mm 7.0m

 DN 20mm 12.0m

 Kanalizaciona mreza- DN 50mm 1.0m

 DN 75mm 34.0m

 DN 110mm 35.0m

 КОМИСИЈА:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PRILOG:Odgovor br.9





