НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*- Мазутне пумпе ТЕНТ А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1480/2016(1302/2016)

(број \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_. године)

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_20\_\_. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара Мазутне пумпе ТЕНТ А

1.

Тачка 3.1 на страни 4/58 конкурсне документације *мења се и гласи*: **Пумпа 1.**

Извршити израду и испоруку сигурносних вентила пумпе ALLWEILER GmbH тип: SMF440 ER46E8.9-W2TOL2 са следећим техничким карактеристикама :

* Сигурносни вентил мора одговарати постојећем телу наведене пумпе.
* Уз вентиле доставити извештај о испитивању вентила сигурности са наведеним притисцима отварања и затварањеа вентила.
* Вентил мора одговарати следећим техничким захтевима:
  + Радни притисак: 40 bar
  + Максимални притисак: 42 bar.
  + Радни флуид: Мазут
  + Температура флуида: 70-130оC
  + Вискозитет 2-2.5 Е

**Пумпа 2.**

Уложак мазутне пумпе ALLWEILER GmbH тип: SMF440 ER46E8.9-W2TOL2

Извршити израду и испоруку улошка мазутне пумпе ALLWEILER GmbH

тип: SMF440 ER46E8.9-W2TOL2 са следећим техничким карактеристикама:

* Уложак мазутне пумпе мора одговарати постојећем телу наведене пумпе.
* Уложак испоручити у комплету са механичком заптивком и заптивним елементима неопходним при монтажи.
* Уложак мора поседовати следеће техничке захтеве:
  + Kапацитет пумпе: 352.4L/min.
  + Број обртаја: 1450 о/min
  + Радни притисак: 40 bar
  + Радни флуид: Мазут
  + Температура флуида: 110-130оC

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви