НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*

 -У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0775/2016 (305/2016)**

(број 5364-E.03.025364-E.03.02-269728/8-2016

од 29.09.2016.)

*Обреновац, 29.09.2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВА* ДОПУНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара **3000/0775/2016 (305/2016)**

1.

Допуњује се одељак 10. Конкурсне документације - ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (стр.41) и гласи као у прилогу:

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

**ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

**Предмет набавке :**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Masoneilan HDLT (HT exstension) или одговарајуће комада 2 |
| **2.** | Masoneilan HDLT 00320 или одговарајуће комада 2 |

1. Masoneilan HDLT 00320 (HT exstension)  или одговарајуће комада 2

Fluid: condensate

Temperature: 327,2 ⁰C

Pressure: 42,7bar

* Range: 356mm (14”)
* Instrument
	+ Transmitter
	+ Case type: weatherproof
	+ Mouinting: left hand
	+ Signals:AO\_1: 4-20mA
	+ Action: direct
	+ Electronic connection: 1/2” NPT
* Torque tube
	+ Chamber material: carbon steel
	+ Torque tube material: Inconel
	+ Temperature protection: H.T. / L.T. extension
* Mechanism & displacer chambers
	+ Without mechanism and displacer chamber
* Displacer
	+ Without displacer
* Vent drain
	+ Without
1. Masoneilan HDLT 00320 или одговарајуће комада 2

Fluid: condensate

Temperature: 251,2 ⁰C

Pressure: 18,2bar

* Range: 356mm (14”)
* Instrument
	+ Transmitter
	+ Case type: weatherproof
	+ Mouinting: left hand
	+ Signals:AO\_1: 4-20mA
	+ Action: direct
	+ Electronic connection: 1/2” NPT
* Torque tube
	+ Chamber material: carbon steel
	+ Torque tube material: Inconel
	+ Temperature protection: standard
* Mechanism & displacer chambers
	+ Without mechanism and displacer chamber
* Displacer
	+ Without displacer
* Vent drain
	+ Without