НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Делови за мазутне горионике-ТЕНТ Б

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0146/2016 (1685/2016)

(број 5364-E.03.02-7438/5-2017 од 18.01.2017. године)

*Обреновац, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара бр. 3000/0146/2016 (1685/2016): Делови за мазутне горионике-ТЕНТ Б

1.

Мења се тачка 2 у табели техничке спецификације и гласи: Прохромско ребрасто црево са металним плетењем споља и равном прирубницом на оба краја (обе прирубнице окретне).

Du = 50 mm (унутрашњи пречник)

L= 11000 mm (укупна дужина)

NP16 NO50

Ово са собом повлачи и измене у техничкој спецификацији, обрасцу структуре цене и члану 9 модела уговора. Измењена техничка спецификација и образац структуре цене приказани су у прилогу.

Члан 9. модела уговора мења се и гласи:

**ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА**

**Члан 9.**

**Продавац се обавезује да:**

• Изради и испоручи црева:

- гумено ребрасто, армирано жицом са унутрашње стране

- Прохромско ребрасто црево са металним плетењем споља и равном прирубницом на оба краја (обе прирубнице окретне),

обавити према следећим радним условима и местом примене:

1) црево, гумено ребрасто, армирано жицом са унутрашње стране

Радни флуид: Мазут

Темп. Мазута: мин. 70ОС

Примена:Црева се користе за транспорт мазута.

2) Прохромско ребрасто црево са металним плетењем споља и равном прирубницом на оба краја (обе прирубнице окретне).

Радни флуид: пара

Темп. паре: 170ОС

Притисак паре: 12 bar

Примена:Црева се користе за транспорт паре, за прогревање мазута.

Израду и испоруку црева обавити у складу са важећим стандардима за ову врсту опреме у Србији, а узевши у обзир горе наведене радне услове, конструктивнe карактеристике и место примене (на објекту купца), захтеване мере, постављање прирубница (где је то захтевано) и врсту прирубница (где је то захтевано).

Квалитет одабраних материјала за израду црева и делова (нпр. прохрома и металних плетења и прирубница, где је то захтевано), конструкивне карактеристике и димензије елемената, треба да одговарају квалитету и димензијама типа црева из предмета набавке, а да при томе издржи захтеване радне услове наведене у предмету набавке, односно да оствари захтеване радне параметре током експлоатације.

Приликом испоруке наручене робе продавац је у обавези да достави важеће атесте (сертификате материјала или уверење), којим се потврђује и гарантује квалитет робе, у супротном роба неће бити примљена у магацин.

У случају немогућности и/или отежане уградње испорученог предмета набавке, продавац је у обавези да у року од 24 часа од пријема обавештења, обезбеди стручно особље, за наведене активности.

У случају да се током уградње испорученог предмета набавке утврди да је неопходно обавити преправку на делу опреме купца (што није прихватљиво), продавац је у обавези да свом трошку у што краћем року обезбеди одговарајући нови део. Сви трошкови набавке и испоруке новог црева падају на терет продавца.

2.

Ова измена/допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Предмет набавке** | **Произвођач**  | **Једин. мере** | **Очекивана количина** | **Цена/ЈМ** | **Износ**  |
| **1.** | Црево, гумено ребрасто, армирано жицом са унутрашње стране.Du = 76 mm (3 “ -унутрашњи пречник)L= 11000 mm (укупна дужина)NP16 NO80Црево испоручити без прирубница. | / | Ком. | 3 | / | / |
| **2**. | Прохромско ребрасто црево са металним плетењем споља и равном прирубницом на оба краја (обе прирубнице окретне).Du = 50 mm (унутрашњи пречник)L= 11000 mm (укупна дужина)NP16 NO50 | / | Ком. | 1 | / | / |

**Обавезе испоручиоца:**

* Израду и испоруку црева:
* гумено ребрасто, армирано жицом са унутрашње стране
* Прохромско ребрасто црево са металним плетењем споља и равном прирубницом на оба краја (обе прирубнице окретне),

обавити према следећим радним условима и местом примене**:**

1. црево, гумено ребрасто, армирано жицом са унутрашње стране

Радни флуид: Мазут

Темп. Мазута: мин.70ОС

Примена:Црева се користе за транспорт мазута.

1. Прохромско ребрасто црево са металним плетењем споља и равном прирубницом на оба краја (обе прирубнице окретне).

Радни флуид: пара

Темп. паре:170ОС

Притисак паре: 12 bar

Примена:Црева се користе за транспорт паре, за прогревање мазута.

* Израду и испоруку црева обавити у складу са важећим стандардима за ову врсту опреме у Србији, а узевши у обзир горе наведене радне услове, конструктивнe карактеристике и место примене (на објекту купца), захтеване мере, постављање прирубница (где је то захтевано) и врсту прирубница (где је то захтевано).
* Квалитет одабраних материјала за израду црева и делова (нпр. прохрома и металних плетења и прирубница, где је то захтевано), конструкивне карактеристике и димензије елемената, треба да одговарају квалитету и димензијама типа црева из предмета набавке, а да при томе издржи захтеване радне услове наведене у предмету набавке, односно да оствари захтеване радне параметре током експлоатације.
* Приликом испоруке наручене робе продавац је у обавези да достави **важеће атесте (сертификате материјала или уверење), којим се потврђује и гарантује квалитет робе, у супротном роба неће бити примљена у магацин.**
* Ако се након испоруке установи да предмет набавке није у складу са захтевима, купац може да одбије да изврши пријем предмета набавке и продавац мора да замени такву робу у циљу испуњавања захтева купца, без додатних трошкова по купца. Продавац сноси све трошкове замене и нове испоруке.
* У случају немогућности и/или отежане уградње испорученог предмета набавке, продавац је у обавези да у року од 24 часа од пријема обавештења, обезбеди стручно особље, за наведене активности.
* У случају да се током уградње испорученог предмета набавке утврди да је неопходно обавити преправку на делу опреме купца (што није прихватљиво), продавац је у обавези да свом трошку у што краћем року обезбеди одговарајући нови део. Сви трошкови набавке и испоруке новог црева падају на терет испоручиоца.
* У случају појаве оштећења испорученог предмета набавке у гарантном периоду, продавац је у обавези да у року од 24 часа од пријема обавештења, обезбеди стручно особље (о свом трошку), које ће заједно са представником купца утврдити узрок превременог оштећења, као и разлоге због којих испоручена црева лоше израђена и не издржавају захтеване радне услове (без додатних трошкова по купца). Ако је појава оштећења узрокована лоше одабраним материјалима, као и проблема чији је узрок лоше израђени и испоручени предмет набавке или његов део, продавац је у обавези да у што краћем року (не дужим од 3 дана од тренутка када се констатује настали проблем од стране стручног особља) обезбеди исправан нови део и/или обави сервис и репарацију. (Продавац сноси све трошкове замене и нове испоруке).
* У случају сервиса и репарације предмета набавке или неког његовог дела у гарантном периоду, као и замене предмета набавке новим, неопходно је обавити продужење гарантног периода за нових 24 месеца за ново испоручени и/или сервисирани предмет набавке.
* Продавац ће преузети све трошкове купца, који би настали неодазивањем на позив купца ради ангажовања стручног особља упућеног: у случају немогућности и/или отежане уградње, оштећења рада испоручене утробе пумпе у гарантном периоду и/или да утроба пумпе не остварује захтеване радне услове из захтева купца.
	1. **Врста и количина добара**

Према обрасцу структуре цене.

**3.2 Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања Уговора.

**3.3** **Квалитет добара**:

Подаци о квалетету су приказани у техничкој спецификацији.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке је магацин ТЕНТ Б.

Паритет испоруке је франко магацин ТЕНТ Б.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.5. Гарантни период**

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке добара.

У случају појаве оштећења испорученог предмета набавке у гарантном периоду, продавац је у обавези да у року од 24 часа од пријема обавештења, обезбеди стручно особље (о свом трошку), које ће заједно са представником купца утврдити узрок превременог оштећења, као и разлоге због којих испоручена црева лоше израђена и не издржавају захтеване радне услове (без додатних трошкова по купца). Ако је појава оштећења узрокована лоше одабраним материјалима, као и проблема чији је узрок лоше израђени и испоручени предмет набавке или његов део, продавац је у обавези да у што краћем року (не дужим од 3 дана од тренутка када се констатује настали проблем од стране стручног особља) обезбеди исправан нови део и/или обави сервис и репарацију. (Продавац сноси све трошкове замене и нове испоруке).

У случају сервиса и репарације предмета набавке или неког његовог дела у гарантном периоду, као и замене предмета набавке новим, неопходно је обавити продужење гарантног периода за нових 24 месеца за ново испоручени и/или сервисирани предмет набавке

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока

**3.6 Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђаћач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.7.** **Посета објекту:**

Посета објекту је обавезна: особе за контакт ради заказивања посете су инжењери Марко Иванковић, e mail: marko.ivankovic@eps.rs и Андреј Продановић, e mail: andrej.prodanovic@eps.rs.

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | Назив добра | произвођач | Јед.мере | количина | Јед.цена без ПДВдин.  | Јед.цена са ПДВдин.  | Укупна цена без ПДВдин.  | Укупна цена са ПДВдин.  |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| 1. | Црево,гумено ребрасто,армирано жицом са унутр.стране. Du=76mm(3 “-унутр. пречн.),L=11000 mm NP16 NO80. Црево испоручити без прирубница. |  | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Прохромско ребрасто црево са металним плетењем споља и равном прирубницом на оба краја (обе прирубнице окретне).Du = 50 mm (унутрашњи пречник)L= 11000 mm (укупна дужина)NP16 NO50 |  | ком. | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 8)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара  |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 5.);

-у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 7.) са траженом количином (која је наведена у колони 5.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 8)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови,

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.