ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1097/2016 (2111/2016), за набавку Ремонт млинова А1-А6 у 2017.год., ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Партија 1

Тачка 1 : Замена бочних панцира кућишта и панцира у колицима са потребним преваривањем бочних панцира, у колицима, што укључује санацију оштећења на основном лиму у зони бочних панцира који се мењају, као и наваривање оштећених панцира који се не мењају

Питање 1 :Колики је проценат рад на поправкама и преваривањима и како дефинисати позицију ако уопште нема замене панцира а постоји обавеза преваривања и поправка постојећих?

Тачка 2: Замена обимних панцира у спирали (гредице у спирали) што укључује и поправку додатних лукова гредица наваривањем.

Питање 2 :Како дефинисати поправку лукова ако се гредице не мењају или се мењају у врло малом обиму?

Тачка 7: Замена трапезних гредица изнад носа и преко пута носа (у прелазном каналу) што укључује и санацију оштећења на основном лиму.

Питање 3: Да ли и шта обим санације на основном лиму подразумева–само преваривање или замену основног лима?

Тачка 8:Замена гредица на челу шихтера сто укључује и санацију оштећеног основног лима у зони гредица и санацију гредица које се не мењају.

Питање 4: Обим санације основног лима (да ли подразумева и замену) ? Како дефинисати

санације гредица ако се оне немењају а потребно је изврсити преваривање- поправку.

Тачка 9: Замена панцир плоца у сихтеру и прелазном каналу, што укључује и санацију оштећења на основном лиму у зони панцир плоћа, као и наваривање оштећених места на панцирима који се не мењају.

Питање 5: Обим санације оштећења на основном лиму и како дефинисати радове ако се позиције не мењају а потребна је поправка старих?

Тачка13:Замена осовина клапни са клапнама, дихтовањем и постављањем заштита уз зид шихтера, што укључује и све остале радње за замену истих.

Питање 6: Да ли позицију 10.(замена клапни у шихтеру 3 и више) , при давању понуде сматрати као саставни део ове тачке 13 за обим осовина који је дефинисан спецификацијом?

Тачка 17: Замена бочних страна у плафону шихтера (са ребрима), што укључује поправку испуцалих варова и поправку оштећених места од абразије наваривањем, поправка свих галерија које су оштећене у ремонту, као и замена обложених лимова на колицима млина и панцира на делу реци канала изнад млина, са поправком испуцалих варова и наваривањем абразија.

Питање 7: Како дефинисати обим санације наваривањем оштећених делова када се позиције у потпуности не мењају а потребно је изврсити преваривање?

Партија 2

Тачке 1,2,3,8,

Партија 3 блок А4

Тачке 1,2,3,8,

Партија 3 блок А6

Тачка 1,2,7,8,9,17

Питање 8 : На који нацин дефинисати радове на поправкама и наваривању када постоји потреба за тим а основни елементи по горе наведеним тачкама се не мењају?

Одговор у вези тачке 1: Потребно преваривање у случају замене бочних панцира подразумева преваривање основног лима и суседних панцира у обиму до 10% површине позиције која се мења и до дубине од 2мм. Уколико уопште нема замене панцира, наплата се обавља преко тачке 44 за партију 1.

Одговор у вези тачке 2: Уколико уопште нема замене панцира у спирали, наплата за поправку лукова се обавља преко тачке 44 за партију 1.

Одговор у вези тачке 7: Обим санације на основном лиму подразумева само преваривање.

Одговор у вези тачке 8: Обим санације на основном лиму подразумева само преваривање.Уколико уопште нема замене гредица, наплата се обавља преко тачке 44 за партију 1.

Одговор у вези тачке 9: Потребно преваривање у случају замене панцир плоча у сихтеру и прелазном каналу подразумева преваривање основног лима и суседних позиција у обиму до 10% површине позиције која се мења и до дубине од 2мм. Уколико уопште нема замене панцира, наплата се обавља преко тачке 44 за партију 1.

Одговор у вези тачке 13: Не то су две различита тачке, дакле, ти радови се наплаћују или преко тачке 10 или преко тачке 13.

Одговор у вези тачке 17: Потребно преваривање у случају замене наведених позиција подразумева преваривање основног лима и суседних позиција у обиму до 10% површине дела позиције која се мења и до дубине од 2мм.

Партија 2 и 3:

Одговор у вези тачки 1,2,3,8 (партија 2); тачки 1,2,3,8 (партија 3, блок А4) и тачки 1,2,7,8,9,17 (партија 3, блок А6): Уколико уопште нема основних елемената, наплата за поправке и наваривање се обавља преко тачке 44 за партију 2, преко тачке 44 за партију 3, блок А4 и преко тачке 49 за партију 3, блок А6.

КОМИСИЈА :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_