НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *РАДОВА:* адаптација ресторана друштвене исхране:

Партија 1: адаптација ресторана друштвене исхране локација А

Партија 2: адаптација ресторана друштвене исхране локација Б

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/1783/2016 (1680/2016)**

(број 105.E.03.01-31072/3-2017 од 27.01.2017. године)

Обреновац, 27.01.2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за јавну набавку 3000/1783/2016 (1680/2016)**

адаптација ресторана друштвене исхране:

Партија 1: адаптација ресторана друштвене исхране локација А

Партија 2: адаптација ресторана друштвене исхране локација Б

1.

1. У делу 3. конкурсне документације –Техничка спецификација мењају се следеће тачке:

# - Тачка 3.1.Врста и количина радова за Партију 2 сада гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.**  **бр.** | **ОПИС РАДОВА** | **Ј.М** | **КОЛИЧИНА** |
| **1.** | Набавка материјала,транспорт,израда и монтажа решеткастих секундарних носача који се монтирају на главне челичне носаче(решетке).Ирзрађују се од кутијастих профила 60x40x2,5mm и 60x60x2,5mm(променљива висина решетке 30- 170cm).Израду и монтажу вршити према упутству Надзорног органа.Конструкцију заштитити од корозије пескарењем и бојењем са два основна премаза.Обрачун према kg уграђеног материјала. |  |  |
| -челична решетка | kg | 12.500,0 |
| **2.** | Набавка материјала,транспорт и монтажа челичне потконструкције за уградњу трапезастог лима .Потконструкцију радити од кутијастих профила димензија 30x40 mm на размаку од 2,0m. Конструкцију заштитити од корозије пескарењем и бојењем са два основна премаза.Обрачун по kg монтиране потконструкције. |  |  |
| -челична потконструкција | kg | 3.000,0 |
| **3.** | Набавка материјала,транспорт и уградња челичних анкер плоча димензија 150x150x10 mm са 4 анкера Ø16 дужине 40 cm.Продоре анкера залити пур пеном.Обрачун по kg уграђених анкера. |  |  |
| -анкер плоче и анкери | kg | 1.800,0 |
| **4.** | Набавка материјала,транспорт и покривање дела крова трапезастим поцинкованим лимом 40x245mm (дебљина лима 0,8 mm) у боји по жељи инвеститора.Лим монтирати помоћу дистанцера за трапезни лим.У цену улази и израда слемењака и увала од лима у боји кровног покривача.Обрачун према m² уграђеног трапезастог лима. |  |  |
| -трапезасти поцинковани лим | m² | 1.200,0 |
| **5.** | Набавка материјала,транспорт и монтажа опшивке од равног поцинкованог лима (дебљина лима 0,8 mm) у тону по жељи инвеститора.Обрачун према m² уграђеног лима. |  |  |
| -равни поцинковани лим | m² | 200,0 |
| **6.** | Набавка материјала,транспорт и монтажа челичне потконструкције од кутијастих профила димензија 60x40 mm за уградњу челичног подеста.У цену урачунати и набавку материјала и израду вертикалних металних мердевина са леђобраном висине 9,5 m и ограде висине 1,20m са три хоризоналне цеви.Мердевине се продужавају изнад ивице подеста за најмање 150 cm а на висини од 100 cm поставља се хоризонтални рукохват. Конструкцију заштитити од корозије пескарењем и бојењем са два основна премаза.Обрачун по kg монтиране потконструкције. |  |  |
| -челична потконструкција | kg | 1.500,0 |
| **7.** | Набавка материјала,транспорт,израда и монтажа поцинкованих челичних решеткастих подеста(стаза) ширине 100 cm дуж ивице крова за одржавање инсталација и чишћење олука.Подесте заштитити пескарењем и бојењем са два премаза основном бојом. Обрачун према m' уграђеног подеста. |  |  |
| -решеткасти подести | m' | 100,0 |
| **8.** | Набавка,транспорт,израда и уградња хоризонталног олука од поцинкованог лима,ширине олука 15 cm ,развијене ширине до 50 cm и дебљине 0,55 mm.Обрачун према m' уграђеног олука. |  |  |
| -хоризонтални олук | m' | 110,0 |
| **9.** | Набавка материјала ,транспорт,израда и монтажа олучних вертикала од челичних цеви Ø160 mm (6ком.). Извршити антикорозивну заштиту пескарењем и бојењем са два премаза основном бојом и једним завршним премазом у боји по жељи инвеститора.Цеви учврстити обујмицама на размаку од 200 cm.Обрачун по m' уграђене вертикале. |  |  |
| -олучне вертикале | m' | 50,0 |
| **10.** | Набавка материјала,транспорт и надоградња вентилационих канализационих вертикала од ПВЦ цеви(Ø75 и Ø110)просечне дужине 10,0m,у цену урачунати и нове вентилационе главе од поцинкованог лима .Обрачун према комаду монтиране вертикале. |  |  |
| -канализационе вертикале | ком. | 5,0 |
| **11.** | Демонтажа металних вентилационих цеви Ø 400cm од поцинкованог лима на крову изнад дела ресторана.  Демонтирати исецањем цеви испод колена.Настављање цеви урадити додавањем дела дужине до 2,0m и поново вратити колена.Извршити заштиту цеви основном бојом (два пута) и премазом у тону по жељи наручиоца (два пута.)Обрачун је по комаду комплетно урађене цеви. |  |  |
| -вентилационе цеви | ком. | 1,0 |
| **12.** | Набавка материјала,транспорт и уградња канализационих ПВЦ цеви Ø 160(за уличну канализацију) са свим потребним фазонским комадима за повезивање олучних вертикала са постојећом атмосферском канализацијом.У цену урачунати и ручни ископ рова дубине до 2,0м,насипање слоја песка испод и око цеви и затрпавање рова земљом. |  |  |
| ПВЦ канализационе цеви Ø 160 | m' | 60,0 |
| **13.** | Набавка материјала,транспорт и израда армирано бетонског шахта МБ 25.Минимална унутрашња димензија шахта је 100x100 cm или Ø 100,дебљина зидова 20 cm и дубина до 1,20 m. Доњу армирано бетонску плочу извести преко слоја шљунка d=10 cm. У горњој армиранобетонској плoчи oстaвити oтвoр димензија Ø60 cm и пoстaвити поклопац шaхтa(лагани поклопац за зелену површину). Гoрњу пoвршину изрaвнaти и бeтoн нeгoвaти. У цeну улaзe и oплaтa и aрмaтурa.Обрачун по комаду комплетно урађеног шахта. |  |  |
| -бетонски шахт | ком. | 2,0 |
| **14.** | Набавка,израда и уградња снегобрана од поцинкованог лима у боји кровног покривача дужине 1,0м.Обрачун по комаду уграђених снегобрана. |  |  |
| -снегобрани | ком. | 120,0 |
| **15.** | Непредвиђени радови по налогу Наручиоца. |  |  |
| -рад радника | н.ч. | 600,00 |
| **НАПОМЕНА:**  **Наведене радове Извођач треба да изведе са својим материјалом, средствима за рад и целокупном потребном опремом. Цена по ј/м треба да садржи набавку свих потребних материјала, све транспорте Ф-цо градилиште, вертикални и хоризонтални транспорт материјала, људства и опреме (скела,дизалица, камион и сл.),припремне радове и извођење предметних радова.**  **- Све услуге у овом предмеру које су предвиђене да се обрачунавају и плаћају по Нч нормира надзорни орган ТЕНТ-а пре почетка вршења услуге, према грађевинским нормама.** | | | | |

# -У Тачки 3.2 Квалитет, опис радова и начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, Обавезе Извођача, додаје се следеће:

**„**- Све примедбе које надзорни орган ТЕНТ-а упише у грађевински дневник, а које се односе на квалитет или квантитет урађених радова, Извођач радова је дужан да отклони у најкраћем могућем року.

Извођач радова је дужан да достави Инвеститору на сагласност детаљан динамички план пре почетка радова.

Извођач радова је у обавези да пре почетка радова достави доказ да је средство за вертикални транспорт(дизалица) атестирано и безбедно за употребу.

Димензије кутијастих профила и висина секундарних носача које су дате у предмеру радова за Партију 2, (редни број 1 и 2) могу бити промењене пре почетка израде и монтаже.У току је израда техничке документације реконструкције ресторана друштвене исхране и коначне димензије биће дате у оквиру ње.**“**

**-Тачка 3.3 Рок извођења радова и сада гласи:**

**„За Партију 1:**

Радови се изводе у периоду од 3 месеца од увођења извођача у посао а у зависности од потреба Наручиоца.Увођење у посао ће се извршити најкасније у року од 30 дана од дана ступања уговоеа на снагу**.**

**За Партију 2:**

Радови се изводе у периоду од 180 дана од увођења у посао по грађевинском дневнику. Извођач ће бити уведен у посао када се за то створе временски услови, најраније у мају 2017.године.**“**

**- Тачка 3.6. Додатне информације и сада гласи:**

„Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак објекта пре истека рока за подношење понуда.

**Oбилазак се најављује два дана унапред на e-mail:**

**За партију 1: danijela.klajn@eps.rs**

**За партију 2: radovan.rabrenovic @eps.rs“**

# 2. У делу 4. конкурсне документације УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, мењају се додатни услови и то:

- услов из тачке 5. Пословни капацитет и сада гласи:

**„Услов:**

Пословни капацитет

Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:

-је у претходне три године (**2014, 2015 и 2016**), успешно реализовао

набавкe радова минималне укупне вредност 12.000.000,00динара без ПДВ. Под референтним радовима се сматрају реализовани уговори на пословима извођења грађевинско-занатских и инсталатерских радова.

-има уведен систем управљања квалитетом у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 за извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова.

**-** услов и доказ из тачке 6 Кадровски капацитет, за партију 2 и сада гласи:

**Услов за партију 2:**

1. 1 дипломираног инжењера грађевинске или архитектонске струке са важећом лиценцом одговорног извођача радова 400 или 410 или 411,

2. 1 инжењера грађевинске струке или техничара грађевинске струке са положеним стручним испитом,

3. 6 бравара,

4. 3 електро заваривача,

5. 4 лимара,

6. 2 водоинсталатера и

7. 10 физичких радника.

**запослених извршилаца, односно има радно ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду**) „

**„Доказ:**

-Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, запослени код понуђача - за лица у радном односу

-Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа)

**И**

1. Фотокопија важеће лиценце, са потврдом Инжењерске коморе о важењу исте,

2. Фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

3. и 4. и 5.и 6. Фотокопија уверења о завршеној школи траженог образовног профила. Прихвата се и уверење о oспособљености за рад од овлашћене установе (нпр.од техничке школе или званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова )

**И**

-За све раднике доставити и лекарско уверење о оспособљености за рад на висини**.“**

**3. У делу 6. Конкурсне документације -УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ мења се тачке 6.13 Рок извођења радова и сада гласи:**

**„За Партију 1:**

Радови се изводе у периоду од 3 месеца од увођења извођача у посао а у зависности од потреба Наручиоца.Увођење у посао ће се извршити најкасније у року од 30 дана од дана ступања уговоеа на снагу**.**

**За Партију 2:**

Радови се изводе у периоду од 180 дана од увођења у посао по грађевинском дневнику. Извођач ће бити уведен у посао када се за то створе временски услови, најраније у мају 2017.године“

**4. у делу 7. Конкурсне документације мењају се следећи обрасци:**

- Образац 5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ за партију 2 у делу рока извођења радова и сада гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| **РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:**  Радови се изводе у периоду од 180 дана од увођења у посао по грађевинском дневнику. Извођач ће бити уведен у посао када се за то створе временски услови, најраније у мају 2017.године. | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |

- Образац 2, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Партија 2 мења се у целости и гласи као у прилогу

5. **у делу 8 Конкурсне документације, модел уговора, мења се став 1. члана 8. тако да сада гласи:**

**„За Партију 1:**

Радови се изводе у периоду од 3 месеца од увођења извођача у посао а у зависности од потреба Наручиоца.Увођење у посао ће се извршити најкасније у року од 30 дана од дана ступања уговоеа на снагу**.**

**За Партију 2:**

Радови се изводе у периоду од 180 дана од увођења у посао по грађевинском дневнику. Извођач ће бити уведен у посао када се за то створе временски услови, најраније у мају 2017.године.“

2.

Ова измена/допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Прилози:

-Важећа Техничка спецификација

-Важећи образац понуде за партију 2

-Важећи образац Структура цене за партију 2

-Важећи модел уговора

КОМИСИЈА

Ранко Малић\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан

Вишња Лечић\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан

Јелисава Стојилковић\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКАСПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1.Врста и количина радова**

Партија 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | **ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ** |  |  |
| 1. | Пажљива демонтажа врата заједно са штоком, површине до 2,00 m2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.  Обрачун по комаду врата. | ком | 36 |
| 2. | Пажљива демонтажа прозора у зони између ручавања и комуникације, површине до 2,00 m2. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду прозора. | ком | 4 |
| 3. | Изношење постојећег намештаја и опреме из простора који се адаптира. Намештај и опрему депоновати у оквиру објекта. Обрачун паушално. | Пауш. | 1 |
| 4. | Пажљива демонтажа ламперије са зидова, угаоних дрвених лајсни и дрвених облога око вентилационих канала. Ламперију и облоге демонтирати, очистити, сложити по врсти, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на место које одреди инвеститор. Обрачун по m2. | m² | 54 |
| 5. | Демонтажа металних профила линије пулта, ширине 40 cm. Обрачун по m профила. | m | 12,8 |
| 6. | Пажљива демонтажа санитарија (писоари, шоље, умиваоници са батеријама, туш каде са батеријама, трокадера са батеријама). Санитарије демонтирати, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду санитарије. | ком | 42 |
| 7. | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине од 2 cm, а површину зида очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по m2 обијене површине. | m2 | 1105,7 |
| 8. | Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по m2 обијене површине. | m2 | 1082,3 |
| 9. | Скидање сокле од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по m сокле. | m | 239,9 |
| 10. | Скидање спуштеног плафона Хантер Даглас. Издвојити употребљив материјал и сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по m2 плафона. | m² | 198,3 |
| 11. | Демонтажа тракастих завеса. Тракасте завесе пажљиво демонтирати да не дође до оштећења, сложити, упаковати за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по m2 завесе. | m² | 39,3 |
| 12. | Скидање линолеума са спиралног степеништа. Са степеника дужине 150 cm скинути постојећи линолеум, утоварити на камион и одвести на депонију по избору инвеститора. Обрачун по комаду степеника. | ком | 17 |
| 13. | Демонтажа водоводне мреже од поцинкованих цеви, пречника 3/8˝. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјал на депонију удаљену до 15 km, по избору инвеститора. Обрачун по m цеви. | m | 220 |
| 14. | Демонтажа канализационе мреже од гвоздено ливених цеви, пречника 100 mm. Демонтирати канализациону мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјал на депонију удаљену до 15 km, по избору инвеститора. Обрачун по m цеви. | m | 190 |
| II | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |
| 15. | Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, пречника 16 mm, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на депонију по избору инвеститора. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по m цеви. | m | 220 |
| 16. | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, пречника 50 mm, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљење отвора и шлицева. Обрачун по m цеви. | m | 190 |
| 17. | Набавка и монтажа керамичке WC шоље, типа симплон, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом извести да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити водокотлић по избору пројектанта. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а са шољом помоћу цеви и гумене манжетне. Поставити квалитетан поклопац за шољу. Поред шоље поставити држач папира. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду WC шоље, комплет. | ком | 11 |
| 18. | Набавка и монтажа керамичког зидног писоара, домаће производње I класе. Писоар преко гуемних подметача причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима. Поставити хромирани пропусни вентил и сифон. Писоар наручити по избору инвеститора. Обрачун по комаду писоара. | ком | 3 |
| 19. | Набавка и монтажа керамичке шоље трокадеро, домаће производње I класе, са батеријом за топлу и хладну воду. Спој трокадера са канализационом мрежом извести да буде дихтован 100%. Трокадеро преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити водокотлић и зидну батерију за топлу и хладну воду, као и вентиле. Поставити заштитну решетку. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду трокадера. | ком | 5 |
| 20. | Набавка и монтажа комплетне акрилне туш каде, димензија 90x90 cm, домаће производње I класе. Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника 5/4˝ са чепом и ланцем. Поставити једноручну батерију за топлу и хладну воду са тушем. Поставити држач туша. Поред туш каде поставити држач пешкира. Туш каду и опрему наручити по избору инвеститора. Обрачун по комаду туш каде, комплет. | ком | 4 |
| 21. | Набавка и монтажа комплет умиваоника од керамике, димензија 60x40 cm, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4˝ са розетом, чепом и ланцем. Поставити батерију за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити држач течног сапуна. Умиваоник и опрему наручити по избору инвеститора. Обрачун по комаду умиваоника, комплет. | ком | 19 |
| 22. | Набавка и монтажа сушача руку са аутоматским активирањем на сензор. Сушач са металним кућиштем, са уграђеним сигурносним прекидачем у случају прегревања. Сушач наручити по избору инвеститора. Обрачун по комаду сушача. | ком | 8 |
| III | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА |  |  |
| / | Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом. Оков, брава са цилиндричним улошком и три кључа, три шарке и боја врата по избору инвеститора. Обрачун по комаду врата. | / | / |
| 23. | врата величине 70/205 cm | ком | 3 |
| 24. | врата величине 80/205 cm | ком | 3 |
| 25. | врата величине 90/205 cm | ком | 8 |
| 26. | врата величине 100/205 cm | ком | 1 |
| / | Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом. Оков, брава са закључавањем са унутрашње стране, три шарке и боја врата по избору инвеститора. Обрачун по комаду врата. | / | / |
| 27. | врата величине 70/205 cm | ком | 6 |
| 28. | врата величине 80/205 cm | ком | 2 |
| / | Израда и постављање једнокрилних ПВЦ застакљених врата. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом. Оков, брава са цилиндричним улошком и три кључа, три шарке и боја врата по избору инвеститора. Врата застаклити мат стаклом дебљине 5 mm и дихтовати гумом. Обрачун по комаду врата. | / | / |
| 29. | врата величине 90/205 cm | ком | 1 |
| 30. | врата величине 100/205 cm | ком | 1 |
| 31. | врата величине 110/205 cm | ком | 2 |
| IV | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 32. | Малтерисање зидова преко подлоге за лепљење плочица продужним малтером. Пре малтерисања зидне површине добро очистити и испрскати цементним млеком. Нанети слој малтера справљен са просејаним шљунком јединицом и изравнати га. Извршити шмирглање омалтерисаних зидова. Омалтерисане површине морају бити равне. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m2 малтерисане површине. | m² | 613,2 |
| 33. | Стругање и глетовање старих зидова, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по m2 глетоване површине. | m² | 72 |
| 34. | Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама, по избору инвеститора. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по m2 обојене површине. | m² | 1009,5 |
| 35. | Израда епоксидног премаза на зидовима. Неопходно је да одговара HACCP стандардима. На претходно малтерисане и ошмирглане зидове се наноси одговарајући прајмер, а затим се наноси завршни слој епоксидног премаза у два слоја у тону по избору инвеститора. Комплетан систем извести у свему по препоруци произвођача. Обрачун по m2 постављене површине. | m² | 188,4 |
| 36. | Бојење дрвених маски бојом за дрво на воденој бази, у тону по избору инвеститора. Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 h, прећи најфинијом шмирглом и бојити по трећи пут. Обрачун по m2 обојене површине. | m² | 16,8 |
| 37. | Бојење носеће конструкције светларника бојом за метал, у тону по избору инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На конструкцију нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по m2 обојене површине. | m² | 4 |
| 38. | Бојење радијатора и цеви за грејање бојом за метал, у тону по избору инвеститора. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На радијаторе и цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по m2 обојене површине. | m² | 14,4 |
| V | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 39. | Израда епоксидног пода који подноси средња и висока механичка оптерећења. Неопходно је да одговара HACCP стандардима. Прво извршити брушење и отпрашивање бетонске кошуљице дијамантима. Затим нанети одговарајући прајмер, потом се ради цементни естрих дебљине до 10 mm са високом притисном и затезном чврстоћом. По изради цементног естриха поново се наноси одговарајући прајмер и завршни слој епоксидног пода у тону по избору инвеститора. Комплетан под извести у свему по препоруци произвођача. Обрачун по m2 постављене површине. | m² | 277,2 |
| 40. | Израда холкера висине 10 cm, радијуса 2.5 cm, од епоксидног морта са завршним епоксидним премазом. Пре израде холкера извршити глетовање зидова спољним глетом за висину холкера. Холкер извести у свему по препоруци произвођача. Тон епоксидног премаза по избору инвеститора. Обрачун по m изведеног холкера. | m | 248,2 |
| 41. | Хобловање и лакирање спиралног степеништа. Степеник дужине 150 cm стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Остругана површина мора бити потпуно равна, без удубљења или других трагова. Степенике лакирати три пута. После првог лакирања сачекати 24 h да се лак осуши, потом лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Обрачун по комаду степеника. | kom | 17 |
| VI | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | / | / |
| 42. | Постављање подне гранитне керамике, димензија 33x33 cm, у цементном малтеру, по избору инвеститора. Гранитну керамику I класе поставити у цементном малтеру, у слогу по избору инвеститора. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Полагање извести равно и керамику залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити. У цену улази и набавка керамике и фуг масе. Обрачун по m2 постављене површине. | m² | 464,8 |
| 43. | Постављање сокле од гранитне керамике, висине до 10 cm. Гранитну керамику поставити на лепак за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка керамике, лепка и фуг масе. Обрачун по m сокле. | m | 143,3 |
| 44. | Постављање зидне гранитне керамике, димензија 33x33 cm, на лепак, по избору инвеститора. Гранитну керамику I класе поставити на лепак за плочице, у слогу по избору инвеститора. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка керамике, лепка и фуг масе. | m² | 160,6 |
| 45. | Постављање подних керамичких плочица, димензија 33x33 cm, у цементном малтеру, по избору инвеститора. Керамичке плочице I класе поставити у цементном малтеру, у слогу по избору инвеститора. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Полагање извести равно и керамику залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити. Плочице и фуг маса морају да испуњавају HACCP стандарде и класу отпорности на хабање најмање PEI 4. У цену улази и набавка керамике и фуг масеОбрачун по m2 постављене површине. | m² | 196,1 |
| 46. | Постављање сокле од керамичких плочица, класе отпорности на хабање минимум PEI 4, које испуњавају HACCP стандарде, висине до 10 cm. Керамичке плочице поставити на лепак за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка керамике, лепка и фуг масе. Обрачун по m сокле. | m | 64,9 |
| 47. | Постављање зидних керамичких плочица, димензија 15x30 cm, на лепак, по избору инвеститора. Керамичке плочице I класе поставити на лепак за плочице, у слогу по избору инвеститора. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити. Плочице, лепак и фуг маса морају да испуњавају HACCP стандарде. У цену улази и набавка керамике, лепка и фуг масе. Обрачун по m2 постављене површине. | m² | 84,8 |
| 48. | Постављање подних керамичких плочица, класе отпорности на клизање минимум R11, димензија 33x33 cm, у цементном малтеру, по избору инвеститора. Керамичке плочице I класе поставити у цементном малтеру, у слогу по избору инвеститора. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Полагање извести равно и керамику залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити. У цену улази и набавка керамике и фуг масе. Обрачун по m2 постављене површине | m² | 94,4 |
| 49. | Постављање сокле од керамичких плочица, класе отпорности на клизање минимум R11, висине до 10 cm. Керамичке плочице поставити на лепак за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка керамике, лепка и фуг масе. Обрачун по m сокле. | m | 22,9 |
| 50. | Постављање зидних керамичких плочица, димензија 33x33 cm, на лепак, по избору инвеститора. Керамичке плочице I класе поставити на лепак за плочице, у слогу по избору инвеститора. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка керамике, лепка и фуг масе. Обрачун по m2 постављене површине. | m² | 454,7 |
| VII | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |
| 51. | Замена оштећених плафонских глатких и перфорираних гипс картонских плоча дебљине 12.5 mm. Оштећене плоче пажљиво извадити, утоварити у камион и одвести на депонију по избору инвеститора. Поставити нове плоче. Уколико је скривена конструкција, саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази и радна скела. Обрачун по комаду плоче. | kom | 20 |
| 52. | Израда спуштеног плафона типа Orcal Clip in или еквивалентног од металних плоча дебљине 0.6 mm растера 600x600 mm са скривеном челичном потконструкцијом. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити металним плочама , по пројекту и упутству произвођача. У цену улази и радна скела. Обрачун по m2 постављеног плафона. | m² | 198,3 |
| 53. | Облагање зидова гипс картонским плочама дебљине 12.5 mm, са израдом металне потконструкције причвршћене на зид. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила, а по пројекту и упутству произвођача. Зид обложити минералном вуном одговарајуће дебљине, а затим поставити и причврстити гипс картонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама, по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по m2 обложеног зида. | m² | 18 |
| VIII | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |
| 54. | Набавка и постављање тракастих завеса. Траке од пластифициране тканине се ротирају око вертикалне осе. Завесе се повлаче по гарнишни постављеној на плафон. Обрачун по m2 завесе. | m² | 29,7 |
| 55. | Набавка и постављање конзолне полице - пулта, ширине 400 mm, дебљина 40 mm. Материјал INOX. Обрачун по m пулта. | m | 12,8 |
| 56. | Чишћење и прање градилишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. Обрачун паушално. | Пауш. | 1 |

Партија 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.**  **бр.** | **ОПИС РАДОВА** | **Ј.М** | **КОЛИЧИНА** |
| **1.** | Набавка материјала,транспорт,израда и монтажа решеткастих секундарних носача који се монтирају на главне челичне носаче(решетке).Ирзрађују се од кутијастих профила 60x40x2,5mm и 60x60x2,5mm(променљива висина решетке 30- 170cm).Израду и монтажу вршити према упутству Надзорног органа.Конструкцију заштитити од корозије пескарењем и бојењем са два основна премаза.Обрачун према kg уграђеног материјала. |  |  |
| -челична решетка | kg | 12.500,0 |
| **2.** | Набавка материјала,транспорт и монтажа челичне потконструкције за уградњу трапезастог лима .Потконструкцију радити од кутијастих профила димензија 30x40 mm на размаку од 2,0m. Конструкцију заштитити од корозије пескарењем и бојењем са два основна премаза.Обрачун по kg монтиране потконструкције. |  |  |
| -челична потконструкција | kg | 3.000,0 |
| **3.** | Набавка материјала,транспорт и уградња челичних анкер плоча димензија 150x150x10 mm са 4 анкера Ø16 дужине 40 cm.Продоре анкера залити пур пеном.Обрачун по kg уграђених анкера. |  |  |
| -анкер плоче и анкери | kg | 1.800,0 |
| **4.** | Набавка материјала,транспорт и покривање дела крова трапезастим поцинкованим лимом 40x245mm (дебљина лима 0,8 mm) у боји по жељи инвеститора.Лим монтирати помоћу дистанцера за трапезни лим.У цену улази и израда слемењака и увала од лима у боји кровног покривача.Обрачун према m² уграђеног трапезастог лима. |  |  |
| -трапезасти поцинковани лим | m² | 1.200,0 |
| **5.** | Набавка материјала,транспорт и монтажа опшивке од равног поцинкованог лима (дебљина лима 0,8 mm) у тону по жељи инвеститора.Обрачун према m² уграђеног лима. |  |  |
| -равни поцинковани лим | m² | 200,0 |
| **6.** | Набавка материјала,транспорт и монтажа челичне потконструкције од кутијастих профила димензија 60x40 mm за уградњу челичног подеста.У цену урачунати и набавку материјала и израду вертикалних металних мердевина са леђобраном висине 9,5 m и ограде висине 1,20m са три хоризоналне цеви.Мердевине се продужавају изнад ивице подеста за најмање 150 cm а на висини од 100 cm поставља се хоризонтални рукохват. Конструкцију заштитити од корозије пескарењем и бојењем са два основна премаза.Обрачун по kg монтиране потконструкције. |  |  |
| -челична потконструкција | kg | 1.500,0 |
| **7.** | Набавка материјала,транспорт,израда и монтажа поцинкованих челичних решеткастих подеста(стаза) ширине 100 cm дуж ивице крова за одржавање инсталација и чишћење олука.Подесте заштитити пескарењем и бојењем са два премаза основном бојом.Обрачун по kg уграђеног материјала. |  |  |
| -решеткасти подести | m' | 100,0 |
| **8.** | Набавка,транспорт,израда и уградња хоризонталног олука од поцинкованог лима,ширине олука 15 cm ,развијене ширине до 50 cm и дебљине 0,55 mm.Обрачун према m' уграђеног олука. |  |  |
| -хоризонтални олук | m' | 110,0 |
| **9.** | Набавка материјала ,транспорт,израда и монтажа олучних вертикала од челичних цеви Ø160 mm (6ком.). Извршити антикорозивну заштиту пескарењем и бојењем са два премаза основном бојом и једним завршним премазом у боји по жељи инвеститора.Цеви учврстити обујмицама на размаку од 200 cm.Обрачун по m' уграђене вертикале. |  |  |
| -олучне вертикале | m' | 50,0 |
| **10.** | Набавка материјала,транспорт и надоградња вентилационих канализационих вертикала од ПВЦ цеви(Ø75 и Ø110)просечне дужине 10,0m,у цену урачунати и нове вентилационе главе од поцинкованог лима .Обрачун према комаду монтиране вертикале. |  |  |
| -канализационе вертикале | ком. | 5,0 |
| **11.** | Демонтажа металних вентилационих цеви Ø 400cm од поцинкованог лима на крову изнад дела ресторана.  Демонтирати исецањем цеви испод колена.Настављање цеви урадити додавањем дела дужине до 2,0m и поново вратити колена.Извршити заштиту цеви основном бојом (два пута) и премазом у тону по жељи наручиоца (два пута.)Обрачун је по комаду комплетно урађене цеви. |  |  |
| -вентилационе цеви | ком. | 1,0 |
| **12.** | Набавка материјала,транспорт и уградња канализационих ПВЦ цеви Ø 160(за уличну канализацију) са свим потребним фазонским комадима за повезивање олучних вертикала са постојећом атмосферском канализацијом.У цену урачунати и ручни ископ рова дубине до 2,0м,насипање слоја песка испод и око цеви и затрпавање рова земљом. |  |  |
| ПВЦ канализационе цеви Ø 160 | m' | 60,0 |
| **13.** | Набавка материјала,транспорт и израда армирано бетонског шахта МБ 25.Минимална унутрашња димензија шахта је 100x100 cm или Ø 100,дебљина зидова 20 cm и дубина до 1,20 m. Доњу армирано бетонску плочу извести преко слоја шљунка d=10 cm. У горњој армиранобетонској плoчи oстaвити oтвoр димензија Ø60 cm и пoстaвити поклопац шaхтa(лагани поклопац за зелену површину). Гoрњу пoвршину изрaвнaти и бeтoн нeгoвaти. У цeну улaзe и oплaтa и aрмaтурa.Обрачун по комаду комплетно урађеног шахта. |  |  |
| -бетонски шахт | ком. | 2,0 |
| **14.** | Набавка,израда и уградња снегобрана од поцинкованог лима у боји кровног покривача дужине 1,0м.Обрачун по комаду уграђених снегобрана. |  |  |
| -снегобрани | ком. | 120,0 |
| **15.** | Непредвиђени радови по налогу Наручиоца. |  |  |
| -рад радника | н.ч. | 600,00 |
| **НАПОМЕНА:**  **Наведене радове Извођач треба да изведе са својим материјалом, средствима за рад и целокупном потребном опремом. Цена по ј/м треба да садржи набавку свих потребних материјала, све транспорте Ф-цо градилиште, вертикални и хоризонтални транспорт материјала, људства и опреме (скела,дизалица, камион и сл.),припремне радове и извођење предметних радова.**  **- Све услуге у овом предмеру које су предвиђене да се обрачунавају и плаћају по Нч нормира надзорни орган ТЕНТ-а пре почетка вршења услуге, према грађевинским нормама.** | | | | |

**3.2 Квалитет, опис радова и начин спровођења контроле и обезбеђивања**

**гаранције квалитета**

**Обавезе Извођача:**

-Извођач је обавезан да свакодневно уредно води грађевински дневник у коме ће бити дат детаљан опис изведених радова и уради грађевинску књигу у којој ће навести тачне количине изведених радова. Оба документа потписује овлашћено лице Извођача и Надзорни орган ТЕНТ и то: грађевински дневник свакодневно на крају радног дана а грађевинску књигу на крају изведених радова у месецу.Грађевинска књига је подлога за израду привремених и коначне ситуације.

- Извођач радова је у обавези да квалитетно и у року изведе све радове који су наведени у предмеру и да се при томе придржава свих прописа предвиђених законом о безбедности и здрављу на раду и свих важећих прописа и норматива из области грађевинарства предвиђених за ту врсту радова.

- Извођач радова је у обавези да пре почетка радова достави решење директора фирме о именовању одговорног извођача радова и решење директора фирме о именовању шефа градилишта.

**- Све примедбе које надзорни орган ТЕНТ-а упише у грађевински дневник, а које се односе на квалитет или квантитет урађених радова, Извођач радова је дужан да отклони у најкраћем могућем року.**

**Извођач радова је дужан да достави Инвеститору на сагласност детаљан динамички план пре почетка радова.**

**Извођач радова је у обавези да пре почетка радова достави доказ да је средство за вертикални транспорт(дизалица) атестирано и безбедно за употребу.**

**Димензије кутијастих профила и висина секундарних носача које су дате у предмеру радова за Партију 2, (редни број 1 и 2) могу бити промењене пре почетка израде и монтаже.У току је израда техничке документације реконструкције ресторана друштвене исхране и коначне димензије биће дате у оквиру ње.“**

**Обавезе Наручиоца:**

Наручилац радова је дужан да Извођача радова уведе у посао, да му обезбеди магнетне идентификационе картице за улаз радника Извођача у круг електране, да свакодневно потписује грађевински дневник, да прати квалитет и квантитет извршених радова и да Извођачу обезбеди потребну електричну енергију.

Наручилац ће именовати Надзорни орган.

Извођач је дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о завршетку уговорених радова, у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни орган потврђује у Грађевинском дневнику.

Примопредају изведених радова врши Надзорни одган. Надзорни одган је дужан да без одлагања, , по пријему обавештења изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у свему према овом Уговору, приступа примопредаји изведених радова, о чему сачињава Записник о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, који потписује.

Извођач је дужан да своје активности прилагоди договору са Наручиоцем за планиране радове, без права надокнаде за евентуално посебно повећање трошкова за прековремени рад.

Пријем изведених радова обухвата и предају комплетне пратеће документације – атесте, извештаје о типским испитивањима, сертификата, декларација и сл.

Извођач је дужан да одмах, а најкасније у року који комисија одреди Записником, отклони све евентуалне констатоване недостатке и примедбе.

Када Извођач отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим роковима, комисија ће извршити поново пријем изведених радова и то констатовати новим Записником. Тек тада се сматра да је пријем изведених радова извршен успешно и да су изведени радови примљени од стране Наручиоца односно да је извођење радова према конкретној појединачној наруџбеници – налогу за рад завршено

**3.3 Рок извођења радова**

**За Партију 1:**

Радови се изводе у периоду од 3 месеца од увођења извођача у посао а у зависности од потреба Наручиоца.Увођење у посао ће се извршити најкасније у року од 30 дана од дана ступања уговоеа на снагу**.**

**За Партију 2:**

Радови се изводе у периоду од 180 дана од увођења у посао по грађевинском дневнику. Извођач ће бити уведен у посао када се за то створе временски услови, најраније у мају 2017.године.**“**

**3.4. Место извођења радова**

Место извођења радова је огранак ТЕНТ. за Партију 1: локација А, Богољуба Урошевића 44 Обреновац, а за Партију 2. Локација Б Ушће, Понуда се даје на паритету ф-ко огранак ТЕНТ, за партију 1 /локација А а за Партију 2 локација Б,

**3.5. Гарантни рок, постгарантни период, резервни делови**

За изведене радове , гарантни период не може бити краћи од 24 месеца ) од дана када је извршен рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

Извођач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року од два дана, одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог пропуста и неквалитетног рада.

**3.6. Додатне информације**

Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак објекта пре истека рока за подношење понуда.

**Oбилазак се најављује два дана унапред на e-mail:**

**За партију 1: danijela.klajn@eps.rs**

**За партију 2: radovan.rabrenovic @eps.rs**

**Партија 2: ЦЕНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | **УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а** |
| Адаптација ресторана друштвене исхране  Партија 2: адаптација ресторана друштвене исхране локација Б  ЈН бр. **3000/1783/2016 (1680/2016)** |  |

**КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛОВ НАРУЧИОЦА** | **ПОНУДА ПОНУЂАЧА** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:**  по испостављеним привременим ситуацијама/коначној ситуацији, испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаног и овереног Записника о изведним радовима, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца. Уз окончану ситуацију се испоставља и неопозива банкарска гаранција, као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:**  Радови се изводе у периоду од 180 дана од увођења у посао по грађевинском дневнику. Извођач ће бити уведен у посао када се за то створе временски услови, најраније у мају 2017.године. | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  Минимум 24 месеца и почиње да тече од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месеца/и и почиње да тече од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна. |
| **МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ПАРИТЕТ:** локација наручиоца и то:  Место извођења радова је огранак ТЕНТ / локација Б,  Понуда се даје на паритету ф-ко огранак ТЕНТ/локација Б, | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:**

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Партија 2**

Табела1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Врста услуге** | **Јед.**  **мере** | **Обим (количина)** | **Јед.**  **цена без ПДВ**  **дин.** | **Јед.**  **цена са ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена без ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена са ПДВ**  **дин.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| 1 | Набавка материјала,транспорт,израда и монтажа решеткастих секундарних носача који се монтирају на главне челичне носаче(решетке).Ирзрађују се од кутијастих профила 60x40x2,5mm и 60x60x2,5mm(променљива висина решетке 30- 170cm).Израду и монтажу вршити према упутству Надзорног органа.Конструкцију заштитити од корозије пескарењем и бојењем са два основна премаза.Обрачун према kg уграђеног материјала.  -челична решетка | кг | 12.500 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала,транспорт и монтажа челичне потконструкције за уградњу трапезастог лима .Потконструкцију радити од кутијастих профила димензија 30x40 mm на размаку од 2,0m. Конструкцију заштитити од корозије пескарењем и бојењем са два основна премаза.Обрачун по kg монтиране потконструкције.  -челична потконструкција | кг | 3.000 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка материјала,транспорт и уградња челичних анкер плоча димензија 150x150x10 mm са 4 анкера Ø16 дужине 40 cm.Продоре анкера залити пур пеном.Обрачун по kg уграђених анкера.  -анкер плоче и анкери | кг | 1800 |  |  |  |  |
| 4 | Набавка материјала,транспорт и покривање дела крова трапезастим поцинкованим лимом 40x245mm (дебљина лима 0,8 mm) у боји по жељи инвеститора.Лим монтирати помоћу дистанцера за трапезни лим.У цену улази и израда слемењака и увала од лима у боји кровног покривача.Обрачун према m² уграђеног трапезастог лима.везу  -трапезасти поцинковани лим | m² | 1.200 |  |  |  |  |
| 5 | Набавка материјала,транспорт и монтажа опшивке од равног поцинкованог лима (дебљина лима 0,8 mm) у тону по жељи инвеститора.Обрачун према m² уграђеног лима.  -равни поцинковани лим | m² | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала,транспорт и монтажа челичне потконструкције од кутијастих профила димензија 60x40 mm за уградњу челичног подеста.У цену урачунати и набавку материјала и израду вертикалних металних мердевина са леђобраном висине 9,5 m и ограде висине 1,20m са три хоризоналне цеви.Мердевине се продужавају изнад ивице подеста за најмање 150 cm а на висини од 100 cm поставља се хоризонтални рукохват. Конструкцију заштитити од корозије пескарењем и бојењем са два основна премаза.Обрачун по kg монтиране потконструкције.  -челична потконструкција | кг | 1.500 |  |  |  |  |
| 7 | Набавка материјала,транспорт,израда и монтажа поцинкованих челичних решеткастих подеста(стаза) ширине 100 cm дуж ивице крова за одржавање инсталација и чишћење олука.Подесте заштитити пескарењем и бојењем са два премаза основном бојом.Обрачун по m' уграђеног подеста.  -решеткасти подести | m' | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Набавка,транспорт,израда и уградња хоризонталног олука од поцинкованог лима,ширине олука 15 cm ,развијене ширине до 50 cm и дебљине 0,55 mm.Обрачун према m' уграђеног олука. | m' | 110 |  |  |  |  |
| 9 | Набавка материјала ,транспорт,израда и монтажа олучних вертикала од челичних цеви Ø160 mm (6ком.). Извршити антикорозивну заштиту пескарењем и бојењем са два премаза основном бојом и једним завршним премазом у боји по жељи инвеститора.Цеви учврстити обујмицама на размаку од 200 cm.Обрачун по m' уграђене вертикале.са штемовањем зида  -олучне вертикале | m' | 50 |  |  |  |  |
| 10 | Набавка материјала,транспорт и надоградња вентилационих канализационих вертикала од ПВЦ цеви(Ø75 и Ø110)просечне дужине 10,0m,у цену урачунати и нове вентилационе главе од поцинкованог лима .Обрачун према комаду монтиране вертикале.)  -канализационе вертикале | ком | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Демонтажа металних вентилационих цеви Ø 400cm од поцинкованог лима на крову изнад дела ресторана.  Демонтирати исецањем цеви испод колена.Настављање цеви урадити додавањем дела дужине до 2,0m и поново вратити колена.Извршити заштиту цеви основном бојом (два пута) и премазом у тону по жељи наручиоца (два пута.)Обрачун је по комаду комплетно урађене цеви.  -вентилационе цеви | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Набавка материјала,транспорт и уградња канализационих ПВЦ цеви Ø 160(за уличну канализацију) са свим потребним фазонским комадима за повезивање олучних вертикала са постојећом атмосферском канализацијом.У цену урачунати и ручни ископ рова дубине до 2,0м,насипање слоја песка испод и око цеви и затрпавање рова земљом  ПВЦ канализационе цеви Ø 160 | m' | 60 |  |  |  |  |
| 13 | Набавка материјала,транспорт и израда армирано бетонског шахта МБ 25.Минимална унутрашња димензија шахта је 100x100 cm или Ø 100,дебљина зидова 20 cm и дубина до 1,20 m. Доњу армирано бетонску плочу извести преко слоја шљунка d=10 cm. У горњој армиранобетонској плoчи oстaвити oтвoр димензија Ø60 cm и пoстaвити поклопац шaхтa(лагани поклопац за зелену површину). Гoрњу пoвршину изрaвнaти и бeтoн нeгoвaти. У цeну улaзe и oплaтa и aрмaтурa.Обрачун по комаду комплетно урађеног шахта.  -бетонски шахт | ком | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Набавка,израда и уградња снегобрана од поцинкованог лима у боји кровног покривача дужине1,0м.Обрачун по комаду уграђених снегобрана.  -снегобрани | ком | 120 |  |  |  |  |
| 15 | Непредвиђени радови по налогу Наручиоца.  -рад радника | Н.Ч | 600 |  |  |  |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | материјал и роба | |
| Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| добра | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
|  | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
|  | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| међузбир материјала и робе | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| услуге | |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| осигурање | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| монтажа и демонтажа | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
|  | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
|  | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| мађузбир услуга | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Укупно | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

**8.МОДЕЛ УГОВОРА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Конкурсна документација и модел уговора су усклађени са:** | Потврђују | |
| Име и презиме | Потпис |
| ПРАВНОМ РЕГУЛАТИВОМ |  |  |
| ФИНАНСИЈСКОМ РЕГУЛАТИВОМ |  |  |

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

**Уговорне стране:**

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица царице Милице бр. 2.,огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по пуномоћју бр. 12.01.72300/3-16 од 01.03.2016.године, заступа финансијски директор ТЕНТ Милорад Лазић, дипл. екон. (у даљем тексту: Наручилац)

и

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_ Матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_ Банка\_\_\_\_\_\_\_\_,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_ Матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_ Банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_ Матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_ Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи: Уговорне стране,

Закључиле су дана \_\_\_\_\_\_\_\_године у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, следећи

**УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА**

**УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 1.

На основу члaна 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (даље: Закон), Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке за набавку радова бр. **3000/1783/2016 (1680/2016)**

– Керамичарски радови

На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа од \_\_\_\_\_\_. године, Понуђач је доставио понуду број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (у даљем тексту: Понуда).

Наручилац је на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, сачињеног у складу са чланом 105. Закона и Одлуке о додели уговора број: \_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_ године, донете у складу са чланом 108. Закона, изабрао Извођача радова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за извођење радова из става првог овог члана (уписује Наручилац).

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 2.**

Предмет овог Уговора је извођење Радови адаптација ресторана друштвене исхране Партија 1: адаптација ресторана друштвене исхране локација А

Партија 2: адаптација ресторана друштвене исхране локација Б (даље:радови), а према захтевима и условима из Конкурсне документације Наручиоца, прихваћене техничке спецификације и понуде Извођача радова број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (КД и Понуда као Прилози из члана 34), саставни су део овог Уговора.

Наручилац уговара радове предвиђене техничком спецификацијом, која је саставни део конкурсне документације као Прилога , овом Уговору.

Делимично извршење уговора Извођач радова ће у складу са Понудом, уступити подизвођачу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив Подизвођача из АПР) и то: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (опис радова), са процентом учешћа у понуди од \_\_\_\_\_\_\_\_ (бројчано исказани проценат).

Извођач радова који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију радова.

Група понуђача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено солидарно за извршење обавеза по основу овог Уговора.

**Члан 3.**

Извођач радова се обавезује да радова из члана 2. овог Уговора изведе у складу са прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Уговора и сопственој Понуди.

**ЦЕНА**

**Члан 4.**

Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи за Партију 1:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РСД, без обрачунатог пореза на додату вредност.

(словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_РСД за Партију 1

Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи за Партију 2:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РСД, без обрачунатог пореза на додату вредност.

(словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_РСД за Партију 2

Цена је дата на паритету Fco Огранак ТЕНТ, локација А, Б,

**Члан 5.**

Уговорена цена се односи на вредност изведених радова и вредност утрошеног материјала.

Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из основне понуде неће мењати у случају промене цена елемената на основу којих је формирана јединична цена радова (фиксна цена), за све време важења овог Уговора.

Обрачун изведених радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Обавезе по овом Уговору које доспевају у наредној години, Наручилац ће реализовати највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

**УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 6.**

Цену из члана 4. овог Уговора, Наручилац ће платити на следећи начин:

по испостављеним привременим ситуацијама/коначној ситуацији, испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаног и овереног Записника о изведним радовима, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца. Уз окончану ситуацију се испоставља и неопозива банкарска гаранција, као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Рачун мора да гласи на : Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2, ПИБ 103920327, Огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Рачун мора бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ,Богољуба Урошевића Црног 44 – 11 500 Обреновац, , са обавезним прилозима-Записник о квалитативноми квантитативном пријему изведених радова, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца.

У испостављеним привременим ситуацијама/окончана ситуација, Извођач радова је дужан да наведе број уговора, и да се позове придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Привремене ситуацијаме/окончана ситуација који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015).

**У привременој ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства .**

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу Записника о изведним радовима, оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

Плаћање ће се вршити у динарима у складу са чланом 4. овог Уговора.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 7.**

1. Банкарска гаранција за добро извршење посла

Извођач радова се обавезује да у року од 10 дана од дана обостраног потписивања овог Уговора од законских заступника Уговорних страна, Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да буде са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од уговореног рока завршетка посла.

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у року из става 1 овог члана, сматраће се да је Извођач радова одустао од закључења овог Уговора, те да овај Уговор неће производити правно дејство.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока завршетка Уговорених радова предвиђених овим Уговором.

Ако за време трајања Уговора дође до промене рокова за извршење уговорених радова, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Извођач радова поднесе банкарску гаранцију стране банке, Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

2.Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Извођач радова се обавезује да у року од 5 (пет) дана пре истека гаранције за добро извршење посла, а најкасније у тренутку примопредаје радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року треба да буде са клаузулом „неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права приговора“ издата у висини од 5% од укупно уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од истека гарантног рока.

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Извођач радова поднесе банкарску гаранцију стране банке, Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у року из става 1. овог члана, Наручилац има право да реализује поднету банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе које се односе на на начин, услове и рок извршења обавеза у гарантном року.

**РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА** **И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

**Члан 8.**

**За Партију 1:**

Радови се изводе у периоду од 3 месеца од увођења извођача у посао а у зависности од потреба Наручиоца.Увођење у посао ће се извршити најкасније у року од 30 дана од дана ступања уговоеа на снагу**.**

**За Партију 2:**

Радови се изводе у периоду од 180 дана од увођења у посао по грађевинском дневнику. Извођач ће бити уведен у посао када се за то створе временски услови, најраније у мају 2017.године.

Место извођења радова: Огранак ТЕНТ, локација А, Б.

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

1. измене у току радова
2. накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:

1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна
2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране
3. временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;
4. накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;
5. непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;
6. вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону.
7. Виша сила коју признају постојећи прописи
8. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом и радова који ће сенакнадно уговорити у новом поступку јавне набавке која ће обухватити преостале радове из техничке документације.

Извођач радова је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

**ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

**Члан 9.**

Обавезе Наручиоца по потписивању овог Уговора су да:

1. у року од 3 (три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу задуженом за реализацију овог Уговора.
2. Након завршетка радова формира заједно са Извођачем радова, Комисију за квалитативни и квантитативни преглед, примопредају и коначни обрачун изведених радова и опреме
3. са Извођачем радова усагласи и одобри динамички план извођења радова, у року од 14 (четрнаест) дана од потписивања овог Уговора
4. редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу привремених ситуација и окончане ситуације
5. у року од 3 дана достави решење за лица која ће вршити стручни надзор на извођењу радова
6. Да извођачу радова уручи сву расположиву и потребну документацију по којој се изводе радови
7. Да именује надзорног органа за извођење радова и о томе писаним путем обавести извођача.
8. Да обезбеди привремено коришћење електричне енергије са потребним бројем прикључака .
9. Да организује стручно-техничку контролу квалитета обављених радова.

Наручилац радова је дужан да Извођача радова уведе у посао, да му обезбеди магнетне идентификационе картице за улаз радника Извођача у круг електране, да свакодневно потписује грађевински дневник, да прати квалитет и квантитет извршених радова и да Извођачу обезбеди потребну електричну енергију.

**ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

**Члан 10.**

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:

1. радове изведе у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији , техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора,
2. у року од 3 (три) дана одреди свог представника задуженог за реализацију обавеза из Уговора и праћење и о томе обавести Наручиоца у писаној форми,
3. одреди одговорне извођаче радова, по струкама, у складу са Законом о планирању и изградњи, у року од 3 (три) дана и о томе у писаној форми обавести Наручиоца,
4. писаним путем обавести Наручиоца о могућим кашњењима, као и о разлозима кашњења а Обавештење о томе доставити Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока из члана 8. овог Уговора. У противном, сматраће се да Извођач радова нема основа за остваривање права на продужење рока и примењиваће се одредбе члана 13. овог Уговора,
5. одреди одговорно лице за безбедност и здравље на раду и координатора градилишта уз сагласност Наручиоца
6. уради и достави Наручиоцу план превентивних мера
7. усклади динамику извођења својих радова са динамиком извођења радова I фазе , обзиром на то да ће се истовремено изводити
8. за све време извођења радова уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеди књигу инспекције,
9. пре почетка извођења радова прегледа комплетну пројектну документацију и у писаној форми обавести Наручиоца о евентуалним примедбама или грешкама у пројекту и да своју писмену сагласност на пројектну документацију
10. за опрему, рад и материјал, Наручиоцу достави потпуну атестну документацију
11. уредно одржава градилиште, материјал депонује правилно и обезбеди несметани саобраћај, за све време трајања Уговора
12. Приступи отклањању евентуалних примедби Комисије за интерни технички преглед и Комисије за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају изведених радова и објекта и коначни обрачун
13. присуствује интерном техничком прегледу на објекту као и раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун,
14. Све примедбе које се односе на обим уговорених радова као и квалитет изведених радова отклони без новчане надокнаде
15. .Извођач је обавезан да свакодневно уредно води грађевински дневник у коме ће бити дат детаљан опис изведених радова и уради грађевинску књигу у којој ће навести тачне количине изведених радова. Оба документа потписује овлашћено лице Извођача и Надзорни орган ТЕНТ-а Б и то: грађевински дневник свакодневно на крају радног дана а грађевинску књигу на крају изведених радова у месецу.Грађевинска књига је подлога за израду привремених и коначне ситуације.
16. Извођач радова је у обавези да квалитетно и у року изведе све радове који су наведени у предмеру и да се при томе придржава свих прописа предвиђених законом о безбедности и здрављу на раду и свих важећих прописа и норматива из области грађевинарства предвиђених за ту врсту радова.
17. На основу Правилника о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о Извођач је дужан да именује одговорно лице за безбедност на раду који ће бити на располагању у свако време током редовног радног времена Извођача.

доставити:

-решење о именовању од стране директора фирме.

Извођач радова је у обавези да пре почетка радова достави решење директора фирме о именовању одговорног извођача радова и решење директора фирме о именовању шефа градилишта.

**Члан 11.**

Извођач радова је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са битним елементима овог Уговора, која наступи након закључења овог Уговора, односно током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин.

**УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ)**

**Члан 12.**

Уколико Извођач радова не изврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном року, из члана 8. овог Уговора Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.

Уговорне стране су сагласне да у случају из става 1. овог члана Уговора, Наручилац изврши плаћање обавеза Извођачу радова по ситуацији/рачуну пребијањем  доспелих обавеза са потраживањима по основу уговорне казне, а преостали износ уплатом на текући рачун Извођача радова у року из члана 6. овог Уговора.

**КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

**Члан 13.**

Извођач радова је у обавези да преко Стручног надзора писмено обавести Наручиоца о завршетку радова на објекту и спремности за примопредају Уговорених изведених радова, најкасније 3 (три) дана по завршетку свих радова.

**Члан 14.**

Квантитативни и квалитативни пријем Уговорених радова из члана 2. овог Уговора, као и коначни обрачун извршиће комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова, која ће сачинити Записник о примопредаји изведених радова.

Потписивањем Записника о примопредаји изведених радова омогућује се спровођење коначног обрачуна.

**Члан 15.**

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и коначни обрачун

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у примопредају изведених радова, Извођач радова је дужан да и те недостатке отклони у накнадно остављеном року.

**Члан 16.**

Извођач радова је дужан да сарађује са Комисијом за примопредају изведених радова (са квалитативним и квантитативним прегледом и пријемом) и да поступи без одлагања по свим захтевима те Комисије.

Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за примопредају изведених радова обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи.

Уколико Комисија за примопредају изведених радова у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примопредају изведених радова Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке о трошку Извођача радова путем наплате гаранције банке за добро извршење посла.

По добијеном позитивном извештају Комисије за примопредају изведених радова Наручилац и Извођач радова ће, без одлагања, а најкасније у року 7 (седам) дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Комисија за примопредају је састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорних страна, уз учешће Стручног надзора и одговорних лица Извођача радова.

Након примопредаје изведених радова може се приступити коначном обрачуну изведених радова и опреме.

**Члан 17.**

За случај било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници Наручиоца и Извођача радова сачиниће Записник са примедбама који ће Извођача радова обавезивати да установљена одступања отклони у року, задатом од стране комисије, и процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације.

У супротном Наручилац стиче право да раскине овај Уговор и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора.

**Члан 18.**

Ако није могуће извршити квантитативни и квалитативни пријем предмета Уговора из било којих разлога или ако нема услова за извршење, из разлога што Извођач радова није у стању да изврши обавезе из овог Уговора, Наручилац ће оставити накнадни рок за извршење истог.

Ако ни у накнадном року Који не може бити краћи од 7 не буде извршен квантитативни и квалитативни пријем, Наручилац стиче право на раскид овог Уговор и активирање банкарске гаранције за добро извршење посла на износ од 10% од Уговорене цене из члана 4. овог Уговора.

**Члан 19.**

За кварове настале на испорученој и монтираној опреми и изведеним радовима у гарантном року, а који нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Извођач радова је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року од 48 (четрдесет осам)часа од тренутка пријема захтева за сервисом у писаној форми од стране овлашћеног лица Наручиоца, и да исте отклони без права на накнаду.

Уколико Извођач радова није у могућности да у наведеном року отклони квар обавезан је да предметну опрему замени опремом једнаких или бољих техничких карактеристика до поправке.

Ако опрема из става 4. овог члана не може да се поправи у року од 20 (двадесет) радних дана, Извођач радова се обавезује да у наведеном року Наручиоцу испоручи нову опрему најмање једнаких техничких карактеристика.

**ЗАШТИТА НА ГРАДИЛИШТУ**

**Члан 20.**

Извођач радова је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова евентуално причини Наручиоцу и/или трећим лицима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Уколико Уговорне стране заједнички, преко овлашћених представника констатују и записнички потврде да је за део настале штете из става 1. овог члана одговоран Наручилац, Извођач радова има право на накнаду тог дела висине исплаћене штете на начин и условима плаћања сходно члану 6. овог Уговора.

**Члан 21.**

Извођач радова је посебно обавезан:

1. да се придржава Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015) и Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/2015 ) и Правилника о општим мерама заштите од опасног дејстава електричне струје, намењеног за рад на објектима у радним просторијама и на градилиштима ("Сл. гласнику СРС", бр. 21/89) ,
2. да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави документе о оспособљености радника за безбедан и здрав рад, за послове које ће обављати код Наручиоца, лекарске извештаје за наведене раднике издате од стране медицине рада; задужења радника са личним и колективним заштитним средствима,
3. да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави стручни налаз да су опрема и оруђа за рад исправна, што се потврђује стручним налазом од овлашћених кућа,
4. да пре почетка извођења радова, јави именованом и одговорним лицу за безбедност и здравље на раду Наручиоца, ради упознавања ангажованих лица са опасностима и штетностима и мерама заштите на пословима на којима су ангажовани.

**Члан 22.**

Пре почетка извођења радова из члана 2. овог Уговора, Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави списак ангажованих радника и да сваку промену ангажованих лица пријави Наручиоцу, уз достављање тражене докуметације из члана 9. овог Уговора и јављањебез одлагања, именованом и одговорном лицу Наручиоца за безбедност и здравље на раду.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 23.**

Гарантни рок за уговорене и изведене радове износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеца и почиње да тече од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна.

**ВИШАК РАДОВА И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ**

**Члан 24.**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем радова више од уговорених, који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова.

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Извођач радова и стручни надзор су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о томе обавесте Наручиоца.

Посебне узансе о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 18/77) ће се примењивати за евентуалне вишкове радова до 10 % уговорене вредности радова, а за остале вишкове радова ће се примењивати Закон. Вишак радова до 10% уговорених радова сматра се уговореним радовима по опису и јединичним ценама из Уговора.

Извођач се обавезује да поред радова из Предмера и предрачуна радова, независно од стварно изведене количине, изведе и све евентуалне непредвиђене радове који уговором нису обухваћени, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за испуњење Уговора и чија укупна вредност није већа од петнаест процената (15%) вредности уговорених радова.

У случају појаве непредвиђених радова Наручилац ће поступити у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона.

**Члан 25**.

Извођач радова је дужан да колективно осигура своје запослене у случају смрти услед несрећног случаја и повреде на раду (100% инвалидитет).

Извођач радова је у обавези да осигура радове и запослене као и да, по основу опште одговорности из обављања делатности, изврши осигурање према трећим лицима за причињену штету у току радова који су оредмет овог уговора.

**Члан 26.**

Извођач радова је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедност и здравље на раду, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбеданост и здравље на раду.

**ВИША СИЛА**

**Члан 27.**

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе Уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

**ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА**

**Члан 28.**

Наручилац, у складу са својим интерним прописима именује\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (попуњава Наручилац) за лице задужено за праћење реализације Уговора.

Именовани је дужан да врши следеће послове:

1. праћење степена и динамике реализације Уговора;
2. праћење датума истека Уговора;
3. праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања.

Извођач радова именује \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 29.**

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља Уговорних страна.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

1. уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 25 календарских дана, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине реализацију овог, а без сагласности Наручиоца;
2. уколико извршени радови не одговарају прописима Републике Србије или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.
3. У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове једностраног раскида овог Уговора сноси Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Износ штете која настане раскидом Уговора утврђује Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радовау свему у складу са одредбама ЗОО о раскиду уговора и правила о накнади штете

**РЕШАВАЊЕ СПОРОВА**

**Члан 30.**

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, за спорове из овог уговора биће надлежан је Привредни суд у Београду.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 31.**

Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна.

Наручилац може повећати обим предмета Уговора из члана 1 за максимално до 5% укупне вредности Уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора.

**Члан 32.**

Неважење било које одредбе овог уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог уговора.

**Члан 33.**

Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу законски заступници/овлашћени представници Уговорних страна, а ступа на снагу када Извођач радова испуни одложни услов и достави банкарске гаранције из члана 7. овог Уговора.

Овај Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза, a највише 15 месеци од **ступања уговора на снагу.**

**Члан 34.**

Саставни део овог Уговора чине Прилози:

1. Конкурсна документација; Уговорне стране констатују да су обезбедили целокупну званичну конкурсну документацију преко портала Наручиоца.
2. Понуда Извођача радова, број \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, која је код Наручиоца заведена под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године. (не попуњава понуђач)
3. Техничка спецификација
4. Прилог о безбедности и здрављу на раду
5. Споразум о заједничком наступању
6. Структура цене

**Члан 35.**

За све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе ЗОО и других прописа Републике Србије.

**Члан 36.**

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој Уговорној страни припада по 3 (три) идентична примерка.

**За НАРУЧИОЦА За ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

**ЈП „Електропривреда Србије“Београд**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

Финансијски директор огранка ТЕНТ, Милорад Лазић, дипл.екон.

**НАПОМЕНА: Све опционе одредбе из овог модела уговора ће се по избору конкретне Понуде, пречистити и прилагодити изабраној Понуди.**