НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА И ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0580/2016 (1726/2016)**

(број 5364-Е.03.02-57401/5-2016 од 13.02.2017. године)

*Обреновац,13.02.2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ И ДОПУНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара Хидродинамичке спојнице за допрему угља -ТЕНТ Б

**3000/0580/2016 (1726/2016)**

Одељак 3. конкурсне документације, техничка спецификација, мењају се и допуњују техничке карактеристике хидродинамичких спојница и гласе:

„**Техничке карактеристике хидродинамичких спојница:**

- Тип: Хидродинамичка спојница са предкомором (Delay chamber), long type, са еластичном спојницом између хидродинамичке спојнице и добоша.

- Излазна снага: Pn=200kW

- Број обртаја електомотора: n=1470 (o/min)

- Пречник кочионог добоша: DBT=500mm

- Ширина кочионог добоша: BBT=190mm

- Пречник отвора главчине са стране мотора: D1=100H7mm Klin P28, DIN6885

- Дубина отвора главчине са стране мотора: L1=160mm

- Пречник отвора главчине са стране редуктора (кочионог добоша): D2=65H7mm Klin P18, DIN6885

- Дубина отвора главчине са стране редуктора (кочионог добоша): L2=160mm

- Максимална укупна дужина спојнице са добошем: LG=840mm

- Максимални пречник спојнице: D=630mm“

2.

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.