НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44.,Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:* Батеријске лампе(ТЕНТ Б)

- У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0620/2016(1823/2016)

 (број 5364-E.03.02.-109752/5-2017од 03.03.2017.године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку Батеријске лампе(ТЕНТ Б)

1.

**Техничка документација*:***

Пуњива ручна батеријска лампа CREE XML T6 LED 10W

Тело изграђено од алуминијума, степен заштите IP65, батерија Литијум јонска мин. 7000мАх, осветљај ≥ 800 lm, минимум три режима рада (100%, 50% и трептући), УСБ излаз који може да послужи као екстерни пуњач, аутономија мин. 6х у најјачем режиму рада, димензије лампе 120x 80mm.±10% Саставни део лампе је и адаптер за пуњење.

Пуњива ручна батеријска лампа LED 5W

Тело светиљке да је изграђено од ABS -а, степен заштите IP54, батерија литијум јонска 18650, **33,7V/min.** 4400mAh, осветљај ≥ 330 lm, минимум два режима рада са осветљајем 100% и 20% јачине светла, УСБ излаз који може да послужи као екстерни пуњач, аутономија мин. 6х у најјачем режиму рада, могућност подешавања фокуса, димензије лампе 270x 110x 110mm. ±10%. Саставни део лампе је и адаптер за пуњење.

**мења се и гласи као у прилогу**

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Пуњива ручна батеријска лампа CREE XML T6 LED 10W

Тело изграђено од алуминијума, степен заштите IP65, батерија Литијум јонска мин. 7000мАх, осветљај ≥ 800 lm, минимум три режима рада (100%, 50% и трептући), УСБ излаз који може да послужи као екстерни пуњач, аутономија мин. 6х у најјачем режиму рада, димензије лампе 120x 80mm.±10% Саставни део лампе је и адаптер за пуњење.

Пуњива ручна батеријска лампа LED 5W

Тело светиљке да је изграђено од ABS -а, степен заштите IP54, батерија литијум јонска 18650, 3,7V/min. 4400mAh, осветљај ≥ 330 lm, минимум два режима рада са осветљајем 100% и 20% јачине светла, УСБ излаз који може да послужи као екстерни пуњач, аутономија мин. 6х у најјачем режиму рада, могућност подешавања фокуса, димензије лампе 270x 110x 110mm. ±10%. Саставни део лампе је и адаптер за пуњење.