НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА/ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈНО /1000/0011/2016/3000(2059/2016)

(број 5383-E.03.02-112539/6-2017 од 13.03.2017. године)

*Обреновац,2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ/ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**за јавну набавку ЈНО /1000/0011/2016/3000(2059/2016)

1.

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

**3.1.Врста и количина добара и технички захтеви**

**НАПОМЕНА: Уколико понуђач нуди одговарајућа добра уз понуду доставити технички лист или произвођачки каталог као доказ усаглашености.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Назив производа | Карактеристике | Количине |
| 1. | TA пећ ,  снага 3,5 kW | ТА Пећ  -снага 3,5 к | 2 |
| 2. | Грејалица – пећ кварцна | Пећ кварцна  -3 штапа  - снага 3 x 1000 W  -напајање 220 V | 2 |
| 3. | Грејалица – радијатор уљани | -15 ребара  -3000W + 400 W вентилатор  -подесиви собни термостат за аутоматско постављање и одржавање жељене температуре  -прекидач са индикацијским светлима  -2 нивоа грејања  -сигурносни термостат  - брзо загревање  -место одлагања кабла  -димезија 16 x 65 x 66,5 цм / 15 кг. | 1 |
| 4. | Бојлер 80 л. | -капацитета 80 литара  -казан емајлирани  - број и снага електричних грејача 1 x 2 kW  - напон 230 V  -притисак 0,6 Mpa  - инсталација вертикална | 6 |
| 5. | Решо са две рингле | -две грејне плоче  - снага 2500 W  -температура грејних плоча 500 C  -термостат за подешавање температуре  -индикатор рада  -грејне плоче од ливеног гвожђа пречника 165мм и 130 мм | 3 |
| 6. | Бојлер 10 л. | -високомонтажни бојлер  -напон 230 V | 8 |
| 7. | Шпорет електрични | -самостални апарат  -4 рингле  -димензија 60 x 60 x 85 цм  -енергетска класа А  - бела боја | 12 |
| 8. | Фрижидер 100 л. | -запремина расхладног дела 100 литара  -самоотапајући  -енергетска класа А+  -бела боја | 8 |
| 9. | Машина за прање судова | машина за прање судова | 7 |
| 10. | Ледомат | ледомат | 1 |
| 11. | Микроталасна рерна Горење ММ020DEII или одговарајући | микроталасна рерна Gorenje ММО20DEII  - запремина : 20 l  - снага : 800 W  - стаклени тањир 24,5 cm  - боја : инокс  - димензије : 43,9х25,7х36 cm  - ауто мени, 8 пренамештених програма, функција одмрзавања по времену или тежини, вишестепено кување, приказ сата. | 2 |
| 12. | Фрижидер са замрзивачем 227 л. | Фрижидер са замрзивачем 227 литара | 1 |
| 13. | Електрични шпорет са 4 округле плоче са еле.рерном ГН -2/1 | електрични шпорет 4 округле плоче са електричном рерном ГН-2/1 (мрежа 650х530mm) Tecnoinoh PER70E7/1 или одговарајући . Израђен од инокса у целости, независна контрола грејања за сваку плочу помоћу термостата, 7 нивоа контроле, сигналне лампице, граничник температуре како би се спречило прегрејавање, рингле Ø22cm, једна мрежа за рерну у стандарду.  - димензије: 700х700х850  - снага укупна: 400V3N - 15,1 kW  - снага рерне: 400V3N - 4,7 kW  - СE знак | 3 |
| 14. | Електрична фритеза са два базена | електрична фритеза са два базена по 8 литра Tecnoinoh FR70E7 или одговарајући. Израђенa од инокса у целости, пресовани резервоар са заобљеним ивицама, сигурносни термостат, температура подешавања до 190С, резервоар за пражњење уља од нерђајућег челика у стандарду, две мрежасте корпе .  - капацитет : 8+8 литара  - димензије: 700х700х280  - снага укупна: 400V3N – 12,0 kW  - СE знак | 1 |
| 15. | Електрични роштиљ ( глатки ) | глатки електрични роштиљ Tecnoinoh FR70E7 или одговарајући Израђен од нерђајућег челика, инокс цевни горионици са пилот светлом, фијока и канал за скупљање масноће, са три стране подигнут руб, сигурносни вентил и термостат .  - димензије: 700х700х280  - снага укупна: 400V3N – 7,8 kW  - СE знак | 3 |
| 16. | Машина за млевење меса | Набавка и испорука машине за млевење меса Fimar 12/S или одговарајући Кућиште машине од полираног алумијума а унутрашњи систем од инокса, са плочом за млевење у стандарду рупе Ø 6mm и ножем за млевење од инокса, отвор за убацивање Ø 52mm  - димензије: 540х250х430  - капацитет: 160 kg/sat  - снага укупна: 230V1N –0,75 kW-1 HP  - СE знак | 1 |
| 17. | Машина за прање судова | професионална машина за прање тањира Aristarco АЕ 50.32 или одговарајући у комлету са пумпама за прање и испирање детерџента. У целости израђена од нерђајућег челика, доња и горња рука за прање и испирање такође израђена од нерђајућег челика дизајниране тако да се могу у целости померати, механичке команде, потрошња воде по циклусу 2,5 литра, грејач бојлера и грејач танка 4,5 kW. Капацитет бојлера 5 литра, капацитет танка 35 литра.  - снага укупна: 400V3N –5,30 kW - димензија корпе: 500х500mm, у стандардној опцији корпе за чаше, тањире,есцајг и додатак за тањире  - висина отвора: 310mm  - циклус : 120"  - димензије: 600х600х818  - СE знак | 1 |
| 18. | Аутоматски омекшивач воде | омекшивач воде серије Gix или одговарајуће. Јављање недостатка соли, звучно и светлосно, LCD дисплеј.  - капацитет : 8 литра  - снага: 230V1N – 4 W  - СE знак  У цену урачунати 100 kg индустријске таблетиране соли. | 1 |
| 19. | Расхладни орман мреже 530-650 | расхладни орман мреже 530х650 GN-2/1 Фриотехнo ECC700TN или одговарајући. У стандардној опцији са три мреже у целости од инокса AISI 304 , једна пуна врата, динамичко хлађење, фреон R134A, једна комора, једна врата, један агрегат за рад на температури амбијента до +42°С.  - температурни распон: 0°/+10°С  - капацитет : 700 литара  - димензије: 720х815х2080mm  - СE знак | 3 |
| 20. | Хоризонтални замрзивач | хоризонтални замрзивач Gorenje FH 400 W или одговарајући  - енергетски разред : А  - капацитет замрзивача : 380 l  - боја : бела  - ширина : 130 cm  - висина : 85 cm  Стандардно осветљење на поклопцу, 2 корпе за брзо замрзавање, светлосни сигнал при превисокој температури, скривени кондензатор у кућишту апарата, прекидач за брзо замрзавање. | 5 |
| 21. | Фрижидер Горење R6191FX или одговарајући | фрижидер Gorenje R6191FX или одговарајући  - енергетски разред : А+  - капацитет фрижидера : 368 l  - боја : инокс  - димензије : 60х185х64 cm | 2 |
| 22. | Фрижидер Горење RBIU609AW или одговарајући | фрижидер Gorenje RBIU6092AW или одговарајући  - енергетски разред : А++  - запремин фрижидера : 105 l - запремина замрзивача : 21 l  - боја : бела  - димензије : 59,6х82х54,5 cm | 1 |
| 23. | Миксер Горење М605W или одговарајући | миксер Gorenje М 605 W  - снага мотора : 425 W  - дугме за турбо рад  - два наставка за гњечење  - две метлице за мешање и мућење  - врста мотора: на наизменичну струју - димензије : 20х16,5х8 cm | 1 |

**3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)**

**Квалитет дат у тачки 3.1.**

**3.3 Рок испоруке добара**

Рок испоруке добара не може бити дужи од 45 дана од ступања уговора на снагу.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке : ТЕНТ A Обреновац, ТЕНТ Б Ушће, ТЕМ Свилајнац.

Паритет испоруке ФЦО магацин Наручиоца, са урачунатим зависним трошковима.

* 1. **Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 (двадесетчетири) месеца од дана испоруке добара, и доказује се документованом гаранцијом произвођача.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

* 1. **Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљене количине робе.

**Квантитативни пријем** констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби или Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручена количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:**

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

**3.1.Врста и количина добара и технички захтеви**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Назив производа | Карактеристике | Количине |
| 1. | TA пећ ,  снага 3,5 kW | ТА Пећ  -снага 3,5 к | 2 |
| 2. | Грејалица – пећ кварцна | Пећ кварцна  -3 штапа  - снага 3 x 1000 W  -напајање 220 V | 2 |
| 3. | Грејалица – радијатор уљани | -15 ребара  -3000W + 400 W вентилатор  -подесиви собни термостат за аутоматско постављање и одржавање жељене температуре  -прекидач са индикацијским светлима  -2 нивоа грејања  -сигурносни термостат  - брзо загревање  -место одлагања кабла  -димезија 16 x 65 x 66,5 цм / 15 кг. | 1 |
| 4. | Бојлер 80 л. | -капацитета 80 литара  -казан емајлирани  - број и снага електричних грејача 1 x 2 kW  - напон 230 V  -притисак 0,6 Mpa  - инсталација вертикална | 6 |
| 5. | Решо са две рингле | -две грејне плоче  - снага 2500 W  -температура грејних плоча 500 C  -термостат за подешавање температуре  -индикатор рада  -грејне плоче од ливеног гвожђа пречника 165мм и 130 мм | 3 |
| 6. | Бојлер 10 л. | -високомонтажни бојлер  -напон 230 V | 8 |
| 7. | Шпорет електрични | -самостални апарат  -4 рингле  -димензија 60 x 60 x 85 цм  -енергетска класа А  - бела боја  - пoтрeбнo je дa имa рeрну | 12 |
| 8. | Фрижидер 100 л. | -запремина расхладног дела 100 литара  -самоотапајући  -енергетска класа А+  -бела боја | 8 |
| 9. | Машина за прање судова | Eнeргeтскe клaсe A++  Кaпaцитeтa : 12 кoмплeтa  Сaмичистeћи филтeр  Унутрaшњoст oд нeрђajућeг чeликa  Димeнзиja (ШxВxД) 60x85x60цм  Гaрaнциja 5 гoдинa | 7 |
| 10. | Ледомат | Димeнзиja (ШxВxД) 25x32x36  Гaрaнциja 2 гoдинe | 1 |
| 11. | Микроталасна рерна | микроталасна рерна  - запремина : 20 l  - снага : 800 W  - стаклени тањир 24,5 cm  - боја : инокс  - димензије : 43,9х25,7х36 cm  - ауто мени, 8 пренамештених програма, функција одмрзавања по времену или тежини, вишестепено кување, приказ сата. | 2 |
| 12. | Фрижидер са замрзивачем 227 л. | Фрижидер са замрзивачем 227 литара | 1 |
| 13. | Електрични шпорет са 4 округле плоче са еле.рерном ГН -2/1 | електрични шпорет 4 округле плоче са електричном рерном ГН-2/1 (мрежа 650х530mm). Израђен од инокса у целости, независна контрола грејања за сваку плочу помоћу термостата, 7 нивоа контроле, сигналне лампице, граничник температуре како би се спречило прегрејавање, рингле Ø22cm, једна мрежа за рерну у стандарду.  - димензије: 700х700х850  - снага укупна: 400V3N - 15,1 kW  - снага рерне: 400V3N - 4,7 kW  - СE знак | 3 |
| 14. | Електрична фритеза са два базена | електрична фритеза са два базена по 8 литра. Израђенa од инокса у целости, пресовани резервоар са заобљеним ивицама, сигурносни термостат, температура подешавања до 190С, резервоар за пражњење уља од нерђајућег челика у стандарду, две мрежасте корпе .  - капацитет : 8+8 литара  - димензије: 700х700х280  - снага укупна: 400V3N – 12,0 kW  - СE знак | 1 |
| 15. | Електрични роштиљ ( глатки ) | глатки електрични роштиљ Израђен од нерђајућег челика, инокс цевни горионици са пилот светлом, фијока и канал за скупљање масноће, са три стране подигнут руб, сигурносни вентил и термостат .  - димензије: 700х700х280  - снага укупна: 400V3N – 7,8 kW  - СE знак | 3 |
| 16. | Машина за млевење меса | Набавка и испорука машине за млевење меса. Кућиште машине од полираног алумијума а унутрашњи систем од инокса, са плочом за млевење у стандарду рупе Ø 6mm и ножем за млевење од инокса, отвор за убацивање Ø 52mm  - димензије: 540х250х430  - капацитет: 160 kg/sat  - снага укупна: 230V1N –0,75 kW-1 HP  - СE знак | 1 |
| 17. | Машина за прање судова | професионална машина за прање тањира у комлету са пумпама за прање и испирање детерџента. У целости израђена од нерђајућег челика, доња и горња рука за прање и испирање такође израђена од нерђајућег челика дизајниране тако да се могу у целости померати, механичке команде, потрошња воде по циклусу 2,5 литра, грејач бојлера и грејач танка 4,5 kW. Капацитет бојлера 5 литра, капацитет танка 35 литра.  - снага укупна: 400V3N –5,30 kW - димензија корпе: 500х500mm, у стандардној опцији корпе за чаше, тањире,есцајг и додатак за тањире  - висина отвора: 310mm  - циклус : 120"  - димензије: 600х600х818  - СE знак | 1 |
| 18. | Аутоматски омекшивач воде | омекшивач воде. Јављање недостатка соли, звучно и светлосно, LCD дисплеј.  - капацитет : 8 литра  - снага: 230V1N – 4 W  - СE знак  У цену урачунати 100 kg индустријске таблетиране соли. | 1 |
| 19. | Расхладни орман мреже 530-650 | расхладни орман мреже 530х650 GN-2/1. У стандардној опцији са три мреже у целости од инокса AISI 304 , једна пуна врата, динамичко хлађење, фреон R134A, једна комора, једна врата, један агрегат за рад на температури амбијента до +42°С.  - температурни распон: 0°/+10°С  - капацитет : 700 литара  - димензије: 720х815х2080mm  - СE знак | 3 |
| 20. | Хоризонтални замрзивач | хоризонтални замрзивач  - енергетски разред : А  - капацитет замрзивача : 380 l  - боја : бела  - ширина : 130 cm  - висина : 85 cm  Стандардно осветљење на поклопцу, 2 корпе за брзо замрзавање, светлосни сигнал при превисокој температури, скривени кондензатор у кућишту апарата, прекидач за брзо замрзавање. | 5 |
| 21. | Фрижидер | - енергетски разред : А+  - капацитет фрижидера : 368 l  - боја : инокс  - димензије : 60х185х64 cm | 2 |
| 22. | Фрижидер | - енергетски разред : А++  - запремин фрижидера : 105 l - запремина замрзивача : 21 l  - боја : бела  - димензије : 59,6х82х54,5 cm | 1 |
| 23. | Миксер | - снага мотора : 425 W  - дугме за турбо рад  - два наставка за гњечење  - две метлице за мешање и мућење  - врста мотора: на наизменичну струју - димензије : 20х16,5х8 cm | 1 |

**3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)**

**Квалитет дат у тачки 3.1.**

**3.3 Рок испоруке добара**

Рок испоруке добара не може бити дужи од 45 дана од ступања уговора на снагу.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке : ТЕНТ A Обреновац, ТЕНТ Б Ушће, ТЕМ Свилајнац.

Паритет испоруке ФЦО магацин Наручиоца, са урачунатим зависним трошковима.

* 1. **Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 (двадесетчетири) месеца од дана испоруке добара, и доказује се документованом гаранцијом произвођача.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

* 1. **Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљене количине робе.

**Квантитативни пријем** констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби или Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручена количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

2.

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца,

|  |  |
| --- | --- |
| **Састав** | **Потпис** |
| Ранко Малић, члан |  |
| Милан Раденковић, заменик члана |  |
| Славиша Зечевић, члан секретар |  |
| Јован Кнежевић, заменик члана секретара |  |
| Тања Стевановић, члан |  |
| Вишња Лечић, заменик члана |  |