НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *РАДОВА*- Aдаптација команде у ХПВ ТЕНТ А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1649/2016(1789/2016)

(број 105-Е.03.01-118117/4-2017 од 31.03.2017. године)

*Обреновац,* март*, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВА* ИЗМЕНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку радова: Aдаптација команде у ХПВ ТЕНТ А

1.

Тачка 3.1- на страни 13/85 конкурсне документације *мења се* и гласи:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Набавка **и постављање подне облоге ламинат, клик, дебљине 8 mm, за средња оптерећења (класа 31), по избору инвеститора. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат моа да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, HDF, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 mm. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 cm лајсне причврстити на зид. Сучељавања геровати.** |  |  |  |  |  |  |
| **Обрачун по m2 пода.** | m2 | *30,6* |  |  |  |  |
| СВЕГА **ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:** | *=* |
|  |  |  |  |  |  |
| КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| **Постављање подних керамичких плочица, димензија 33x33 cm, у цементном малтеру, по избору инвеститора. Плочице морају бити класе храпавости најмање PEI 4, класе отпорности на клизање минимум R11 и B, отпорне на стварање мрља и отпорне на киселине. Керамичке плочице I класе поставити у цементном малтеру, у слогу по избору инвеститора. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Полагање извести равно и керамику залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити. У цену улази и набавка керамике и фуг масе.** |  |  |  |  |  |  |
| Обрачун по m2 постављене површине**.** | *m2* | *41,1* |  |  |  |  |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви