НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0066/2016 (1836/2016)**

(број 5364-Е.03.02-147291/5-2017 од 07.04.2017. године)

*Обреновац,07.04.2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ И ДОПУНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за јавну набавку добара Компресори техничког ваздуха–ТЕНТ Б**

**ЈН бр. 3000/0066/2016 (1836/2016)**

1.

**На основу додатних информација и појашњења од 07.04.2017. године, одговора 2, мења се техничка спецификација (заштита команднo управљачких ормара дизалица, из IP67 у IP65), одељак 3 конкурсне документације, и гласи као у прилогу** :

**2.**

**ПРИЛОГ**

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Потребно је да понуђач посети ТЕНТ Б да би се упознао са местом уградње дизалица, захтев послати на адресу : [jovica.stevanovic@eps.rs](mailto:jovica.stevanovic@eps.rs)

**Дизалица носивости 5 т. испорука и уградња**

Техничке карактеристике:

* Електро витло са челичним ужетом (једношинска дизалица – монореј)
* Носивост → 5t.
* Погонска класа витла → 2m.
* Кранска стаза → профил INP 36 (ослоњен на челичне стубове).
* Напајање →3 x 380 V, 50 Hz.
* Висина дизања →67m.
* Број ужади →2/1.
* Пречник ужета → ø15mm.
* Командовање предвидети са платформе на коти 67m. путем „пилот команде“ флексибилним гумираним каблом везаним за тело витла (разводни ормар) дужине 20m.
* Брзина дизања →12±10% m/mин.
* Брзина кретања по правцу →20±10% m/mин.
* Електромотор погона дизања →16±10%КW са кочионим уређајем.
* Електромотор за кретање по правцу →0,5±10%КW са кочионим уређајем.
* Напојни енергетски флексибилни кабал пресека према инсталисаној снази понуђене дизалице, дужине 25m. са припадајућим бројем и врстом кабловских колица (уграђују се на носећи профил INP80).
* **Командно управљачки ормар као саставни део дизалице (покретан са дизалицом) у IP65 заштити (према ЕN 60529).**
* Заштита електро мотора → IP55.
* Заштита електро кочница →IP23.
* Лимитатор оптерећења → обавезан.
* Гранични прекидач за функцију дизање/спуштање → обавезан
* Гранични прекидач за функцију кретања колица → обавезан.
* Уводнике за каблове предвидети са доње или задње стране управљачког ормара.
* Командни напон 24 v или 48v.

Место рада дизалице је затворен производни простор (котларница Термоелектране на угаљ као гориво

Ознака “CE” према законској регулативи

**Дизалица носивости 1 т. испорука и уградња**

**Техничке карактеристике:**

* Електро-ланчана дизалица (једношинска дизалица – монореј)
* Носивост → 1t.
* Погонска класа дизалице → 2m.
* Кранска стаза → профил INP 10 (повезан на челични стуб).
* Напајање →3 x 380 V, 50 Hz.
* Висина дизања →3m.
* Број теретних ланаца →1.
* Димензија ланца → према носивости дизалице.
* Командовање предвидети са коте 0m. путем „пилот команде“ флексибилним гумираним каблом везаним за тело дизалице (разводни ормар), дужине 8m.
* Брзина дизања →4/1,2 ±10% m/mин.
* Брзина кретања по правцу →16±10% m/mин.
* Електромотор погона дизања →0,8/0,24±10%КW са кочионим уређајем.
* Електромотор за кретање по правцу →0,18±10%КW са кочионим уређајем.
* Напојни енергетски флексибилни кабал пресека према инсталисаној снази понуђене дизалице, дужине 8м. са припадајућим бројем и врстом кабловских колица за затворени клизни вод „S 30“ дужине 2x4m.

Клизни вод – „каналице“ саставни су део обима испоруке и монтаже.

* **Командно управљачки ормар као саставни део дизалице (покретан са дизалицом) у IP65 заштити (према EN 60529).**
* Заштита електро мотора → IP55.
* Заштита електро кочница →IP23.
* Лимитатор оптерећења → обавезан.
* Гранични прекидач за функцију дизање/спуштање → обавезан
* Гранични прекидач за функцију кретања колица → обавезан.
* Уводнике за каблове предвидети са доње или бочне стране управљачког ормара.
* Командни напон 24 v или 48v.
* Место рада дизалице је затворен производни простор (котларница Термоелектране на угаљ као гориво).

Ознака “CE” према законској регулативи

**Обевезе продавца (изабраног понуђача):**

-Приликом испоруке доставити:

Списак приоритетних резервних делова и потрошног материјала на језику произвођача (или на енглеском језику) и на српском језику – 2 комплета

Упуство о употреби и одржавању на језику произвођача (или на енглеском језику) и на српском језику – 2 комплета.

* Монтажа дизалице на локацији ТЕНТ Б у року не дужем од 30 дана од дана испоруке
* Гаранција: мин. 36 месеци од дана обостраног потписивања записника о извршеној монтажи.
* Транспорт: франко магацин ТЕНТ Б, Ушће, Обреновац.

**Обевезе понуђача**

Доставити као део понуде:

* Техничку документацију понуђених дизалица , може бити и на енглеском језику..
* Списак овлашћених сервисера на територији на којој се врши продаја (са контакт подацима) од стране произвођача понуђених дизалица (у слободној форми ),
* Изјаву понуђача да ће приступити отклањању квара на дизалици у временском периоду не дужем од 24 часа од момента пријема обавештења о квару (за време трајања гарантног периода), у слободној форми , потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача

3.

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.