НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ТРЕЋУ* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:* Лежајеви

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0654/2016 (109/2016,1175/2016,1199/2016,2100/2016)

(број 105.E.03.01-215596/14-2017 од 31.05.2017. године)

*Обреновац, 30.05.2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 3000/0654/2016 (109/2016,1175/2016,1199/2016,2100/2016)

1.

-У делу конкурсне документације 3. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, 3.1 Врста и количина добара допуњује се опис у колони „опис“ за ставке од редног броја 397 до 414 и сада гласе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kućišta za ležajeve - dvodelna stojeća sa dva otvora za vezu sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki Materijal - sivo liveno gvožđe (sivi liv) - GG20 (DIN 1691) ili EN-GJL-200 (EN 1561) ili ekvivalentno   Dimenzije kućišta prema standardu SRPS ISO 113:2005 ili ekvivalentnom** | | | | | |  |  |
|  | **Tip kućišta** | **OPIS** |  |  |  |  |  | **Napomena** |
| 397 | SN 511 za ležaj 2211 | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 2211, za glatko vratilo prečnika d=55mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 398 | SN 519 za ležaj 1219K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 1219K, čauru H219,za glatko vratilo prečnika d=85mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 399 | SN 520 za ležaj 22220K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22220K, čauru H320, za glatko vratilo prečnika d=90mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 400 | SN 611 za ležaj 1311K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 1311K, čauru H311, za glatko vratilo prečnika d=50mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 401 | SN 615 za ležaj 1315K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 1315K, čauru H315 , za glatko vratilo prečnika d=65mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 402 | SN 618 za ležaj 22318 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22318K, čauru H2318, za glatko vratilo prečnika d=80mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 403 | SN 619 za ležaj 22222 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22222 K, čauru H322, za glatko vratilo prečnika d=100mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 404 | SN 517 za ležaj 22217 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu) prema ISO 113 za ležaj 22217 K, čauru H317, za glatko vratilo prečnika d=75mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 405 | SN 518 za ležaj 22218 К | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22218K, čauru H318, za glatko vratilo prečnika d=80mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 406 | SN 519 za ležaj 22219 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22219 K, čauru H319, za glatko vratilo prečnika d=85mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 407 | SN 528 za ležaj 22228 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22228 K, čauru H3128, glatko vratilo prečnika d=125mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 408 | Kućište SN 532 za ležaj 22232 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22232K, čauru H3132, za glatko vratilo prečnika d=140mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 409 | Kućište SNL 507 za ležaj 1207 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 1207K, čauru H207, za glatko vratilo prečnika d=30mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 410 | Kućište SNL 509 za ležaj 1209 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 1209K, čauru H209, za glatko vratilo prečnika d=40mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 411 | Kućište SNL 511 za ležaj 22211 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22211K, čauru H311, za glatko vratilo prečnika d=50mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 412 | Kućište SNL 513 za ležaj 1213 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 1213K, čauru H213 , za glatko vratilo prečnika d=60mm, sa prpadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 413 | Kućište SNL 522 za ležaj 22222 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22222K, čauru H322, za glatko vratilo prečnika d=100mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 414 | Kućište SNL 511 za ležaj 1309 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 1309K, čauru H309 , za glatko vratilo prečnika d=40mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |

2.

У делу конкурсне документације 3. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, мења се тачка**

**3.3. Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике –Каталози и гласи:**

„Уз понуду обавезно приложити каталоге или изводе из каталога произвођача понуђених лежајева на српском или енглеском језику за све предметне лежајеве (у штампаном или електронском облику). Каталози морају да садрже све понуђене лежајеве

-За позиције које због своје специфичности (велике димензије, мале серије производње, производње по специјалној наруџби И слично) нису у стандардном каталогу произвођача, као доказ техничке усаглашености, доставиити технички цртеж оверен од стране прозвођача који садржи све релевантне информације као и каталог. Такав цртеж ће се сматрати изводом из каталога произвођача Наручилац задржава право провере аутентичности добијених извода из каталога код произвођача.

-Уколико у оргиналном каталогу нису дате карактеристике нити стандард понуђеног лежаја усаглашеност се доказује овереном и потписаном изјавом од стране одговорног менаџера за управљање квалитетом из фабрике која производи понуђена добра. Наручилац задржава право провере аутентичности добијене изјаве код произвођача.

Каталог у електронском облику доставити уз понуду искључиво на претраживом диску (CD или DVD). Диск на полеђини мора да има јасно препознатљив назив произвођача лежајева (штампан или ручно исписан).

Да би се недвосмислено могла оценити и упоредити свака понуда , захтева се од понуђача да на свим приложеним штампаним каталозима на којима су садржана понуђена добра, јасно и читљиво сигнира (уоквири, осенчи и сл.) ознаке свих понуђених добара које је навео у Обрасцу структуре понуђене цене и поред сингираног добра упише број позиције на коју се односи из Обрасца структуре понуђене цене.“

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име/презиме)

Прилог: -измењена техничка спецификација

Доставити:

- Архиви

**3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 .Врста и количина добара**

**Количине дате у обрасцу Структура цене**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Radijalni kuglični ležajevi spoljnjeg prečnika D≤200mm**  Materijal prema standardu **SRPS EN ISO 683-17:2015** ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu **SRPS ISO 15:2015** ili ekvivalentnom Radijalni unutrašnji zazor prema standardu **SRPS ISO 5753-1:2015** ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 492:2015** ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** | **Unutarnji otvor** | **Tip Kaveza** | **Unutarnji zazor** | **Tip Zaptivke** | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 1 | 607-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 2 | 607-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 3 | 608-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 4 | 608-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 5 | 609-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 6 | 609-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 7 | 625-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 8 | 625-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 9 | 626-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 10 | 626-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 11 | 627-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 12 | 627-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 13 | 629-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 14 | 629-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 15 | 6000-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 16 | 6000-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 17 | 6001-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 18 | 6001-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 19 | 6002-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 20 | 6002-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 21 | 6003-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 22 | 6003-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 23 | 6004-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 24 | 6005 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 25 | 6005-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 26 | 6006-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 27 | 6007 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 28 | 6007-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 29 | 6008-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 30 | 6009-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 31 | 6010 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 32 | 6010-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 33 | 6012 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 34 | 6013 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 35 | 6014 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 36 | 6018 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 37 | 6019-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 38 | 6024 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 39 | 6200-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 40 | 6201-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 41 | 6201-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 42 | 6202-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 43 | 6202-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 44 | 6203 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 45 | 6203-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 46 | 6203-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 47 | 6204-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 48 | 6204-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 49 | 6205 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 50 | 6205-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 51 | 6205-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 52 | 6206-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 53 | 6206-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 54 | 6207-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 55 | 6207-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 56 | 6208-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 57 | 6208-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 58 | 6209-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 59 | 6209-2ZC3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 60 | 6210 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 61 | 6210-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 62 | 6210-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 63 | 6211 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 64 | 6211-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 65 | 6211-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 66 | 6212-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 67 | 6212-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 68 | 6213-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 69 | 6213-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 70 | 6214 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 71 | 6214-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 72 | 6215 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 73 | 6216 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 74 | 6216-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 75 | 6216-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 76 | 6217 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 77 | 6217-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 78 | 6218 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 79 | 6219 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 80 | 6219-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 81 | 6220 C3 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 82 | 6222 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 83 | 6222 MC3 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 84 | 6300-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 85 | 6300-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 86 | 6301-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 87 | 6301-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 88 | 6302 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 89 | 6302-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 90 | 6302-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 91 | 6303-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 92 | 6303-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 93 | 6304-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 94 | 6304-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 95 | 6305 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 96 | 6305-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 97 | 6305-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 98 | 6306 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 99 | 6306-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 100 | 6306-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 101 | 6307 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 102 | 6307-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 103 | 6307-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 104 | 6308 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 105 | 6308-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 106 | 6308-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 107 | 6309 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 108 | 6309-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 109 | 6310 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 110 | 6310-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 111 | 6310-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 112 | 6310-2RS/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani gumeno metalni štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 113 | 6311-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 114 | 6311-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 115 | 6312 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 116 | 6312-Z | Radijalni kuglični ležaj jednostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 117 | 6312-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 118 | 6312-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 119 | 6313 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 120 | 6313 Z | Radijalni kuglični ležaj jednostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 121 | 6313-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 122 | 6313-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 123 | 6314 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 124 | 6314-Z | Radijalni kuglični ležaj jednostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 125 | 6314-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 126 | 6314-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 127 | 6315 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 128 | 6315-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 129 | 6316 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 130 | 6316-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 131 | 6316-2Z/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 132 | 6317 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 133 | 6317-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 134 | 6318 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 135 | 6318-Z | Radijalni kuglični ležaj jednostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 136 | 6318-2Z | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 137 | 6318 MC3 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 138 | 6319 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 139 | 6319 ZZ/C3 | Radijalni kuglični ležaj obostrano zatvoren | Cilindričan | Čelični | C3 | Presovani čelični štitnik | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
|  | **Radijalni kuglični ležajevi spoljnjeg prečnika D>200mm**  Materijal prema standardu **SRPS EN ISO 683-17:2015** ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu **SRPS ISO 15:2015** ili ekvivalentnom   Radijalni unutrašnji zazor prema standardu **SRPS ISO 5753-1:2015** ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 492:2015** ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** | **Unutarnji otvor** | **Tip Kaveza** | **Unutarnji zazor** | **Tip Zaptivke** | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 140 | 6028 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 141 | 6226 MC3 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 142 | 6226 MC4 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Mesingani | C4 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 143 | 6228 MC3 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 144 | 6230 MC3 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 145 | 6232 MC3 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 146 | 6244 MC3 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 147 | 6320 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 148 | 6322 MC3 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 149 | 6324 MC3 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 150 | 6326 MC3 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
|  | **Radijalni kuglični ležajevi serije 64..**  Dimenzije prema standardu **SRPS ISO 15:2015** ili ekvivalentnom Materijal prema standardu **SRPS EN ISO 683-17:2015** ili ekvivalentnom Radijalni unutrašnji zazor prema standardu **SRPS ISO 5753-1:2015** ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 492:2015** ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** | **Unutarnji otvor** | **Tip Kaveza** | **Unutarnji zazor** |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 151 | 6403 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 152 | 6407 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 153 | 6409 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 154 | 6411 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 155 | 6412 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 156 | 6413 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 157 | 6414 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 158 | 6415 | Radijalni kuglični ležaj otvoren | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
|  | **Jednoredni kuglični ležajevi sa kosim dodirom D<200mm**  Materijal prema standardu SRPS EN ISO 683-17:2015 ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu **SRPS ISO 15:2015 i SRPS ISO 12044:2004** ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 492:2015** ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** | **Unutarnji otvor** | **Tip Kaveza** |  |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 159 | 7307 | Jednoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom | Cilindričan | Poliamdni |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ugao dodira 40⁰ |
| 160 | 7309 | Jednoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom | Cilindričan | Poliamdni |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ugao dodira 40⁰ |
| 161 | 7310 | Jednoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom | Cilindričan | Poliamdni |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ugao dodira 40⁰ |
| 162 | 7313 | Jednoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom | Cilindričan | Poliamdni |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ugao dodira 40⁰ |
| 163 | 7314 | Jednoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom | Cilindričan | Poliamdni |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ugao dodira 40⁰ |
| 164 | 7315 | Jednoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom | Cilindričan | Poliamdni |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ugao dodira 40⁰ |
| 165 | 7317 | Jednoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom | Cilindričan | Poliamdni |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ugao dodira 40⁰ |
| 166 | 7318 M | Jednoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom | Cilindričan | Mesingani |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ugao dodira 40⁰ |
|  | **Jednoredni kuglični ležajevi sa kosim dodirom D≥200mm**  Materijal prema standardu SRPS EN ISO 683-17:2015 ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu **SRPS ISO 15:2015 i SRPS ISO 12044:2004** ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 492:2015** ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** | **Unutarnji otvor** | **Tip Kaveza** |  |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 167 | 7228 M | Jednoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom | Cilindričan | Mesingani |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ugao dodira 40⁰ |
| 168 | 7320 M | Jednoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom | Cilindričan | Mesingani |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ugao dodira 40⁰ |
| 169 | 7328 | Jednoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom | Cilindričan | Poliamdni |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ugao dodira 40⁰ |
| 170 | 7416 M | Jednoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom | Cilindričan | Mesingani |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ugao dodira 40⁰ |
|  | **Dvoredni kuglični ležajevi sa kosim dodirom Materijal prema standardu SRPS EN ISO 683-17:2015 ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu SRPS ISO 15:2015 ili ekvivalentnom Aksijalni unutrašnji zazor prema standardu DIN 628-3 ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu SRPS ISO 492:2015 ili ekvivalentnom** | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** | **Unutarnji otvor** | **Tip Kaveza** | **Unutarnji zazor** |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 171 | 3205 | Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom - otvoren | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ugao dodira od 25 do 35⁰ |
| 172 | 3207 | Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom - otvoren | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ugao dodira od 25 do 35⁰ |
| 173 | 3208 | Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom - otvoren | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ugao dodira od 25 do 35⁰ |
| 174 | 3210 | Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom - otvoren | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ugao dodira od 25 do 35⁰ |
| 175 | 3212 | Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom - otvoren | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ugao dodira od 25 do 35⁰ |
| 176 | 3304 | Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom - otvoren | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ugao dodira od 25 do 35⁰ |
| 177 | 3309 | Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom - otvoren | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ugao dodira od 25 do 35⁰ |
|  | **Samopodesivi kuglični ležajevi**  Materijal prema standardu **SRPS EN ISO 683-17:2015** ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu **SRPS ISO 15:2015**  ili ekvivalentnom Radijalni unutrašnji zazor prema standardu **SRPS ISO 5753-1:2015** ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 492:2015** ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** | **Unutarnji otvor** | **Tip Kaveza** | **Unutarnji zazor** |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 178 | 1204 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 179 | 1204 K | Samopodesivi kuglični ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 180 | 1205 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 181 | 1207 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 182 | 1208 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 183 | 1209 K | Samopodesivi kuglični ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 184 | 1212 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 185 | 1213 K | Samopodesivi kuglični ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 186 | 1213 KC3 | Samopodesivi kuglični ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 187 | 1215 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 188 | 1219 K | Samopodesivi kuglični ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 189 | 1306 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 190 | 1307 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 191 | 1308 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 192 | 1309 K | Samopodesivi kuglični ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 193 | 1310 KC3 | Samopodesivi kuglični ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 194 | 1312 K | Samopodesivi kuglični ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 195 | 1315 K | Samopodesivi kuglični ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 196 | 1318 K | Samopodesivi kuglični ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 197 | 1319 K | Samopodesivi kuglični ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 198 | 2207 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 199 | 2208 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 200 | 2209 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 201 | 2210 K | Samopodesivi kuglični ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 202 | 2211 K | Samopodesivi kuglični ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 203 | 2216 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 204 | 2217 K | Samopodesivi kuglični ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 205 | 2222 C4 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | C4 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 206 | 2306 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 207 | 2307 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 208 | 2310 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 209 | 2312 | Samopodesivi kuglični ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
|  | **Kuglični ležajevi sa dodirom u četiri tačke QJ...** Materijal prema standardu **SRPS EN ISO 683-17:2015** ili ekvivalentnom  Dimenzije prema standardu **SRPS ISO 15:2015 i ISO 20515** ili ekvivalentnom Unutrašnji zazor prema standardu **SRPS ISO 5753-2:2015** ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 492:2015** ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** | **Unutarnji otvor** | **Tip Kaveza** | **Unutarnji zazor** |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 210 | QJ 320 M | Kuglični ležaj sa dodirom u četiri tačke | Cilindričan | Mesingani | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa 6 ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ležaj treba da ima dva žleba za učvršćenje na spoljnom prstenu pod uglom 180 stepeni |
|  | Aksijalni kuglični ležajevi   Materijal prema standardu **SRPS EN ISO 683-17:2015** ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu **SRPS ISO 104:2015**  ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 199:2015** ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** |  | **Tip Kaveza** |  |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 211 | 51104 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 212 | 51106 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 213 | 51107 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 214 | 51111 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 215 | 51116 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 216 | 51204 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 217 | 51205 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 218 | 51206 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 219 | 51207 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 220 | 51208 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 221 | 51209 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 222 | 51210 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 223 | 51213 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 224 | 51214 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 225 | 51307 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 226 | 51308 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 227 | 52212 | Kuglični aksijalni ležaj dvostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 228 | 53211 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 229 | 53213 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 230 | 53217 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 231 | 53314 | Kuglični aksijalni ležaj jednostrano nosiv |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
|  | Bačvasti aksijani ležajevi Materijal prema standardu **SRPS EN ISO 683-17:2015** ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu **SRPS ISO 104:2015**  ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 199:2015** ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** |  | **Tip Kaveza** |  |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 232 | 29326 | Bačvasti aksijalni ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 233 | 29348 M | Bačvasti aksijalni ležaj |  | Mesingani |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 234 | 29413 | Bačvasti aksijalni ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 235 | 29414 | Bačvasti aksijalni ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 236 | 29415 | Bačvasti aksijalni ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 237 | 29416 | Bačvasti aksijalni ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 238 | 29420 | Bačvasti aksijalni ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
|  | Konusno valjkastii ležajevi - metrička serija Materijal prema standardu **SRPS EN ISO 683-17:2015** ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu **SRPS ISO 355:2015**  ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 492:2015** ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** |  | **Tip Kaveza** |  |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 239 | 30204 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 240 | 30205 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 241 | 30206 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 242 | 30207 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 243 | 30208 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 244 | 30209 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 245 | 30211 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 246 | 30304 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 247 | 30306 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 248 | 30307 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 249 | 30308 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 250 | 30309 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 251 | 30311 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 252 | 31306 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 253 | 31308 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 254 | 31311 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 255 | 31318 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 256 | 32206 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 257 | 32207 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 258 | 32208 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 259 | 32209 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 260 | 32210 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 261 | 32211 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 262 | 32212 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 263 | 32215 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 264 | 32218 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 265 | 32308 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 266 | 32310 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 267 | 32312 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 268 | 32313 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 269 | 32314 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 270 | 32315 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 271 | 32318 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 272 | 33212 | Konusno valjkasti ležaj |  | Čelični |  |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
|  | **Cilindrično valjkasti ležajevi**  Materijal prema standardu **SRPS EN ISO 683-17:2015** ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu **SRPS ISO 15:2015** odnosno **DIN 5412-1** za E konstrukciju ili ekvivalentnom Radijalni unutrašnji zazor prema standardu **SRPS ISO 5753-1:2015** ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 492:2015** ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** |  | **Tip Kaveza** | **Unutarnji zazor** |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 273 | NU 206 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 274 | NU 208 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 275 | NU 208 E KC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Konusan 1:12 | Poliamdni | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 276 | NU 209 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 277 | NU 216 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 278 | NU 218 Е MC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 279 | NU 222 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 280 | NU 222 E MC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 281 | NU 226 E MC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 282 | NU 230 E MC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 283 | NU 244 MC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 284 | NU 248 MC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 285 | NU 304 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 286 | NU 305 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 287 | NU 307 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 288 | NU 308 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 289 | NU 309 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 290 | NU 310 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 291 | NU 311 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 292 | NU 312 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 293 | NU 313 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 294 | NU 314 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 295 | NU 315 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 296 | NU 315 EM | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 297 | NU 316 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 298 | NU 317 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 299 | NU 320 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 300 | NU 320 E M | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 301 | NU 321 E MC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 302 | NU 322 E MC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 303 | NU 324 E MC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 304 | NU 326 E MC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 305 | NU 328 E MC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 306 | NU 332 E MC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 307 | NU 2206 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 308 | NU 2217 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 309 | NU 2306 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 310 | NU 2318 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 311 | NU 2320 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 312 | NU 2320 E MC4 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C4 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 313 | NJ 217 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 314 | NJ 306 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 315 | NJ 307 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 316 | NJ 310 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 317 | NJ 310 E M | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 318 | NJ 311 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 319 | NJ 321 E MC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 320 | NJ 2222 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 321 | NJ 2226 E MC3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 322 | NJ 2312 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 323 | NJ 2318 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 324 | N 317 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 325 | NUP 230 E M | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 326 | NUP 308 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 327 | NUP 313 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 328 | NUP 316 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 329 | NUP 318 E | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
|  | **Igličasti jednoredni ležajevi**  Materijal prema standardu **SRPS EN ISO 683-17:2015** ili ekvivalentnom   Dimenzije prema standardu **SRPS ISO 1206:2015** ili ekvivalentnom Radijalni unutrašnji zazor prema standardu **SRPS ISO 5753-1:2015** ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 492:2015** ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** |  | **Tip Kaveza** | **Unutarnji zazor** |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 330 | NA 4832 | Jednoredni igličasti ležaj (sa ramenima) sa unutarnjim prstenom |  | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
| 331 | NA 4916 | Jednoredni igličasti ležaj (sa ramenima) sa unutarnjim prstenom |  | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
|  | **Igličasti dvoredni ležajevi**  Materijal prema standardu SRPS EN ISO 683-17:2015 ili ekvivalentnom Radijalni unutrašnji zazor prema standardu SRPS ISO 5753-1:2015 ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu SRPS ISO 492:2015 ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** |  | **Tip Kaveza** | **Unutarnji zazor** |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** |  |
| 332 | NAO 25X42X32 | Dvoredni igličasti ležaj (bez ramena) sa unutarnjim prstenom |  | Poliamdni | Normalan |  | Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
|  | **Bačvasti - buričasti jednoredni ležajevi**  Materijal prema standardu **SRPS EN ISO 683-17:2015** ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu  **SRPS ISO 15:2015 odnosno DIN 635-1** ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 492:2015 odnosno DIN 620-2** ili ekvivalentnom Radijalni unutarnji zazor prema standardu **SRPS ISO 5753-1:2015 odnosno DIN 620-4** ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** | **Unutarnji otvor** | **Tip Kaveza** | **Unutarnji zazor** |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 333 | 20217 KMC3 | Bačvasti - buričasti jednoredni ležaj | Konusan 1:12 | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
|  | **Bačvasti - buričasti dvoredni ležajevi sa ČELIČNIM kavezom** Materijal prema standardu SRPS EN ISO 683-17:2015 ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu **SRPS ISO 15:2015**  ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 492:2015** ili ekvivalentnom Radijalni unutrašnji zazor prema standardu **SRPS ISO 5753-1:2015** ili ekvivalentnom ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  | Tip ležaja | **OPIS** |  | **Tip Kaveza** | **Unutarnji zazor** |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 334 | 21307 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 335 | 21315 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 336 | 21320 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 337 | 22210 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 338 | 22211 K | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 339 | 22213 K | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 340 | 22215 K | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 341 | 22216 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 342 | 22217 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 343 | 22217 K | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 344 | 22218 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 345 | 22218 K | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 346 | 22219 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 347 | 22220 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 348 | 22220 K | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 349 | 22220 KC3 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 350 | 22222 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 351 | 22222 K | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 352 | 22224 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 353 | 22224 K | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 354 | 22226 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 355 | 22228 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 356 | 22228 C3 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 357 | 22228 K | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 358 | 22234 C3 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 359 | 22308 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 360 | 22310 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 361 | 22311 C3 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 362 | 22312 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 363 | 22314 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 364 | 22315 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 365 | 22316 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 366 | 22317 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 367 | 22318 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 368 | 22318 K | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 369 | 22320 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 370 | 22324 C3 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 371 | 22326 K | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 372 | 22330 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 373 | 22334 K | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 374 | 23024 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 375 | 23030 K | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 376 | 23032 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 377 | 23056 K | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 378 | 23224 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 379 | 23234 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Čelični | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
|  | **Bačvasti - buričasti dvoredni ležajevi sa MESINGANIM kavezom**  Materijal prema standardu SRPS EN ISO 683-17:2015 ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu **SRPS ISO 15:2015**  ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu **SRPS ISO 492:2015** ili ekvivalentnom Radijalni unutrašnji zazor prema standardu **SRPS ISO 5753-1:2015** ili ekvivalentnom ili ekvivalentnom | | | | | |  |  |
|  |  | **OPIS** | **Unutarnji otvor** | **Tip Kaveza** | **Unutarnji zazor** |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 380 | 22224 MC3 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 381 | 22228 MC3 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 382 | 22320 MC4 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C4 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 383 | 22322 KMC3 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 384 | 22330 KMC3 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 385 | 22340 MC3 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 386 | 22340 KMC3 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Konusan 1:12 | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
| 387 | 23044 MC3 | Bačvasti - buričasti dvoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Ležaj mora imati kružni žljeb sa otvorima za podmazivanje na spoljnom prstenu |
|  | **Aksijalni igličasti ležajevi i odgovarajuće podloške  Materijal prema standardu SRPS EN ISO 683-17:2015 ili ekvivalentnom Dimenzije i tolerancije prema standardima ISO 3031, ISO 3096, DIN 5405-2, DIN 5405-3 ili ekvivalentnom** | | | | | |  |  |
|  |  | **OPIS** |  | **Tip Kaveza** |  |  |  | **Napomena** |
| 388 | AXK4565 | Aksijalni igličasti ležaj sa kavezom |  | Poliamdni |  |  |  |  |
| 389 | AS4565 | Tanka podloška za igličasti ležaj |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sferni klizni ležajevi dimenzione serije E Kontaktne površine - čelik na čelik Dimenzije, tolerancije i zazori prema standardimu ISO 12240-1:1998 ili ekvivalentnom** | | | | | |  |  |
|  |  | **OPIS** |  |  | **Unutarnji zazor** | **Tip zaptivke** |  | **Napomena** |
| 390 | GE60-2RS | Sferni klizni ležaj - kontaktne površine čelik na čelik - obostrano zatvoren - spoljašnji prsten razdvojen na odgovarajućem mestu, sa kanalom i dva otvora za podmazivanje u unutrašnjem i spoljašnjem prstenu |  |  | Normalan (grupa N) | Zaptivka od sintetičke gume ili poliester elastomera na obe strane ležaja |  |  |
| 391 | GE70-2RS | Sferni klizni ležaj - kontaktne površine čelik na čelik - obostrano zatvoren - spoljašnji prsten razdvojen na odgovarajućem mestu, sa kanalom i dva otvora za podmazivanje u unutrašnjem i spoljašnjem prstenu |  |  | Normalan (grupa N) | Zaptivka od sintetičke gume ili poliester elastomera na obe strane ležaja |  |  |
| 392 | GE12 | Sferni klizni ležaj - kontaktne površine čelik na čelik - otvoren- spoljašnji prsten razdvojen na odgovarajućem mestu, sa kanalom i dva otvora za podmazivanje u unutrašnjem i spoljašnjem prstenu |  |  | Normalan (grupa N) |  |  |  |
|  | **Cilindrično valjkasti ležajevi za ŽELEZNIČKU aplikaciju Materijal prema standardu SRPS EN ISO 683-17:2015 ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu SRPS ISO 15:2015 odnosno DIN 5412-1 za E konstrukciju ili ekvivalentnom Radijalni unutrašnji zazor prema standardu SRPS ISO 5753-1:2015 ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu SRPS ISO 492:2015 ili ekvivalentnom** | | | | | |  |  |
|  |  | **OPIS** | **Unutarnji otvor** | **Tip Kaveza** | **Unutarnji zazor** |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 393 | NU 422 MC4 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C4 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
| 394 | NU 1036 M / C3 | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Mesingani | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa 6 ili bolja |  |
|  | **Cilindrično valjkasti ležajevi stare konstrukcije (nisu E)   Materijal prema standardu SRPS EN ISO 683-17:2015 ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu SRPS ISO 15:2015 ili ekvivalentnom Radijalni unutrašnji zazor prema standardu SRPS ISO 5753-1:2015 ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu SRPS ISO 492:2015 ili ekvivalentnom** | | | | | |  |  |
|  | **Tip ležaja** | **OPIS** | **Unutarnji otvor** | **Tip Kaveza** | **Unutarnji zazor** |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 395 | NU 308 (F=53.5) | Cilindrično valjkasti jednoredni ležaj | Cilindričan | Poliamdni | Normalan |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja | Potreban ležaj koji nije E konstrukcije Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena treba da bude F=53,5mm |
|  | **Cilindrično valjkasti ležajevi - punoredni bez kaveza Materijal prema standardu SRPS EN ISO 683-17:2015 ili ekvivalentnom Dimenzije prema standardu SRPS ISO 15:2015 ili ekvivalentnom   Radijalni unutrašnji zazor prema standardu SRPS ISO 5753-1:2015 ili ekvivalentnom Tolerancije prema standardu SRPS ISO 492:2015 ili ekvivalentnom** | | | | | |  |  |
|  | **Tip ležaja** | **OPIS** |  | **Tip Kaveza** |  |  | **Dimenzione tolerancije / Geometrijske tolerancije** | **Napomena** |
| 396 | NCF 3052 C3 | Jednoredni cilindrično valjkasti ležaj bez kaveza (punoredni) | Cilindričan | Čelični | C3 |  | - Dimenzione tolerancije klasa normalna ili bolja - Geometrijske tolerancije klasa normalna ili bolja |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kućišta za ležajeve - dvodelna stojeća sa dva otvora za vezu sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki Materijal - sivo liveno gvožđe (sivi liv) - GG20 (DIN 1691) ili EN-GJL-200 (EN 1561) ili ekvivalentno   Dimenzije kućišta prema standardu SRPS ISO 113:2005 ili ekvivalentnom** | | | | | |  |  |
|  | **Tip kućišta** | **OPIS** |  |  |  |  |  | **Napomena** |
| 397 | SN 511 za ležaj 2211 | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 2211, za glatko vratilo prečnika d=55mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 398 | SN 519 za ležaj 1219K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 1219K, čauru H219,za glatko vratilo prečnika d=85mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 399 | SN 520 za ležaj 22220K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22220K, čauru H320, za glatko vratilo prečnika d=90mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 400 | SN 611 za ležaj 1311K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 1311K, čauru H311, za glatko vratilo prečnika d=50mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 401 | SN 615 za ležaj 1315K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 1315K, čauru H315 , za glatko vratilo prečnika d=65mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 402 | SN 618 za ležaj 22318 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22318K, čauru H2318, za glatko vratilo prečnika d=80mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 403 | SN 619 za ležaj 22222 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22222 K, čauru H322, za glatko vratilo prečnika d=100mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 404 | SN 517 za ležaj 22217 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu) prema ISO 113 za ležaj 22217 K, čauru H317, za glatko vratilo prečnika d=75mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 405 | SN 518 za ležaj 22218 К | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22218K, čauru H318, za glatko vratilo prečnika d=80mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 406 | SN 519 za ležaj 22219 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22219 K, čauru H319, za glatko vratilo prečnika d=85mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 407 | SN 528 za ležaj 22228 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22228 K, čauru H3128, glatko vratilo prečnika d=125mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 408 | Kućište SN 532 za ležaj 22232 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22232K, čauru H3132, za glatko vratilo prečnika d=140mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 409 | Kućište SNL 507 za ležaj 1207 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 1207K, čauru H207, za glatko vratilo prečnika d=30mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 410 | Kućište SNL 509 za ležaj 1209 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 1209K, čauru H209, za glatko vratilo prečnika d=40mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 411 | Kućište SNL 511 za ležaj 22211 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22211K, čauru H311, za glatko vratilo prečnika d=50mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 412 | Kućište SNL 513 za ležaj 1213 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 1213K, čauru H213 , za glatko vratilo prečnika d=60mm, sa prpadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 413 | Kućište SNL 522 za ležaj 22222 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 22222K, čauru H322, za glatko vratilo prečnika d=100mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
| 414 | Kućište SNL 511 za ležaj 1309 K | Dvodelno stojeće kućište (dva otvora u stopama za vezu)prema ISO 113 za ležaj 1309K, čauru H309 , za glatko vratilo prečnika d=40mm, sa pripadajućim učvrsnim prstenovima i setom zaptivki. |  |  |  |  |  | Zaptivke mogu biti filcane, gumene ili labirintske |
|  | **Hilzne - Čaure za pritezanje odnosno izvlačenje prema standardu SRPS ISO 2982-1:2004 , DIN 5415 ili ekvivalentnom Tolerancije provrta JS9 prema ISO 286-1:2010** | | | | | |  |  |
|  |  | **OPIS** |  |  |  |  | **Tolerancija unutarnjeg prečnika JS9** | **Napomena** |
| 415 | H204 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 416 | H206 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 417 | H208 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 418 | H209 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 419 | H211 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 420 | H213 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 421 | H217 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 422 | H218 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 423 | H219 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 424 | H307 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 425 | H309 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 426 | H310 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 427 | H311 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 428 | H312 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 429 | H313 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 430 | H315 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 431 | H317 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 432 | H318 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 433 | H319 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 434 | H320 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 435 | H322 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 436 | H2318 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 437 | H2326 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 438 | H2330 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 439 | H2334 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 440 | H3056 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 441 | H3124 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 442 | H3128 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 443 | H3132 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 444 | H3140 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 445 | H3152 | Hilzna - čaura za pritezanje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 446 | AH2340 | Hilzna - čaura za izvlačenje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
| 447 | AHX 3030 | Hilzna - čaura za izvlačenje |  |  |  |  | JS9 | Spoljašnji konus 1:12 |
|  | **Navrtke za učvršćivanje ležaja i prsteni za blokadu prema standardu SRPS ISO 2982-2, DIN 5406, DIN 981 ili ekvivalentnom Tolerancije prema SRPS ISO 965-3/1:2005** | | | | | |  |  |
|  |  | **OPIS** |  |  |  | **Tolerancije** |  | **Napomena** |
| 448 | KM5 | Navrtka za učvršćivanje ležaja |  |  |  | 5H |  |  |
| 449 | KM8 | Navrtka za učvršćivanje ležaja |  |  |  | 5H |  |  |
| 450 | KM10 | Navrtka za učvršćivanje ležaja |  |  |  | 5H |  |  |
| 451 | KM11 | Navrtka za učvršćivanje ležaja |  |  |  | 5H |  |  |
| 452 | KM12 | Navrtka za učvršćivanje ležaja |  |  |  | 5H |  |  |
| 453 | KM14 | Navrtka za učvršćivanje ležaja |  |  |  | 5H |  |  |
| 454 | KM17 | Navrtka za učvršćivanje ležaja |  |  |  | 5H |  |  |
| 455 | KM18 | Navrtka za učvršćivanje ležaja |  |  |  | 5H |  |  |
| 456 | KM19 | Navrtka za učvršćivanje ležaja |  |  |  | 5H |  |  |
| 457 | KM24 | Navrtka za učvršćivanje ležaja |  |  |  | 5H |  |  |
| 458 | KM26 | Navrtka za učvršćivanje ležaja |  |  |  | 5H |  |  |
| 459 | KM28 | Navrtka za učvršćivanje ležaja |  |  |  | 5H |  |  |
| 460 | MB2 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 461 | MB4 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 462 | MB5 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 463 | MB6 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 464 | MB8 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 465 | MB9 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 466 | MB10 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 467 | MB11 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 468 | MB12 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 469 | MB14 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 470 | MB17 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 471 | MB18 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 472 | MB24 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 473 | MB26 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 474 | MB28 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |
| 475 | MB40 | Prsten za blokadu |  |  |  |  |  |  |

Напомена:

-Димензионе толеранције по SRPS ISO 492:2015 (еквивалент ранијем термину „димензиона прецизност“)

-геометријске толеранције по SRPS ISO 492:2015 (еквивалент ранијем термину „радна прецизност“

**3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације**)

Паковање обележавање и провера квалитета:

Испоручена добра морају бити нова (некоришћени у експлоатацији), правилно складиштена и не старија од 5 година.

Свако испоручено добро мора бити упаковано у оригиналну јединичну амбалажу произвођача на којој су видљиви назив произвођача, ознака производа и земља порекла.

На амбалажи, приликом испоруке, продавац је обавезан да налепи налепницу са уписаним називом продавца (лого) и бројем јавне набавке (или бројем уговора купца).

Ознаке на паковању морају бити идентичне ознакама на лежају

У сваком паковању треба да се налази декларација о роби која садржи: годину производње, назив и земљу порекла произвођача и врсту добра.

На самом добру морају постојати фабричке неизбрисиве ознаке са најмање следећим подацима:

- Назив или логотип произвођача

- Ознака добра

Наручилац задржава право провере аутентичности и начина обележавања испоручене робе у регионалном представништву произвођача чија је роба понуђена.

Уколико Продавац нуди робу страног порекла, приликом испоруке робе, уз отпремни документ, мора доставити фотокопију JCI , која служи као доказ да је земља порекла наведена у понуди, идентична земљи порекла испоручене робе, у супротном роба неће бити примљена

Наручилац задржава право провере да ли карактеристике испоручених лежајева одговарају карактеристикама понуђених лежајева испитивањем референтних узорака у акредитованој установи.

Наручилац задржава право да у року од 6 ,есеци од испоруке, позове добављача предметних лежајева, приликом уградње лежајева у веома одговорне компоненте, склопове и агрегате да присуствује уградњи рад праћења рада у гарантном року. Понуђач сеобавезује да обезбеди техничку подршку у року од два дана од позива Наручиоца уколико се појаве проблеми у експлоатацији ради отклањања истих.

**3.2.1.Техничка документација која се доставља приликом испоруке добара**

Понуђач је дужан да приликом испоруке достави важећи сертификат ISO 9001 (или одговарајући) произвођача понуђених добара, из којег се јасно види да је издат од стране сертификованог тела и да поред осталог обавезно мора да обухвата производњу понуђених добара, укључујући и ISO сертификације (или одговарајуће) за сваку поједину фабрику у којој се производе понуђена добра. Без наведених сертификата роба неће бити примљена у магацин.

**3.3. Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике -Каталози**

Уз понуду обавезно приложити каталоге или изводе из каталога произвођача понуђених лежајева на српском или енглеском језику за све предметне лежајеве (у штампаном или електронском облику). Каталози морају да садрже све понуђене лежајеве

-За позиције које због своје специфичности (велике димензије, мале серије производње, производње по специјалној наруџби И слично) нису у стандардном каталогу произвођача, као доказ техничке усаглашености, доставиити технички цртеж оверен од стране прозвођача који садржи све релевантне информације као и каталог. Такав цртеж ће се сматрати изводом из каталога произвођача Наручилац задржава право провере аутентичности добијених извода из каталога код произвођача.

-Уколико у оргиналном каталогу нису дате карактеристике нити стандард понуђеног лежаја усаглашеност се доказује овереном и потписаном изјавом од стране одговорног менаџера за управљање квалитетом из фабрике која производи понуђена добра. Наручилац задржава право провере аутентичности добијене изјаве код произвођача.

Каталог у електронском облику доставити уз понуду искључиво на претраживом диску (CD или DVD). Диск на полеђини мора да има јасно препознатљив назив произвођача лежајева (штампан или ручно исписан).

Да би се недвосмислено могла оценити и упоредити свака понуда , захтева се од понуђача да на свим приложеним штампаним каталозима и на достављеним CD или DVD дисковима, на којима су садржана понуђена добра, јасно и читљиво сигнира (уоквири, осенчи и сл.) ознаке свих понуђених добара које је навео у Обрасцу структуре понуђене цене и поред сингираног добра упише број позиције на коју се односи из Обрасца структуре понуђене цене.“

**3.4. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од:

* **120 дана** од дана обостраног потписивања уговора за ставку 396 из Обрасца структуре цене
* **60 дана** од дана обостраног потписивања уговора за ставку 395 из Обрасца структуре цене
* **30 дана** од дана обостраног потписивања уговора за све остале ставке из Обрасца структуре цене (све ставке осим 396 и 395)

**3.5. Паритет и место испоруке добара**

Понуда се даје на паритету ф-ко (магацин) огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, локације А, Б, ТЕК и ТЕМ, са урачунатим зависним трошковима а место испоруке добара је (магацин) огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац :

- локација ТЕНТ А., Богољуба Урошевића 44 Обреновац

-локација Б, Ушће

-локација ТЕК Велики Црљени, 3. Октобра 146,

-локација ТЕМ свилајнац

а према табели „Преглед количина по месту испоруке“ која се налази у делу која се налази у прилогу број 2.

**3.6. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* Да ли су добра испоручена у оргиналном паковању
* да ли је испоручена наручене количина
* да ли су добра без видљивог оштећења
* да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији:

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Наручилац може вршити квалитативни пријем робе најкасније у року од 8 дана од дана квантитативног пријема. У случају да испоручена роба не одговара уговореном квалитету или не поседује одговарајући атест, роба се ставља на располагање Понуђачу.

Наручилац задржава право провере да ли карактеристике испоручених лежајева одговарају карактеристикама понуђених лежајева испитивањем референтних узорака у акредитованој установи.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђаћач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.7. Гарантни рок**

За лежајеве за које Наручилац у року од 6 месеци од испоруке позове добављача предметних лежајева, приликом уградње лежајева у веома одговорне компоненте, склопове и агрегате да присуствује уградњи, рад праћења рада у гарантном року, гарантни период је минимум 24 месеца од датума уградње

Испоручиоцу ће бити упућен позив на максимално 6 евентуалних долазака у року од 6 месеци.

Позив Испоручиоцу да присуствује уградњи лежаја ће бити упућен најмање 72 сата пре уградње. Уколико Испоручиоц не буде присуствовао уградњи, услови за гарантни рок ће остати исти као да је присуствовао.

Гарантми рок за остала добра је минимум 24 месеца од датума пријема у магацин купца.

**3.8. Евентуалне додатне услуге**

Наручилац задржава право да позове добављача предметних лежајева, приликом уградње лежајева у веома одговорне компоненте, склопове и агрегате.