НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ТРЕЋА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Лабораторијска опрема за постројење У1 и Г1 ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0339/2017 (НН 263/2017)**

(број 105-Е.03.01.- 327461/12-2017 од 06.09.2017. године)

*Обреновац, септембар 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара **3000/0339/2017 (НН 263/2017)**

Лабораторијска опрема за постројење У1 и Г1 ТЕНТ-А

1.

Тачка 3.1 Врста и количина добара на страни 4 од 56 конкурсне документације, за Партију 1- Преносни уређај за контролу неорганских параметара у отпадним водама, допуњује се и гласи као у прилогу.

2.

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

1.

* 1. **Врста и количина**

**Лабораторијска опрема за постројење У1 и Г1**

**ПАРТИЈА 1 – Преносни уређај за контролу неорганских параметара у отпадним водама**

**Турбидиметар**

Тех.карактерисатике

* Микропроцесорска контрола
* **Филтерски систем**
* Аутоматска калибрација
* Опсег мерења од 320-860nm
* Детектор (silikonska foto dioda)
* Апарат треба да поседује могућност мерења мутноће (опсег 1-1000 НТУ)
* Хемијске потрошње кисеоника
* **Очекивани број узорака на годишњем нивоу је укупно 200.**
* **Тест кивете са реагенсима за мерење у опсезима од 50-250mg/l O2**
* Контрола замућености узорка приликом сваког мерења
* Извор светлости лампа (ксенон)
* Аутоматска слепа проба
* Фотометријска тачност ±1%
* Мерни мод: апсорбанса,трансмисија,фактор
* Водоотпорно кућиште
* Графички дисплеј
* Меморија 1000 мерења
* **Пуњиве батерије**
* **Оригинални кофер за пренос уређаја**

**Непомена:**

* Обавезна је испорука уређаја у магацин ТЕНТ А и инсталација уређаја од стране понуђача.
* Трошкове транспорта сноси понуђач.
* Пуштање у рад уређаја са обуком корисника до пуне функционалности оператера.
* Пробни рад уређаја је 30 дана од дана пуштања у рад.
* **У цену укључити све пратеће делове-опрему потребну за рад**