НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА* **:** Сигурносни орман за одлагање лако запаљивих и испарљивих материја - ТЕНТ Б

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/1201/2017(1735/2017)

(број 5364-Е.03.02.-13149/3 -2018 од 10.01.2018.године)

*Обреновац, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 ,14/15 и 68/16) Комисија је сачинила:

 ***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку ЈН/3000/1201/2017(1735/2017)

1.

1. Врши се допуна Тачке 3.1.Техничке спецификације „Врста и количина добара“и гласи као у прилогу

2.

Ова измена/допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 .Врста и количина добара**

1.Метални орман са 4 фиоке, светло сиве боје.

Носивост минимум 50 кг по фиоци. Димензије: 1320х620х460мм( висина, дубина , ширина) (+/- 20мм) – 8 kom

2. Двокрилни метални комбиновани орман од челичног лима, дебљине минимум 0,6мм. Половина ормана са гардеробним делом и другом половином у полицама. Димензије: 1850х900х450мм(висина, ширина , дубина) (+/- 20мм). Светло сиве боје, са бравом за закључавање – 2 kom

3. Картотечни метални орман са 2 фиоке, светло сиве боје, димензије 620х730х450мм(дубина, висина, ширина) (+/- 10мм) – 5 kom

1. Фрижидер са комором, нето запремине мин. 220 l (мин. 180 l / мин. 40 l) , мин. 3 стаклене антибактеријске полице.

Енергетска класа мин. А+ - 5 kom

1. Архивски метални орман, светло сиве боје, са минимум 4 полице, од лима минимум 0,7мм и носивости по полици минимум 60 кг, димензија 1200х1950х420мм (ширина, висина, дубина)(+/- 20мм)-4kom
2. Орман за складиштење запаљивих течности – 1 kom

- Спољашње димензије: минимално 1100x500x2000mm

- Орман се испоручује састављен и спреман за употребу

- Уређај се мора закључавати

- Орман изграђен од лима минималне дебљине 1mm, са епоксидном облогом минималне дебљине 80μm. Изолација од камене вуне, отпорна на високе температуре.

- Капацитет: минимум 750 литара.

- Најмање 3 полице премазане епоксидом, носивости минимум 70 kg.

- Врата која се аутоматски затварају у случају да је амбијентална температура преко 50 стептени целзијуса, са закључавањем и блокадом.

- Вентилациони систем (који се састоји од вентилационе цеви на врху ормара и вентилатора), обезбеђен од варничења и корозије и филтером са активним угљеником.

- Заштита од пожара 90 минута у складу са стандардом EN 14470-1