НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА*:* **Центрифугалне пумпе** **у ТЕ Колубара**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0948/2017(1074/2017)**

(број Број:5365.Е.03.04445634/8-2017 / 20.12.2017 год. године)

Обреновац, 20.12.2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **3000/0948/2017(1074/2017)**

1.

Тачка **3.2. Kвалитет и техничке карактеристике ( СПЕЦИФИКАЦИЈА)**


конкурсне документације *допуњује се и гласи*:

**Партија 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Ред.  Број | Предмет набавке | | 1. | Претоварна пумпа за хемикалије |   Техничке карактеристике и радни услови које мора да задовољи пумпа:  Пумпни агрегат за транспорт агресивних течности следећих техничких карактеристика:   * Тип пумпе: Центрифугална хоризонтална моноблок пумпа, * Радна тачка пумпе је са параметрима: проток Q= 6 m**3**/h, и висина дизања H = 30mVS, * Медијум: хемикалије HCl, FeCl3, NaOH максималне концентрације 40%, * Tемпература медија: 10-30ºЦ, * Испорука пумпи са 1 сетом резервних делова за сваку пумпу: * -механички заптивач * -заптивни материјал. * Електромотор за моноблок треба да буде стандардан са заменљивим наставком за монтажу остатка пумпе према цртежу бр. 191217.1. * Снага мотора 3-4 kW, * број обртаја 2900 о/мин. * Потис пумпе мора бити радијални, вертикалан. * Усис пумпе мора бити аксијални.   у прилогу цртеж пумпе бр. 191217.1 |

2.

Ова измена конкурсне документације биће објављена на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

****

2.

Ова измена конкурсне документације биће објављена на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви