НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***П Р В А* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

„Набавка ел. опреме НН на новом систему отпепељивања, Набавка опреме у пољу на Д.У., Набавка опреме ел.филтера Б1 и Б2, Резервни делови за постројење дувача гара (ТЕНТ Б)“, по партијама:

Партија 1: Аку батерије;

Партија 2: Уређај за тражење земљоспоја;

Партија 3: НН опрема;

Партија 4: Опрема у погону

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА  **3000/1167/2017 (360/2017)**

(број 5364-E.03.02.-7393/3-2018 од 10.01.2018. године)

*Обреновац, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***П Р В У* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: **„Набавка ел. опреме НН на новом систему отпепељивања, Набавка опреме у пољу на Д.У., Набавка опреме ел.филтера Б1 и Б2, Резервни делови за постројење дувача гара (ТЕНТ Б)“, по партијама:**

**Партија 1: Аку батерије;**

**Партија 2: Уређај за тражење земљоспоја;**

**Партија 3: НН опрема;**

**Партија 4: Опрема у погону**

1.

У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ у тачки 3.1. ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА, КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), на страни 4 од 49 конкурсне документације, додаје се:

**Партија 3**

Ставка под редним бројем 6: Мрежни анализатор Simeans P50 7KG775x, произвођач Siemens; серијски број 7KG7750-0AA01-0AA0/DD

**Партија бр. 3: НН опрема**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.б. | Партија | Назив ставке: |
| 4. | 3. | Сумарни струјни трафо 5+5/5, “Frer” модел: TASC102+5x05 или одговарајући  |
| 5. | 3. | Мрежни анализатор M2M Modbus 2CSG299893R4052, произвођач ABB  |
| 6. | 3. | Мрежни анализатор Simeans P50 7KG775x, произвођач Siemens; серијски број 7KG7750-0AA01-0AA0/DD |
| 7. | 3. | Контролер "Prometos DP/X" SN: SC08B06393, произвођач "Rico-Werk" за међуфазне секције електрофилтера Б1  |
| 8. | 3. | Poliesterski oramar 300x200 mm za montažu na zid, SchniderElectric tip: NSYPLM32G sa montažnom pločom NSYMM32 ili odgovarajući |

Прилог: Важећа техничка спецификација

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**
	1. **.Врста и количина добара, квалитет и техничке карактеристике (спецификације**)

**Партија бр. 1: Аку батерије**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.б. | Партија | Назив ставке: |
| 1. | 1. | Аку батерија 110 V, 9 ћелија EXIDE, модел: MARATHON M 12V 125FT, поруџбени број: NAMF120125HMOFA или одговарајући |
| 2. | 1. | Акумулатор 12 V, 143 Ah, произвођач Varta тип: PRO MOTIVE BLACK 143 Ah L+ или одговарајући |

**Партија бр. 2: Уређај за тражење земљоспоја**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.б. | Партија | Назив ставке: |
| 3. | 2. | Комплет уређај за тражење земљоспоја у једносмерним и наименичним мрежама “Bender” модел: EDS3090 или одговарајући

|  |  |
| --- | --- |
| Уређај садржи у комплету: | Струјни инјектор PGH 185 |
|  | Детектор квара изолације EDS195P |
|  | Мерна струјна клешта PSA3020 |
|  | Мерна струјна клешта PSA3052 |
|  | Алуминијумски кофер за уређаје |

 |

**Партија бр. 3: НН опрема**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.б. | Партија | Назив ставке: |
| 4. | 3. | Сумарни струјни трафо 5+5/5, “Frer” модел: TASC102+5x05 или одговарајући  |
| 5. | 3. | Мрежни анализатор M2M Modbus 2CSG299893R4052, произвођач ABB  |
| 6. | 3. | Мрежни анализатор Simeans P50 7KG775x, произвођач Siemens; серијски број 7KG7750-0AA01-0AA0/DD |
| 7. | 3. | Контролер "Prometos DP/X" SN: SC08B06393, произвођач "Rico-Werk" за међуфазне секције електрофилтера Б1  |
| 8. | 3. | Poliesterski oramar 300x200 mm za montažu na zid, SchniderElectric tip: NSYPLM32G sa montažnom pločom NSYMM32 ili odgovarajući |

**Партија 4: Опрема у погону**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.б. | Партија | Назив ставке: |
| 9. | 4. | Граничник бочног скретања тракастог транспортера са котрљајним лежајевима произвођач: „MEYLE“, модел: FSR-2/1, Part-No: AS 523 или одговарајући |
| 10. | 4. | Мотор вибросита са дуплим ексцентром, тип UV G 38X-A1.1 произвођач AViTEQ  |

- Позиције 5,6,7 (партија 3) и 10 (партија 4) не могу бити одговарајуће због уградних мера и прикључака, електричних и сигналних.

**3.2. Важи за све 4 партије:**

- За позиције за које се нуде заменски уређаји, потребно је уз понуду доставити извод из каталога произвођача, из кога се види да уређаја задовољава карактеристике траженог (могу бити и на енглеском).

**3.3. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 90 дана од дана закључења уговора.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б, Ушће, Обреновац).

Паритет испоруке  је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б).

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.5. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни и квалитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра без видљивог оштећења
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.6. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 месеца од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Наручилац има право рекламације уколико уочи недостатке приликом пријема или најкасније 15 дана након пријема добара.

Изабрани Понуђач је дужан да у току трајања гарантног периода неисправан уређај замени новим најкасније 30 дана од пријема рекламације Наручиоца, при чему је на новоиспоручени уређај гаранција, такође, 24 месеца.