ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића-Црног број 44.

Место:Обреновац

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **JН/3000/1849/2017(1871/2017)**, за набавку Услуге годишњег одржавања ЦСК блокова ТЕНТ А1, А2, А5 и А6, импулсних водова и осталих цевовода у котларници, други заваривачки радови по норма часу – ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У тендерској документацији на страни 16/67- Тачка 8. Технички капацитет, је наведено следеће:

**Услов:**

Технички капацитет

Понуђач располаже минималним **техничким капацитетом** ако поседује:

* минимално 4 (четири) атестирана апарата за заваривање поступком 111.
* минимално10 (десет) атестираних апарата (инвертор) за заваривање поступком 141
* минимално 1 (једну) гарнитуру за заваривање поступком 311
* минимално 3 (три) електрична витла носивости 3–5 тона
* минимално 15 (петнаест) брусилица различитих димензија и снаге
* минимално 3 (три) машине за обраду крајева цеви пречника до 76,1mm
* минимално 1 (једну) машину за савијање цеви пречника до 76,1mm
* минимално 1 (једну) магнетну бушилицу
* минимално 5 (пет) ручних дизалица са сајлом носивости од 1,5 до 3 тоне
* минимално 5 (пет) полужних дизалица са ланцем носивости од 0,75 до 4,5 тона
* минимално 2 (две) покретне платформе за вертикални транспорт у котлу
* минимално 5 (пет) гарнитура браварског алата
* минимално 1 (један) виљушкар минималне носивости 4,5 тона
* минимално 2 (две) колске винте носивости од 3 до 5 тона
* минимално 4 (четири) разводне табле са више прикључака
* минимално 6 (шест) сигурносних трафоа 220V/24V и 220V/220V у одговарајућој заштити IP54
* минимално 1 (једну) преносну машинску тестеру за резање метала
* минимално 1 (један) ручни палетни вуљушкар
* минимално 1 (једну) пећ за сушење потрошног материјала за заваривање
* минимално 4 (четири) електрична тоболца за потрошни материјал за заваривање
* минимално 20 (двадесет) сигурносних опасача)
* минимално 5 (пет) рефлектора за осветљење радног простора у котлу

У условима Техничког капацитета, наведено је да је потребно:

* **минимално 6 (шест) сигурносних трафоа 220V/24V и 220V/220V у одговарајућој заштити IP54**

Питање: Да ли је дозвољено приложити доказе за поседовање наведених уређаја са заштитом IP44 уместо IP54? Ово из разлога што је већина уређаја који поседују извођачи са IP44, а за набавку нових уређаја са захтеваним IP54 потребно је додатно време.

**ОДГОВОР 1: Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације за 6 (шест) сигурносних трафоа 220V/24V и 220V/220V у одговарајућој заштити IP54, али ће извршити измену конкусне документације у делу докази за испуњеност техничког капацитета.**

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_