НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***Д Р У Г А* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

Окови, катанци (ТЕНТ Б)

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0890/2017 (1580/2017)

(број 5364-Е.03.02.-19900/9-2018 од 25.01.2018. године)

*Обреновац, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***Д Р У Г У* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: **Окови, катанци (ТЕНТ Б)**

1.

У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ у тачки 3.1. ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА, КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), на страни 3 од 46 конкурсне документације, мења се количина за позицију бр.3 и гласи:

3. Брава за цилиндар 80 mm (120 ком.)

Прилог:

* Важећа техничка спецификација

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 .Врста и количина добара, квалитет и техничке карактеристике (спецификације**)

1. Брава за цилиндар 20 mm (80 ком.)

2. Брава за цилиндар 60 mm (60 ком.)

**3.** **Брава за цилиндар 80 mm (120 ком.)**

4. Цилиндар за браву BSS, Elzet C751 30 + 30 mm или одговарајући (200 ком.)

5. Брава за цилиндар 40 mm (80 ком.)

6. Катанац 45 mm, Elzet, BSS или одговарајући (150 ком.)

7. Индустријски точак стабилни fi 160, EN 12532 ДИН носивости мин.300 кг, омотач точка од еластичне гуме, вaљкасти лежај (20 ком.)

8. Индустријски точак покретни fi 100, EN 12532 ДИН носивости мин.150 кг, омотач точка од еластичне гуме, вaљкасти лежај (20 ком.)

9. Индустријски точак стабилни fi 100, EN 12532 ДИН носивости мин.150 кг, омотач точка од еластичне гуме, вaљкасти лежај (20 ком.)

10. Индустријски точак покретни fi 160, EN 12532 ДИН носивости мин.300 кг, омотач точка од еластичне гуме, вaљкасти лежај (20 ком.)

11. Индустријски точак стабилни fi 200, EN 12532 ДИН носивости мин.300 кг, омотач точка од еластичне гуме, вaљкасти лежај (20 ком.)

12. Индустријски точак покретни fi 200, EN 12532 ДИН носивости мин.300 кг, омотач точка од еластичне гуме, вaљкасти лежај (20 ком.)

13. Брава са буренцетом 20 mm (50 ком.)

14. Брава са буренцетом 40 mm (50 ком.)

**3.2. Каталошки изводи**

Уз понуду је потребно доставити каталошке изводе произвођача за сваку ставку.

**3.3. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б, Ушће, Обреновац).

Паритет испоруке  је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б).

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.5. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра без видљивог оштећења
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.6. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је произвођачки, минимум 12 месеци од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.