НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *добара*

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0958/2017 (1881/2017)**

(број 5364-E.03.02-68821/7-2018 од 23.02.2018. године)

*Обреновац, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр. **3000/0958/2017 (1881/2017): Набавка термовизијске камере ТЕНТ -Б**

1.

Мења се техничка спецификација у делу захтеваних карактеристика уређаја. Измењена техничка спецификација дата је у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви

* 1. **Врста и количина добара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив добра | Јед  мере | количина |
| Набавка термовизијске камере  Комплет треба да садржи:   * + Термографску камеру са 9Hz освежавањем слике на екрану инструмента   + 2 × Li-Ion батерије   + Напајање/пуњач батерија   + Спољни пуњач за две батерије   + 4GB Micro SD меморијску картицу са SD адаптером, USB кабл и HDMI кабл   + Програмски пакет за обраду слика и видео записа (за мобилне уређаје)   + Траку за ношење камере   + Торбу од меког материјала и тврди кофер за камеру и прибор   + Упутство за употребу и интерактивна упутства са примерима употребе на DVD | ком | 1 |

Захтеване карактеристике уређаја:

* Температурно мерно подручје -20° C do +1200° C или веће
* Тачност мерења температуре ±2°C или 2%
* Резолуција IR детектора : 320 × 240 или већа
* Број тачака у IR слици: 76800 или више
* Видно поље (FOV) стандардног објектива: 24° × 17°
* Величина слике на раздаљини од 1m: 0,42 m × 0,31 m
* Просторна резолуција (IFOV) стандардног објектива: 1,31mRad или боља
* Mинимална мерна тачка на раздаљини од 1m: 1,3mm × 1,3mm мања
* Термална осетљивост или температурна резолуција (NETD): ≤0,05°C pri 30°C или боља
* Минимално температурно подручја приказа слике (аутоматско/ручно): 3°C/2°C
* Минимална удаљеност фокуса IR слике стандардног објектива: 15 cm
* Колор аларми: Висока/низка температура, изотерма
* Подешавање рефлексије (background reflection temperature) на камери/у програмском пакету
* Врста, величина (дијагонала) и облик екрана: LCD, 8,9cm (3,5in) или већи
* Екран осетљив на додир
* Дигитални фотоапарат са резлуцијом 5MP (MegaPixels)
* Стандардни вишеначински (multi-mode) видео рекордер (AVI формат сa MPEG кодирањем)
* Радиометријски вишеначински (multi-mode) видео рекордер (is3 format)
* Бежичнo Wi-Fi повезивање за комуникацију са рачунаром
* Даљинско управљање камере за посебна напредна мерења
* USB кабл са одговарајућим софтвером за повезивање са рачунаром
* Ласерски показивач
* Батеријска лампа
* Електронски компас за одређивање положаја (смера) снимка
* IP заштита: IP54
* Заштита од пада са висне до 2m
* Тежина са батеријом: мања од 1.1 kg

**Комплет треба да садржи**:

* + Термографску камеру са 9Hz освежавањем слике на екрану инструмента
  + 2 × Li-Ion батерије
  + Напајање/пуњач батерија
  + Спољни пуњач за две батерије
  + 4GB Micro SD меморијску картицу са SD адаптером, USB кабл и HDMI кабл
  + Програмски пакет за обраду слика и видео записа (за мобилне уређаје)
  + Траку за ношење камере
  + Торбу од меког материјала и тврди кофер за камеру и прибор
  + Упутство за употребу и интерактивна упутства са примерима употребе на DVD

**3.2 Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **60** (шездесет) дана од дана закључења Уговора.

**3.3. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

* 1. **Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

* 1. **Гарантни рок,**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум **24** месеца од дана испоруке добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.