ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02-155264/5-2017

12.04.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0320/2017(1965/2017)**, за набавку добара Набавка електричних дизалица за подизање затезних станица на косим мостовима допреме угља (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

**3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

3.1 Врста, количина, спецификација и квалитет добара

Предмет набавке обухвата испоруку и монтажу (уз доставу пратеће документације наведене у

овој спецификацији) следећеих дизалица:

1. **Стубна конзолна дизалица, носивост 2т. за постројење НСО ком. 1**
* Дизалица са челичним ужетом са једноструким шнирањем (1/1),
* Висина дизања → 45m.
* Висина стуба дизалице → 4,0m.
* Стрела са закретањем од 180° на електро погон, са радним дохватом 4,0м.
* Монтажа дизалице на бетонску плочу са могућношћу везивања и

на бочни бетонски зид.

* Погонска класа → 2m.
* Напајање →3 x 380 V, 50 Hz.
* Командовање предвидети са коте дизалице путем „пилот команде“ флексибилним гумираним каблом везаним за тело дизалице (разводни ормар) дужине 10м.
* Брзина дизања приближно 12±10% m/min.
* Електромотор погона дизања са кочионим уређајем.
* Електромотор за кретање по правцу са кочионим уређајем.
* Електромотор за закретање стреле са кочионим уређајем.
* Напојни енергетски флексибилни кабал пресека према инсталисаној снази понуђене дизалице, дужине 6м. са припадајућим бројем и врстом кабловских колица.
* Командно управљачки ормар као саставни део дизалице (покретан са дизалицом), као и „пилот команда“, у IP67 заштити (према EN 60529).
* Заштита електро мотора IP55.
* Заштита електро кочница IP23.
* Лимитатор оптерећења → obavezan.
* Гранични прекидач за функцију дизање/спуштање → обавезан
* Гранични прекидач за функцију кретања колица → обавезан.
* Гранични прекидач за функцију закретања стреле → обавезан.
* Командни напон 24 V ili 48V.
* Место рада дизалице је затворен производни простор

(погон за транспорт пепела Термоелектране).

Ознака “CE” према законској регулативи

**ПИТАЊЕ:**

**Да ли је заиста висина дизања стубне дизалице 45м или је дошло до грешке приликом**

**сачињавања спецификације?**

**ОДГОВОР 1:**

Није грешка у питању, висина дизања стубне конзолне дизалице носивости 2t за постројење НСО, јесте 45 метара, како је и наведено у конкурсној документацији.