НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Аналитичка и техничка вага, Сушница,Редестилатор ТЕНТ А:

Партија 1: Аналитичка вага,

Партија 2:Техничка вага,

Партија 3: Сушница,

Партија 4: Редестилатор

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0506/2018(209/2018)**

(број 105-Е.03.01-157592/ 8 -2018 од 14.05.2018. године)

Обреновац, мај, 2018 године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **3000/0506/2018(209/2018)**

1.

Тачка 3 - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ конкурсне документације, за партију 3 се мења и гласи као у прилогу.

2.

Ова измена/допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Прилог: Измењена Техничка спецификација за партију 3.

Доставити:

- Архиви

**Сушница**

Опис:

Лабораторијска сушница

Димензије коморе 400 x 400 x 330 mm

Запремина 50 до 55 литара

Електронски контролер

TFT колор дисплеј

Врата, изолована са забрављивањем у две тачке

Једна полица

Калибрациони сертификат на 160°С

Температура

5°С изнад собне до 300°С

Pt 1000 сензор класе А

Контролер:

Дигитално подешавање радних параметара

Параметри: температура, време, флап

Могућа калибрација у три тачке по избору

Вентилација:

Природно струјање ваздуха

Електронско подешавање или електронски контролер ако поседује функцију подешавања протока у корацима од по 10%

Заштита:

Подесива електронска са температурним праћењем

Метеријали:

Комора од нерђајућег челика

Коћиште од нерђајућег челика

Напајање:

230 V

2000 W или да поседује снагу грејача од 1100 W