НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА* Транспортне траке ТЕНТ,

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0516/2018 (451/2018, 364/2018, 427/2018, 437/2018)**

(број 105.Е.03-01-183104/8-2018 од 25.06.2018. године)

*Обреновац, јун 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ **ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **3000/0516/2018 (451/2018, 364/2018, 427/2018, 437/2018)**

Транспортне траке ТЕНТ

1.

У Конкурсној документацији у делу 3 **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, 3.1 Врста и количина добара мења се опис за позицију 12 Гумена транспортна трака 650/3 EP- 315 4/2 Т3 и сада гласи:**

„Трака мора бити израђена према стандарду DIN22102, година производње траке мора бити 2018. Трака мора бити типа **Т3, отпорна на високу температуру**

- Ширина траке 650 mm

- Тип платна ЕP 315

- Број платана 3

- Минимална прекидна сила 945 N/mm

- Дебљина носеће стране 4 mm

- Дебљина доње стране 2 mm

- Ширина бочних ивица 15mm

Паковање траке, обележавање и детаљи при испоруци за траке редни број 11 и 12):

На испорученој траци на сваких 30m мора бити уписана ознака траке и година производње а на сваких 5m мора бити утиснута дужина траке. Трака се испоручује намотана на на један котур укупне дужине 200m, котур мора бити челичним језгром и квадратним отвором димензија 110x110mm (у прилогу се налази слика челичног језгра). Котур са транспортном траком мора бити заштићен непропусном фолијом од атмосферских утицаја“.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

Доставити:

- Архиви