НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - **Делови за мерење броја обртаја на тракама, додавачима,млиновима ТЕНТ-А,**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0124/2018 (733/2018).**

(број 03.01-268419/8-2018 од 11.07.2018.године)

*Обреновац, јул, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за ЈН добара: **Делови за мерење броја обртаја на тракама, додавачима,млиновима ТЕНТ-А,**

1.

Мења се tačka 7 техничке спецификације и гласи:

**7.СЕНЗОР МУТНОЋЕ**

* + КОМАДА 3
  + ДУЖИНА КАБЛА : 10 m
  + ОПСЕГ :
    - Замућеност 0-4000 NTU
    - Чврсте материје 0-50 g/L
  + ТАЧНОСТ : 0-1000 NTU
    - Са калибратором <1% мерне вредности
  + КАЛИБРАТОР : Стандард STABCAL нa 800 NTU зa цео опсег
  + ПРЕЧНИК СЕНЗОРА : 60 mm
  + ЗА ПРОТОКЕ : 3 m/s
  + ТИП СЕНЗОРА : IR сензор са двојним расејавањем , према ISO 7027
  + ТЕМП ОПСЕГ : 0-40C
  + ПРИТИСАК : дo 5 bar
  + Репродуцибилност <1%
  + РЕЗОЛУЦИЈА 0,001 NTU
  + МАТЕРИЈАЛ : 1.4571
  + ПРOЦEСНИ СEНЗOР : сa aутoмaтским брисaчeм
  + МОНТАЖА : носач сонде
  + Сигнал 4-20 ma
  + Напајање 220 VAC

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

Комисија:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_