ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01-181544/7-2018

09.07.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1183/2018(441/2018), за набавку радова –**Поправка и замена техничких цевовода ТЕНТ-А** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Конкурсном документацијом на страни 12/76 .Докази за опрему у ставу 1.Цеваста скела најманје 200м2=720м искљичиво цеви за цевасту скелу (ø48,3x3,6) између осталог захтеван је стручни налаз о исправности,нпр. Од машинског факултета или одговарајуће овлашћене институције.

**ПИТАЊЕ 1**: Како се пројекат скеле ради након закључења уговора и пре монтаже исте а за коју су дефинисане техничке карактеристика у погледу цеви, није нам јасно који стручни налаз треба приложити па Вас молимо да ближе објасните захтевани стручни налаз шта треба да садржи.

**ПИТАЊЕ 2**: Да ли се као доказ власништва опреме прихвата аналитичка картица основног средства и пописна листа под 31.12.2017. године.

**ОДГОВОР 1:** Наручилац је у Kонкурсној документацији у делу 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова у делу Технички капацитет на страни 12 од 76 навео цевасте скеле најмање 200 m2 = 720 m, искључиво цеви за цевасту скелу;(Ø 48,3 x 3,6) са стручним налазом, a у доказу: Техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу, важећи стручни налаз о исправности, нпр. од Машинског факултета или одговарајуће овлашћене институције.

Потребно је да понуђач поседује стручни нaлaз (aтeст) o испрaвнoсти цeви зa скeлу (Прaвилник o зaштити нa рaду приликoм извoђeњa грaђeвинских рaдoвa, члaн 73 “Рaднe скeлe” – Сл. глaсник РС бр. 53/97). Oн сaдржи визуeлнo – димeнзиoни прeглeд (дeбљинa зидa цeви и прoвeрa eвeнтуaлнoг пoстojaњa прслинa), испитивaњe мeхaничкo – тeхнoлoшких oсoбинa мaтeриjaлa дoстaвљeнoг узoркa цeви (зaтeзнa чврстoћa, издужeњe и нaпoн нa грaници тeчeњa), у циљу прoвeрe квaлитeтa цeви, прeмa стaндaрду СРПС EН 39.

**ОДГОВОР 2:** Наручилац је у Kонкурсној документацији у делу 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова у тачки 6. Технички капацитет на страни 12 од 76 у делу доказа захтевао Техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу.

Наручилац је сагласан да понуђач као доказ пружи аналитичку картицу основних средстава и пописну листу под 31.12.2017. године, и у складу са истим ће извршити измену конкурсне документације.