НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ДРУГА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:* Гумени компензатори

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0292/2018 (255/2018)**

(број 5364-E.03.02-371679/11-2018 од 28.09.2018. године)

*Обреновац, 2018. Године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ДРУГУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр. **3000/0292/2018 (255/2018): Гумени компензатори**

1.

У техничкој спецификацији (тачка 3. Конкурсне документације) додаје се:

Компензатори морају имати могућност компензовања аксијалних дилатација у оба правца, дакле након монтаже не сме бити преднапрегнут ни на истезање ни на сабијање.

Све слободне коте су са толеранцијом од 0,5 mm.

Измењена техничка спецификација налази се у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

**3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 .Врста и количина и квалитет добара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке  | Јед.мере | Кол. |
| 1 | Гумени компензатор DIN900 | ком. | 2 |

Рупе на компензатору морају бити избушене тако да одговарају прирубници DN900 PN10 према EN 1092-1.

Укупна дужина компензатора L=390mm.

Радни медиум: Деминерализована вода;

Максимални радни притисак: 3 bar;

Максимална радна температура: 50°C.

Компензатори морају имати могућност компензовања аксијалних дилатација у оба правца, дакле након монтаже не сме бити преднапрегнут ни на истезање ни на сабијање.

Све слободне коте су са толеранцијом од 0,5 mm.



**3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)**

3.2.1.Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

-- **Каталог/извод из каталога** произвођача понуђених добара у штампаном или електронском облику, на ком се виде димензије и техничке карактеристике за понуђене гумене компензаторе.

**3.4** **Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **60** (шездесет) дана од дана закључења Уговора.

**3.5. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б Ушће, Обреновац.

Паритет испоруке је франко магацин ТЕНТ Б Ушће, Обреновац са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.6. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
* да ли су добра без видљивог оштећења
* да ли су уз испоручена добра достављени атести о механичким и хемијским својствима материјала испоручених добара (гумених компензатора),

да ли су уз испоручена добра достављени Докази о успостављеним стандардима квалитета произвођача гумених компензатора: ISO 9001 (фотокопија важећих сертификата).

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани Понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.7. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока