НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***Прва* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:* Опруге за горионике угљеног праха

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **520/2018 (3000/0634/2018)**

(број 5364-Е.03.02-416524/13-2018 од 18.10.2018. године)

*Обреновац, 2018. Године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВА* ИЗМЕНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр. **520/2018 (3000/0634/2018): Опруге за горионике угљеног праха**

1.

У техничкој спецификацији (тачка 3. Конкурсне документације) додаје се:

Хемијске карактеристике (хемијски састав) материјала 50 С2.

Садржај  угљеника Cmin=0.47      Cmax=0.55

Садржај  силицијума Simin=1.5       Simax=1.8

Садржај  мангана Mnmin=0.6   Mnmax=0.9

Садржај  фосфора Pmin= -              Pmax=0.04

Садржај  сумпора Smin= -           Smax=0.04

Садржај  црома Crmin= -              Crmax=0.30

Садржај  никла Nimin= -                 Nimax=0.40

Садржај  бакра Cumin= -               Cumax=0.25

Измењена техничка спецификација налази се у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

**3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 Врста количина и квалитет добара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.****број** | **Предмет набавке** | **Једин. мере** | **Очекивана количина** |
| **1.** | **Опруге за горионике угљеног праха,**  | Ком. | 52 |

**3.1.1 Обавезе изабраног понуђача**

* Обавити израду и испоруку Опруге за горионике угљеног праха .

Податке за израду опруга узети са цртежа у прилогу (цртеж бр. 383 3610 30):

* средњи пречник навоја опруге **D= 74 mm**
* пречник жице опруге **d = 18 mm**
* број навоја опруге **n= 5**
* квалитет материјала oпруге **50 S2 (PN)**
* oстали подаци са цртежа **383 3610 30, поз. 9**
* Квалитет материјала опруге треба да одговара квалитету наведеном у спецификацији.

**Хемијске карактеристике (хемијски састав) материјала 50 С2.**

* Садржај  угљеника Cmin=0.47      Cmax=0.55
* Садржај  силицијума Simin=1.5       Simax=1.8
* Садржај  мангана Mnmin=0.6   Mnmax=0.9
* Садржај  фосфора Pmin= -              Pmax=0.04
* Садржај  сумпора Smin= -           Smax=0.04
* Садржај  црома Crmin= -              Crmax=0.30
* Садржај  никла Nimin= -                 Nimax=0.40
* Садржај  бакра Cumin= -               Cumax=0.25

Може се изабрати еквивалент у квалитету материјала опруге, односно узети квалитетнији материјал намењен за израду опруга (адекватан за радне услове оригиналног материјала предмета набавке). За евентуалну измену у квалитету материјала неопходно је консултовати се са наручиоцем, као и добити писано одобрење наручиоца. Уколико испоручилац без одобрења наручиоца обави измену квалитета материјала и обави израду и испоруку предмета набавке, наручилац може одбити да изврши пријем тако израђених и испоручених опруга, а сви трошкови израде и испоруке падају на терет испоручиоца.

* Сви трошкови који би могли настати изменом квалитета материјала опруга (по одобрењу наручиоца), падају на терет испоручиоца, (не може се захтевати промена цене предмета набавке) и наручилац их неће признати као додатне трошкове.
* Пре почетка израде (производње) опруга доставити наручиоцу цртеж опруге, како би се наручилац уверио да је изабрани понуђач узео у обзир све захтеве предмета набавке.
* Израду захтеваног предмета набавке обавити у складу са важећим стандардом и технолошким поступком, за ову врсту опреме у Србији.
* Приликом испоруке добара изабрани понуђач је у обавези да достави важеће атесте (сертификате материјала или уверење) којим се потврђује и гарантује квалитет робе и цртеж са димензијама нарученог предмета набавке (штампана верзија и у електронском формату-пдф, по један примерак), у супротном добра неће бити примљена у магацин.
* Ако неки део испорученог предмета набавке није у складу са захтевима, наручилац може да одбије да изврши пријем опруга и изабрани понуђач мора да замени такву робу у циљу испуњавања захтева наручиоца, без додатних трошкова по наручиоца. Изабрани понуђач робе сноси све трошкове замене и нове испоруке.
* У случају отказа или оштећења испорученог предмета набавке у гарантном периоду, односно немогућности уградње због одступања у димензијама, изабрани понуђач је у обавези да у року од 24 часа од пријема обавештења, обезбеди стручно особље, које ће заједно са представником наручиоца утврдити узрок превременог отказа рада, одступања од захтеваних димензија и др. (без додатних трошкова наручиоца). Ако је отказ или оштећење узроковано лоше одабраним и/или неквалитетним материјалом (без обзира на претходну сагласност наручиоца), као и проблема чији је узрок лоше израђени и испоручени предмет набавке (лоше одабран технолошки поступак или одступање од захтеваних димензија), изабрани понуђач је у обавези да у што краћем року (не дужим од 3 дана) обезбеди исправан нови део (изабрани понуђач сноси све трошкове замене и нове испоруке).
* У случају замене оштећеног предмета набавке у гарантном периоду, гарантни период тече од почетка за ново испоручени предмет набавке.

**ПРИЛОГ**

цртеж бр. 383 3610 30

****

# 3.2 Гарантни период

#  Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 месеца од дана испоруке добара.

# Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока

# 3.3 Паковање, отпрема и транспорт

Изабрани Понуђач треба да припреми, упакује и транспортује опрему до магацина ТЕНТ Б и одговоран је за сва евентуална оштећења која могу настати до тренутка пријема опреме од стране Купца.

# 3.4 Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б).

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# 3.5 Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана закључивања Уговора.

**3.6 Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђује стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Записника о извршеној испоруци и провером:

* Да ли је испоручена наручена количина;
* Да ли су добра без видљивог оштећења;
* Да ли су приликом испоруке достављени атести материјала и цртеж са димензијама нарученог предмета набавке (штампана верзија и у електронском формату-пдф, по један примерак),

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег предмета набавке.

**3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)**

3.2.1.Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

-- **Каталог/извод из каталога** произвођача понуђених добара у штампаном или електронском облику, на ком се виде димензије и техничке карактеристике за понуђене гумене компензаторе.

**3.4** **Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **60** (шездесет) дана од дана закључења Уговора.

**3.5. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б Ушће, Обреновац.

Паритет испоруке је франко магацин ТЕНТ Б Ушће, Обреновац са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.6. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
* да ли су добра без видљивог оштећења
* да ли су уз испоручена добра достављени атести о механичким и хемијским својствима материјала испоручених добара (гумених компензатора),

да ли су уз испоручена добра достављени Докази о успостављеним стандардима квалитета произвођача гумених компензатора: ISO 9001 (фотокопија важећих сертификата).

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани Понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.7. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви