НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Вентили гумирани за ХПВ и ХПК ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0551/2018 (795/2018)

(број 105Е0301-446440/7-2017 од 09.11.2018. године)

*Обреновац , 09.11.2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара Вентили гумирани за ХПВ и ХПК ТЕНТ-А

1.

Мења се конкурсна документација у делу 3- Техничка спецификација Конкурсне документације за позиције 8 и 9 и сада гласи.

8. Лoптaсти,пнeумaтски, зaкрeтни цилиндaр двoсмeрнoг дejствa уградбена дужина 228,6мм

9. Лoптaсти,пнeумaтски, зaкрeтни цилиндaр двoсмeрнoг дejствa уградбена дужина 108мм

2.

У складу са техничком спецификацијом мења се образац структуре цене за позиције 4,8, 9 и 10

3.

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

Прилози : -Техничка спецификација

- Важећи Образац 2 структуре цене

**3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

А: Техничка спецификација

Постројење за које се набављају вентили врши хемијску припрему воде, односно деминерализацију воде. Максимална температура је 50°С, радни притисак је 5,5 [bar]

Проточни део вентила мора бити израђен од материјала који је отпоран на HCl 33% и NaOH 44%. За мембранске вентиле се захтевају следећи материјали:

-мембрана проточног дела :ПТФЕ/ЕПДМ

-проточни део: ПФА

За лептир вентиле, обавезан је проточни део пресвучен слојем ПТФЕ/ПФА

За лоптасте вентиле материјал кугле и тела вентила је прохром.

За неповратне клапне проточни део вентила мора бити израђен од материјала који је отпоран на HCl 33% и NaOH 44%.

Сви вентили су прирубнички. Дозвољена је само мања уградбена дужина (већа уградбена дужина није дозвољена због немогућности скраћивања цевовода који су гумирани)

Сви вентили су ON/OFF и морају остварити апсолутну заптивеност у затвореном положају

Напајање ваздухом за пнеуматске погоне је max 7 [bar]

Прикључци на пнеуматском погону су 1/8“

Пнеуматски погони поред визуелних показивача положаја отворености вентила на лицу места морају имати и контактне сигнализаторе положаја отворено/затворено (безнапонски контакти за напон 48 [V] DC, мах струја 5 [A], IP65)

Вентили и погони са спољне стране морају имати површинску заштиту која мора бити постојана на утицај агресивне средине (испарења HCl и NaOH).

1. Пнeумaтски двoсмeрнoг дejствa гдe сe oтвaрaњe и зaтвaрaњe врши пoмoћу кoмпримoв. вaздухa и пoкaзивaчимa пoлoжaja(лoкaлни и дaљински)уградбена дужина 200мм,

2 Пнeумaтски двoсмeрнoг дejствa гдe сe oтвaрaњe и зaтвaрaњe врши пoмoћу кoмпримoв. вaздухa и пoкaзивaчимa пoлoжaja(лoкaлни и дaљински) уградбена дужина 310мм,

3. Пнeумaтски jeднoстрaнoг дejствa с oпругoм кoja гa зaтвaрa у случajу нeстaнкa вaздухa и пoкaзивaчимa пoлoжaja (лoкaлни и дaљински) уградбена дужина 310мм,

4. Мeмбрaнски вeнтил у прoтoчнoм дeлу РУЧНИ, уградбена дужина 350мм,

5. Пнeумaтски jeднoстрaнoг дejствa с oпругoм кoja гa зaтвaрa у случajу нeстaнкa вaздухa и пoкaзивaчимa пoлoжaja (лoкaлни и дaљински) уградбена дужина 200мм,

6. Пнeумaтски jeднoстрaнoг дejствa с oпругoм кoja гa зaтвaрa у случajу нeстaнкa вaздухa и пoкaзивaчимa пoлoжaja (лoкaлни и дaљински) уградбена дужина 310мм.

7. Лeптир, РУЧНИ ,уградбена дужина 46мм

8. Лoптaсти,пнeумaтски, зaкрeтни цилиндaр двoсмeрнoг дejствa уградбена дужина 228,6мм

9. Лoптaсти,пнeумaтски, зaкрeтни цилиндaр двoсмeрнoг дejствa уградбена дужина 108мм

10. Нeпoврaтнa клaпнa, бeз пoгoнa, уградбена дужина 400мм

**При предавању понуда доставити :**

|  |
| --- |
| 1. Документација која у потпуности технички дефинише понуђене вентиле и погоне (склопне цртеже са листом делова, спецификацију материјала, техничке параметре и друго)  2. Атест којим се доказује отпорност материјала проточног дела вентила на радни флуид (HCl 33% и NaOH 44%)  3. Атест којим се доказује постојаност површинске заштите тела вентила и погона од утицаја агресивне средине (испарења HCl и NaOH). |

**Уз испоруку добара изабрани понуђач је обавезан да достави:**

Доставити оригиналне сертификате материјала у складу са EN10204 3.1-документа морају бити издата од произвођача вентила

Сертификат о испитивању вентила на притисак и заптивеност

Потврду о функционалном тесту вентила са погоном (сваки вентил на себи мора имати фабрички број и за сваки вентил понаособ према фабричком броју се доставља потврда о функционалном тесту вентила са погоном)

Упутство за монтажу и одржавање и гарантни лист

**3.2 Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 90 дана од дана ступања Уговора на снагу.

**3.3. Место испоруке добара** - локација ТЕНТ А, Улица Богољуба Урошевића Црног 44.,Обреновац

Паритет испоруке: : FCA (магацин Наручиоца) – ТЕНТ А, Улица Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац.

3.4 **Квалитативни и квантитативни пријем**

**Квантитативни пријем**

Изабрани понуђач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму испоруке најмање 3 дана радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује. Наручилац је дужан да, у складу са обавештењем изабраног понуђача, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова. Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о извршеној испоруци – без примедби и Отпремнице(На свакој отпремници, испред сваке ставке, обавезно је написати редни број те ставке из спецификације делова - добара, којa су предмет уговора) и провером: да ли је испоручена

уговорена количина, да ли су добра испоручена у оригиналном паковању, да ли су добра без видљивог оштећења. У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

**Квалитативни пријем**

Наручилац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара,без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана. Наручилац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му изабрани понуђач не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене изабраног понуђача да му их без одлагања достави. Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Наручилац је обавезан да изабраном понуђачу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном. Када се, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Наручилац је обавезан да изабраном понуђачу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Изабрани понуђач је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Наручиоца о исходу рекламације. Наручилац, који је изабраном понуђачу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од изабраног понуђача: да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено добро са недостацима о свом трошку преузме илида одбије пријем добра са недостацима. У сваком од ових случајева, Наручилац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, изабрани понуђач одговара Наручиоцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету. Изабрани понуђач је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Наручиоца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

**3.5.Гарантни рок** - за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана када је извршен квалитативни пријем добара.Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

ОБРАЗАЦ 2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рб | Назив добра | Ј.м | Кол. | Ј.цена без ПДВ  дин. | Ј.цена са ПДВ  дин. | Укупна цена без ПДВ  дин. | Укупна цена са ПДВ  дин. | Назив произв.  добара,модел, ознака добра  земља порекла |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Вентил мембрански са пнеумат. погоном двосмерног дејства НО40 НП10 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Вентил мембрански са пнеумат. погоном двосмерног дејства НО80 НП10 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Вентил мембрански једностраног дејства НО80 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Вентил ручни за ХПБ НО 100 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Вентил мембрански са пнеумат. погоном једностраног дејства НО40 НП10 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Вентил мембрански са пнеумат. погоном једностраног дејства НО80 НП10 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Затварач лептирасти НО80 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Лoптaсти,пнeумaтски, зaкрeтни цилиндaр двoсмeрнoг дejствa уградбена дужина 228,6мм | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Лoптaсти,пнeумaтски, зaкрeтни цилиндaр двoсмeрнoг дejствa уградбена дужина 108мм | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Нeпoврaтнa клaпнa бeз пoгoнa уградбена дужина 400мм | ком | 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара  (збир колоне бр. 7) |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ  (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динар односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена:Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.