НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *РАДОВА:* Санација ватросталних озида у ремонту блокова Б1 и Б2 ТЕНТ Б

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **1012/2018 (3000/1589/2018)**

(број 5364-E.03.02-436732/10-2018 од 26.11.2018. године)

*Обреновац, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр. **1012/2018 (3000/1589/2018): Санација ватросталних озида у ремонту блокова Б1 и Б2 ТЕНТ Б**

1.

Мења се опис тачке 9. (врста радова) у табелама за ремонт блока Б1 и ремонт блока Б2 у техничкој спецификацији-Предмеру радова и Обрасцу структуре цене и гласи:

**Уграђивање ватроотпорног и термо-изолационог бетона, потребних анкера, керамичке вуне, формованих опека, шамотног малтера.**

У Обавезама Изабраног понуђача у техничкој спецификацији-Предмеру радова мења се став: Изабрани понуђач је дужан да, у присуству надзорног органа ТЕНТ-а, за свако постројење које се санира торкретирањем, обезбеди мерење растура ватроотпорног бетона и да заједно са надзорним органом ТЕНТ-а сачини записник о резултатима мерења. Максимални растур ватроотпорног бетона приликом торкретирања је 7%. Уколико се покаже да је растур материјала већи од наведеног, Изабраном понуђачу се неће признати утврђена разлика тј. умањиће му се количина испорученог и уграђеног материјала.

и гласи:

**Изабрани понуђач је дужан да, у присуству надзорног органа ТЕНТ-а, за свако постројење које се санира торкретирањем, обезбеди мерење растура ватроотпорног бетона и да заједно са надзорним органом ТЕНТ-а сачини записник о резултатима мерења. Максимални растур ватроотпорног бетона приликом торкретирања је 7%. Уколико се покаже да је растур материјала већи од наведеног, Изабраном понуђачу се неће признати утврђена разлика тј. умањиће му се количина уграђеног материјала.**

У члану 10. Модела уговора- ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА, мења се став:

Извођач радова је дужан да, у присуству надзорног органа ТЕНТ-а, за свако постројење које се санира торкретирањем, обезбеди мерење растура ватроотпорног бетона и да заједно са надзорним органом ТЕНТ-а сачини записник о резултатима мерења. Максимални растур ватроотпорног бетона приликом торкретирања је 7%. Уколико се покаже да је растур материјала већи од наведеног, Извођачу радова се неће признати утврђена разлика тј. умањиће му се количина испорученог и уграђеног материјала.

и гласи:

**Извођач радова је дужан да, у присуству надзорног органа ТЕНТ-а, за свако постројење које се санира торкретирањем, обезбеди мерење растура ватроотпорног бетона и да заједно са надзорним органом ТЕНТ-а сачини записник о резултатима мерења. Максимални растур ватроотпорног бетона приликом торкретирања је 7%. Уколико се покаже да је растур материјала већи од наведеног, Извођачу радова се неће признати утврђена разлика тј. умањиће му се количина уграђеног материјала.**

Техничка спецификација-Предмер радова допуњује се следећим подацима:

**Потребне техничке карактеристике ватросталне опеке НОРМАЛ-1 SCM-O су следеће:**

**-Ватросталност 33/34**

**-Хем. састав Al2O3+TiO2 42%**

**-Густина 2,05 гр/цм3**

**-Порозност 23%**

**-Притисна чврстоћа 35 МПа**

**-Темп. омекшавања 1450ºС**

**-Димензије 64/114/230мм**

Сви остали делови Техничке спецификације-Предмера радова, Обрасца структуре цене и Модела уговора остају непромењени.

Због извршене измене конкурсне документације Понуђач није у обавези да достави измењену Техничку спецификације-Предмера радова, Образац структуре цене и Модел уговора већ ће Наручилац при изради уговора извршити ову измену.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА