НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***Друга* ИЗМЕНА / ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

 бр. 1722/2018 (3000/0257/2018)

**Предмет јавне набавке :** Неповратне клапне на систему отпепељивања ТЕНТ Б

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

 **К О М И С И Ј А**

(број 5364-Е.03.02-7670/4- 2019 од .14.01. 2019. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ДРУГА* ИЗМЕНА/ДОПУНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр.  **1722/2018 (3000/0257/2018):** Неповратне клапне на систему отпепељивања ТЕНТ Б

1.

У складу са појашњењем конкурсне документације бр. 2, врши се допуна и гласи као у прилогу, техничке спецификације (тачка 3. Конкурсне документације).

2.

Прилог: важећа Техничка спецификација.

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 .Врста и количина добара**

|  Рбр. | Назив траженог добра | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неповратна клапна DN65 | ком | 38 |
| 2. | Неповратна клапна DN80 | ком | 5 |
| 3. | Неповратна клапна DN200 | ком | 4 |

Тражене неповратне клапне не треба да буду гумиране јер би се гума брзо похабала и не би могле да остваре неопходно заптивање. Заптивање мора да буде челик на челик и то отпоран на абразију.

1. Неповратне клапне су међуприрубничке
2. Уградне мере клапни су:

DN65................................82mm

DN80................................92mm

DN200..............................160mm

1. Називни притисак је 6 bar, клапне не треба да имају прирубнице.
2. Материјал за израду је челик, с тим што мора бити изузетно отпоран на абразију.

Клапне се уграђују на инсталацији за пнеуматски транспорт пепела који је изузетно високих абразибних карактеристика. Проток носећег флуида је 5500-11000 Nm3/h, зависно да ли ради један или два компресора и манипулација клапнама је на сваких пет минута.

Клапне се постављају у вертикалан положај.

**3.2.** **Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)**

|  |
| --- |
| Неповратне клапне се уграђују на систему за пнеуматски транспорт пепела високоабразивних карактеристика са протоком ваздуха од 5500 Nm3/h и просечном учестаношћу манипулација на сваких 5 минута. |

# Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **60** (шездесет) дана од дана закључења Уговора.

# Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Купац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

# Гарантни рок,

Гарантни рок за предмет набавке је минимум **12** месеци од дана испоруке добара, а минимум 4000 радних сати од дана уградње и пуштања у рад

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

**3.7. Посета објекта:**

Пожељно је да сваки пoнуђaч прe дaвaњa пoнудe обави посету TEНT-у Б, у циљу сагледавања услова у којима се клапне експлоатишу. Захтев за посету објекту доставити на e-mail: stamenko.jovanovic@eps.rs

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви