ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01- 23524/ 2-2019

21.01.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку броj 2038/2018(3000/0406/2018) за набавку добара: „ Релејна и склопна техника ТЕНТ “, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Постовани,

Молим Вас за додатне информације за ЈН 3000/0406/2018 (2038/2018):

**ТЕНТ А:**

Позиција 17: Помоцни контакти LA1 DN31

-*Ознака коју сте навели LA1 DN31 је неисправна ознака. Исправна ознака је* ***LADN31.*** *Молим Вас за проверу.*

Позиција 18: Контактор LC1 К161D 220 V 50Hz

*Ознака коју сте навели није исправна. Шта представља карактер  "****D"*** *у ознаци?Да ли контактор треба да има 1NOи NC контакт?*

Позиција 21: Контактор  LC1 D95 1NC+1NO

-*Који је напон шпулне?у техничком захтеву није дефинисано.*

**ТЕНТ Б:**

Позиција 73: Фото релеј са фото целијом

Да ли је потребно да фото релеј име сензор? Колико NO и колико NC контаката треба да има?

Да ли Вам одговара понудјени релеј SRSD1NO(167375)?

<https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=167375>

**ТЕ МОРАВА:**

Позиција 126**:** Тајмер за 220 VAC механички

-*Да ли је тразени тајмер дневни или недељни?Навести напонски ниво на коме це радити .*

Позиција 140: Гребенаста преклопка 7LA-GOTTAK 7+0

*Потребно је навести тип и модел шпорета за који Вам је потребан прекидач или ако мозете доставити фотографију самог прекидача на којој се могу јасно видети ознаке.*

**ОДГОВОР 1:**

**ТЕНТ А:**

Позиција 17: Ознака LA1-DN31 није неисправна, то је некадашња ознака ТELEMECANIQUE. Претпостављам да је блок помоћних контаката са ознаком LADN31 одговарајући са блоком ове раније ознаке. У том случају, могу се испоручити помоћни контакти ознаке  LADN31.

Позиција 18: Поткрала се штампарска грешка, карактер „D“ је вишак. Контактор треба да има 1NO контакт.

Позиција 21: Напон шпулне је 220 V, 50 Hz.

**ТЕНТ Б:**

Позиција 73: Фото релеј са фото целијом

Фото реле са сондом техноелектро FR-3 или одговарајући

**ТЕ МОРАВА:**

Позиција 126**:** Тајмер за 220 VAC механички - Тражени тајмер је дневни,а напонски ниво је до 230 VAC.

Позиција 140: Гребенаста преклопка 7LA-GOTTAK 7+0 – фотографије прекидача су у прилогу.



*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

 КОМИСИЈА