ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01- 4279/5-2019 od 17.01.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0592/2018 (2131/2018) за набавку добара „Делови за спојнице FLENDER ТЕНТ-А“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА бр.2**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 3000/0592/2018 (2131/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Као стрни понуђач,који је заинтересиран за учешче на тендеру Бр.3000/0592/2018(2131/2018), молим за следеча појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** За позицију 1.1 и 1.2 захтеване суспојнице са торзионом крутошћу CТ din=80kNm/rad. Имајући у виду да се према каталогу референтног произвођача спојница Flender, за спојницу N-EUPEX 200 Typ А ова вредност износи CTdyn= 75kNm/rad, молимо Вас да ову вредност промените у тендерској документацији како би одговарала каталошкој вредности траженог добра.

**ОДГОВОР 1**: За позицију 1.1 и 1.2 захтевана торзиона крутост са улошцима 80Sch je CTdyn50% = 75kNm/rad.

**ПИТАЊЕ БР.2** За позицију 1.3 захтеване суспојнице са торзионом крутошћу CТ din=28kNm/rad. Имајући у виду да се према каталогу референтног произвођача спојница Flender, за спојницу N-EUPEX 160 Typ А ова вредност износи CTdyn= 26.7kNm/rad, молимо Вас да ову вредност промените у тендерској документацији како би одговарала каталошкој вредности траженог добра.

**ОДГОВОР 2:** За позицију 1.3 захтевана торзиона крутост са улошцима 80Sch je CTdyn50% = 26,7kNm/rad.

**ПИТАЊЕ 3.** За позицију 1.4 захтеване суспојнице са торзионом крутошћу CТ din=14kNm/rad. Имајући у виду да се према каталогу референтног произвођача спојница Flender, за спојницу N-EUPEX 140 Typ А ова вредност износи CTdyn= 13.2 kNm/rad, молимо Вас да ову вредност промените у тендерској документацији како би одговарала каталошкој вредности траженог добра.

**ОДГОВОР 3:** За позицију 1.4 захтевана торзиона крутост са улошцима 80Sch je CTdyn50% = 13,2kNm/rad.

**ПИТАЊЕ 4:** За позицију 1.4 захтеване суспојнице са спољашњим пречником од 160mm.

Имајући у виду да се према каталогу референтног произвођача спојница Flender, за спојницу N-EUPEX 140 Typ А ова вредност износи 140mm, молимо Вас да ову вредност промените у тендерској документацији како би одговарала каталошкој вредности траженог добра.

 **ОДГОВОР 4:** За позицију 1.4 спољашњи највећи пречник је 140mm.

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

**КОМИСИЈА** :

...................................

..................................