НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА „Шамотерски радови“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 2028/2018 (3000/1195/2018)

(број 105-E.03.01-11297/9-2019 од 12.02.2019. године)

*Обреновац, фебруар 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 2028/2018 (3000/1195/2018)

1.

Тачка 3.1 у делу Обавезе изабраног понуђача подтачка 17 мења се и гласи:

* Изабрани понуђач је у обавези да приликом испоруке ватросталних и термоизолационих бетона и опека достави копију важећег извештаја (атеста) о испитивању материјала од стране независне институције Републике Србије или лабораторије ван територије Републике Србије акредитоване од стране АТС-а према стандарду SRPS ISO IEC 17025, као доказ да је материјал технички исправан и да задовољава квалитет који се тражи конкурсном документацијом. Неће се признати извештаји и потврде сопствених лабораторија.

Остали делови ове тачке остају непромењени.

2.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 6. Технички капацитет мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | **Услов:**Технички капацитетПонуђач располаже минималним техничким капацитетом ако поседује следеће:* 2 торкрет апарата,
* 2 компресора (мин 7 бара),
* 1 виљушкар носивости мин. 2,50t,
* 1 багер утоваривач за утовар шута или скип-комбинована радна машина,
* 1 трактор са кип-приколицом или камион са кип приколицом ,
* 2 машине за сечење ватросталних елемената,
* 6 рефлектора од 24V,

**Доказ:** * за сву тражену опрему и механизацију доставити Уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачун (фактуру) о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица понуђача
* За трактор и за кип-приколицу саобраћајну дозволу,
* За багер утоваривач или скип-комбиновану радну машину саобраћајну дозволу
* Технички лист или каталог произвођача виљушкара или неки сличан документ из кога се јасно и недвосмислено могу видети тражене техничке карактеристике виљушкара минималне носивости 2,5t.

**Напомена:*** У случају да понуду подноси група понуђача, тражене доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услове - овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

Образложење:* торкет и компресор су опрема неопходна за уградњу бетона
* виљушкар носивости мин. 2,50t је неопходна опрема за пренос материјала до места где се врши вертикални транспорт
* багер утоваривач за утовар шута или скип-комбинован радна машина је неопходма механизација за утовар шута насталог након обијања бетона и опеке
* трактор са кип-приколицом или камион са кип приколицом је неопходна механизација за превоз материјала до градилишта и за превоз шута до депоније
* машине за сечење ватросталних елемената су за сечење опеке приликом уградње
* рефлектора од 24V су неопходна опрема за оветљење приликом рада у котлу, није дозвољена употреба рефлектора од 220 V због струјног удара
 |

3.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 7. Кадровски капацитет мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | **Услов:**Кадровски капацитетПонуђач располаже минималним кадровским капацитетом ако има следеће извршиоце (запослене или ангажоване по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197–202. Закона о раду):* 1 дипломираног инжењера (VII степена стручне спреме), са лиценцом Одговорног извођача радова из групе 410 или 411 или 430 издате од Инжењерске коморе Србије,
* 4 (четити) ватростална зидара или керамичара-пећара
* 4 (четити) бетонираца (торкретара)
* 4 (четити) изолатера топлотних уређаја
* 1 возач трактора,
* 1 возач виљушкара,
* 1 руковаоц грађевинском механизацијом,
* 8 монтера скела.

**Доказ:** * Фoтoкoпиja приjaвe - oдjaвe нa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe издaтe oд нaдлeжнoг Фoндa ПИO (oбрaзaц M или M3A), кojoм сe пoтврђуje дa су нaвeдeни рaдници зaпoслeни кoд пoнуђaчa - зa лицa у рaднoм oднoсу или фoтoкoпиja вaжeћeг угoвoрa o aнгaжoвaњу (зa лицa aнгaжoвaнa вaн рaднoг oднoсa).
* За инжењере копију тражених лиценци и копију потврде од Инжењерске Коморе Србије којим се доказује да су тражене лиценце важеће и да одлуком Суда части издате лиценце нису одузете,
* За све радникe - ватросталне зидаре (керамичаре пећаре), бетонирце (торкетаре) и изолатере топлих уређаја уверења од овлашћених институција (дипломе, сертификате, потврде и сл.) којим се доказује да су оспособљени за извођење радова на изради ватросталних конструкција,
* За све раднике монтере скела уверења од овлашћених институција (дипломе, сертификати, потврде, уверења, дозволе и сл.) којим се доказује да су оспособљени за извођење радова на монтирању скела,
* За возаче: виљушкара и руковаоца грађ.механизацијом уверења (дипломе, сертификате, потврде и сл.) да су обучени за рад са том врстом механизације,
* За возача трактора копија важеће саобраћајне дозволе Ф категорије.

**Напомена:*** У случају да понуду подноси група понуђача, тражене доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услове - овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

Образложење:* за ватросталне зидаре (керамичаре пећаре), бетонирце (торкетаре) и изолатере топлих уређаја, на основу предмера радова неопходна радна снага за уградњу ватросталног и термоизолационог бетона и зидање ватросталне опеке
* за возача трактора, неопходан за управљање трактором приликом довоза материјала и одвоза шута до депоније
* за виљушкаристу, неопходан за управљање виљушкаром
* за руковаоца грађевинском механизацијом, неопходан за управљање комбинованом машином-багер утоваривач
* за монтере скеле, неопходни за монтажу скеле јер се радови изводе у котлу реци каналима
 |

4.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

 Доставити:

- Архиви