НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА „Шамотерски радови“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 2028/2018 (3000/1195/2018)

(број 105-E.03.01-11297/9-2019 од 12.02.2019. године)

*Обреновац, фебруар 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 2028/2018 (3000/1195/2018)

1.

Тачка 3.1 у делу Обавезе изабраног понуђача подтачка 17 мења се и гласи:

* Изабрани понуђач је у обавези да приликом испоруке ватросталних и термоизолационих бетона и опека достави копију важећег извештаја (атеста) о испитивању материјала од стране независне институције Републике Србије или лабораторије ван територије Републике Србије акредитоване од стране АТС-а према стандарду SRPS ISO IEC 17025, као доказ да је материјал технички исправан и да задовољава квалитет који се тражи конкурсном документацијом. Неће се признати извештаји и потврде сопствених лабораторија.

Остали делови ове тачке остају непромењени.

2.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 6. Технички капацитет мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | **Услов:**  Технички капацитет  Понуђач располаже минималним техничким капацитетом ако поседује следеће:   * 2 торкрет апарата, * 2 компресора (мин 7 бара), * 1 виљушкар носивости мин. 2,50t, * 1 багер утоваривач за утовар шута или скип-комбинована радна машина, * 1 трактор са кип-приколицом или камион са кип приколицом , * 2 машине за сечење ватросталних елемената, * 6 рефлектора од 24V,   **Доказ:**   * за сву тражену опрему и механизацију доставити Уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачун (фактуру) о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица понуђача * За трактор и за кип-приколицу саобраћајну дозволу, * За багер утоваривач или скип-комбиновану радну машину саобраћајну дозволу * Технички лист или каталог произвођача виљушкара или неки сличан документ из кога се јасно и недвосмислено могу видети тражене техничке карактеристике виљушкара минималне носивости 2,5t.   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, тражене доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услове - овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.   Образложење:   * торкет и компресор су опрема неопходна за уградњу бетона * виљушкар носивости мин. 2,50t је неопходна опрема за пренос материјала до места где се врши вертикални транспорт * багер утоваривач за утовар шута или скип-комбинован радна машина је неопходма механизација за утовар шута насталог након обијања бетона и опеке * трактор са кип-приколицом или камион са кип приколицом је неопходна механизација за превоз материјала до градилишта и за превоз шута до депоније * машине за сечење ватросталних елемената су за сечење опеке приликом уградње * рефлектора од 24V су неопходна опрема за оветљење приликом рада у котлу, није дозвољена употреба рефлектора од 220 V због струјног удара |

3.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 7. Кадровски капацитет мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | **Услов:**  Кадровски капацитет  Понуђач располаже минималним кадровским капацитетом ако има следеће извршиоце (запослене или ангажоване по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197–202. Закона о раду):   * 1 дипломираног инжењера (VII степена стручне спреме), са лиценцом Одговорног извођача радова из групе 410 или 411 или 430 издате од Инжењерске коморе Србије, * 4 (четити) ватростална зидара или керамичара-пећара * 4 (четити) бетонираца (торкретара) * 4 (четити) изолатера топлотних уређаја * 1 возач трактора, * 1 возач виљушкара, * 1 руковаоц грађевинском механизацијом, * 8 монтера скела.   **Доказ:**   * Фoтoкoпиja приjaвe - oдjaвe нa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe издaтe oд нaдлeжнoг Фoндa ПИO (oбрaзaц M или M3A), кojoм сe пoтврђуje дa су нaвeдeни рaдници зaпoслeни кoд пoнуђaчa - зa лицa у рaднoм oднoсу или фoтoкoпиja вaжeћeг угoвoрa o aнгaжoвaњу (зa лицa aнгaжoвaнa вaн рaднoг oднoсa). * За инжењере копију тражених лиценци и копију потврде од Инжењерске Коморе Србије којим се доказује да су тражене лиценце важеће и да одлуком Суда части издате лиценце нису одузете, * За све радникe - ватросталне зидаре (керамичаре пећаре), бетонирце (торкетаре) и изолатере топлих уређаја уверења од овлашћених институција (дипломе, сертификате, потврде и сл.) којим се доказује да су оспособљени за извођење радова на изради ватросталних конструкција, * За све раднике монтере скела уверења од овлашћених институција (дипломе, сертификати, потврде, уверења, дозволе и сл.) којим се доказује да су оспособљени за извођење радова на монтирању скела, * За возаче: виљушкара и руковаоца грађ.механизацијом уверења (дипломе, сертификате, потврде и сл.) да су обучени за рад са том врстом механизације, * За возача трактора копија важеће саобраћајне дозволе Ф категорије.   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, тражене доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услове - овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.   Образложење:   * за ватросталне зидаре (керамичаре пећаре), бетонирце (торкетаре) и изолатере топлих уређаја, на основу предмера радова неопходна радна снага за уградњу ватросталног и термоизолационог бетона и зидање ватросталне опеке * за возача трактора, неопходан за управљање трактором приликом довоза материјала и одвоза шута до депоније * за виљушкаристу, неопходан за управљање виљушкаром * за руковаоца грађевинском механизацијом, неопходан за управљање комбинованом машином-багер утоваривач * за монтере скеле, неопходни за монтажу скеле јер се радови изводе у котлу реци каналима |

4.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви