НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*  Пумпе за дозирање хлора

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ –

ЈАВНА НАБАВКА 2528/2018 (JН/3000/1715/2018)

(број 105-Е.03.01.-23977/6-2019 од 13.02.2019.године)

*Обреновац, 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Пумпе за дозирање хлора

**Мења се**  **тачка 3.1. Техничке спецификације:**

* **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 Врста, количина, спецификација и квалитет добара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | ЈМ | Кол |
| 01 | Пумпе за дозирање хлора EMEC VCL 1502 комплет са 2 метра усисног црева (PVC) , 2 метра пописног црева(РЕ) и 2 метра црева за одзраку(PVC), усисном корпом и новом сондом | ком | 2 |

**Техничке карактеристикe:**

Електромагнетна мембранска пумпа за дозирања хлора EMEC VCL 1502 са атоматском одзраком и тефлонском мембраном(PTFE)

Пумпа мора имати могућност рада у режимима:

-15bar 2lit/h

-7bar 6lit/h

Радни флуид: NaOCI

**3.2 Документација коју понуђач мора доставити уз понуду:**

-Техничку документацију произвођача понуђених добара где су приказани сви тражени параметри

**3.3 Документација коју изабрани понуђач мора доставити приликом испоруке:**

- Упуство за експлоатацију и одржавање пумпе

**3.4. Рок испоруке добара**

**Најдуже 45 дана од дана закључивања уговора**

**3.5. Гарантни период**

**Не краће од 12 месеци од дана испоруке добара**

**3.6. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.7. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем записника о извршеној испоруци и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра без видљивог оштећења

* да ли је достављено Упуство за експлоатацију и одржавање пумпе
* да ли су добра достављена у оригиналном паковању произвођача

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**и сада гласи :**

* **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 Врста, количина, спецификација и квалитет добара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | ЈМ | Кол |
| 01 | Пумпе за дозирање хлора EMEC VCL 1502 комплет са 2 метра усисног црева (PVC) , 2 метра пописног црева(РЕ) и 2 метра црева за одзраку(PVC), усисном корпом и новом сондом | ком | 2 |

**Техничке карактеристикe:**

Електромагнетна мембранска пумпа за дозирања хлора EMEC VCL 1502 са атоматском одзраком и тефлонском мембраном(PTFE)

Пумпа мора имати могућност рада у режимима:

**-15bar ~ 2lit/h**

**-6bar ~ 4lit/h**

Радни флуид: NaOCI

**3.2 Документација коју понуђач мора доставити уз понуду:**

-Техничку документацију произвођача понуђених добара где су приказани сви тражени параметри

**3.3 Документација коју изабрани понуђач мора доставити приликом испоруке:**

- Упуство за експлоатацију и одржавање пумпе

**3.4. Рок испоруке добара**

**Најдуже 45 дана од дана закључивања уговора**

**3.5. Гарантни период**

**Не краће од 12 месеци од дана испоруке добара**

**3.6. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.7. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем записника о извршеној испоруци и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра без видљивог оштећења

* да ли је достављено Упуство за експлоатацију и одржавање пумпе
* да ли су добра достављена у оригиналном паковању произвођача

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.